**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по комплексной промывке сетей водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Разделы** | **Описание характеристик и требований к работам, услугам** |
|  | Наименование объекта | Комплексная промывка сетей водоснабжения |
|  | Место выполнения работ (адреса расположения объектов) | Сети водоснабжения, расположенные по адресам: 1. сооружение с кадастровым номером 23:43:0402017:1852 Водопровод хозяйственный питьевой, назначение: коммунально-бытовое. Протяженность: 355 м. Литер: II, по адресу:г. Краснодар, л. Ставропольская, дом №207/1; 2. сооружение с кадастровым номером 23:43:0402018:4341 - внеплощадочные сети водоснабжения, протяжённость 880 м, по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 163/1; 3. сооружение с кадастровым номером 23:43:0402018:4342 - внутриплощадочные сети водоснабжения, протяжённость 68 м, по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 163/1; 4. сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:18106 - сети водоснабжения, протяжённость 714 м, по адресу: г. Краснодар, ул. Тюляева, 2; 5. сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:18097 - сети водоснабжения, протяжённость 84 м, по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 57; 6. сооружение с кадастровым номером 23:43:0138003:8480 - сети водоснабжения, протяжённость 70 м, по адресу г. Краснодар, ул. Генерала Шифрина, д. 1/1; 7. сооружение с кадастровым номером 23:43:0138003:8478 - сети водоснабжения, протяжённость 82 м, по адресу: г. Краснодар, ул. Клары Лучко, д. 4/2; 8. сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:18107 - сети водоснабжения, протяжённость 473 м, по адресу: г. Краснодар, ул. Дальняя, 39; 9. сооружение с кадастровым номером 23:43:0306043:726 - сети водоснабжения, протяжённость 271 м, по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 18; 10. сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:18100 - сети водоснабжения, протяжённость 289 м, по адресу: г. Краснодар, ул. Гаврилова, 27; 11. сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:14120 - внеплощадочные сети водоснабжения, протяжённость 998 м, по адресу: г. Краснодар, пр. Репина; 12. сооружение с кадастровым номером 23:43:0144007:1700 - сети водоснабжения, протяжённость 38 м, по адресу: г. Краснодар, ул. Достоевского, д. 84; 13. сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:16869 - сети водоснабжения, протяжённость 870 м, по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, х. Ленина, ул. Наримановская, д. 10; 14. сооружение с кадастровым номером 23:43:0128002:2871 - сети водопровода, протяжённость 501 м, по адресу: г. Краснодар, ул. Кореновская, 57; 15. сооружение с кадастровым номером 23:43:0145001:5352 - сети водоснабжения, протяжённость 110 м, по адресу: г. Краснодар, ул. Российская, д. 74; 16. сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:16873 - сети водоснабжения, протяжённость 744 м, по адресу: г. Краснодар, ул. Российская; 17. Сети водоснабжения, протяженностью 592 м., расположенные по адресу: г. Краснодар, ул. Достоевского 84 Кадастровый номер 23:43:0000000:1731; 18. Сети водоснабжения, протяженностью 22 м., расположенные по адресу: г. Краснодар, ул. Достоевского 84. Кадастровый номер 23:43:0144007:932; 19. Сети водоснабжения, протяженностью 430 м., расположенные по адресу: г. Краснодар, ул. Достоевского 84. Кадастровый номер 23:43:0144007:1382; 20. сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:15321 внеплощадочные сети водоснабжения, протяжённость 1 020 м, по адресу:г. Краснодар, ул. Селезнева, 4; 21. сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:18108 - сети водоснабжения, протяжённость 1 596 м, по адресу: г. Краснодар, ул. Чехова; 22. сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:18118 - сети водоснабжения, протяжённость 1 102 м, по адресу:г. Краснодар, ул. Кубанская, 45; 23. сооружение с кадастровым номером 23:43:0137001:20499 - сети водопровода, протяжённость 1 398 м, по адресу: г. Краснодар, ул. Симиренко, 37 литер 1, литер 2, литер 3; 24. сооружение с кадастровым номером 23:43:0138003:8482 - сети водоснабжения, протяжённость 1 806 м, по адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13; 25. сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:18109 - сети водоснабжения, протяжённость 1 525 м, по адресу: г. Краснодар, ул. Яна Полуяна, 47; 26. сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:18101 - сети водоснабжения, протяжённость 615 м, по адресу: г. Краснодар, ул. Яна Полуяна, 53; 27. сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:16865 - внутриплощадочная сеть водопровода, протяжённость 2 311 м, по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Репина; 28. сооружение с кадастровым номером 23:43:0432033:1604 - сети водоснабжения, протяжённость 1 464 м, по адресу:г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, х. Ленина, ул. Буковая, д. 2; 29. сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:16872 сети водоснабжения, протяжённость 2 641 м, по адресу:Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 70-летия Октября; 30. сооружение с кадастровым номером 23:43:0119002:5173 - сеть водопровода, протяжённость 1 367 м, по адресу:г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, д. 4/Г; 31. сооружение с кадастровым номером 23:43:0142047:56749-сети водоснабжения, протяженностью 1851м, по адресу: г. Краснодар, ул. Героя Сарабеева В.И. от жилого дома № 9, по ул. Героев -Разведчиков от жилого дома № 8 корп. 1, корп, 2,корп. 3 и корп. 4 и строение 1, строение 2, по ул. Героев-Разведчиков от жилого дома № 6 корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4 до основной магистрали по ул. Героя Сарабеева В.И |
|  | Перечень работ, услуг, товаров (может быть в виде приложения)  | Промывка трубопроводов сетей водоснабжения, расположенных по адресам и поименованных в п.2 настоящего Технического задания.Работы включают в себя: установка пожарной колонки, промывка, снятие пожарной колонки (стендер). |
|  | График выполнения работ, услуг (начало, окончание, этапы) | **Начало выполнения работ по договору:** с даты подписания Договора.**Окончание выполнения работ по договору:** не позднее 30 ноября 2025г.**1 этап** – выполняются работы на всех сетях заказчика перечисленных в п.п. 1-31 п.2 Технического задания. Начало выполнения работ 1 этапа: с даты подписания Договора, Окончание выполнения работ 1 этапа: не позднее 30 июня 2025 года; **2 этап** – выполняются работы на сетях заказчика перечисленных в пп. 20-31 п.2 Технического задания. Начало выполнения работ 2 этапа: с 01 сентября 2025 года, Окончание выполнения работ 2 этапа: не позднее 30 ноября 2025 года. |
|  | Порядок доставки материалов, оборудования, персонала (самовывоз, доставка собственными силами, отправка груза) | Доставка осуществляется до Мест выполнения работ силами, за счет Исполнителя. |
|  | Момент перехода права собственности на результат работ и момент перехода риска случайной гибели | Дата подписания формы КС2, КС3. |
|  | Требование к качеству и безопасности результата работ, услуг | По окончании работ должно быть:- отсутствие отложений;- отсутствие мутности воды;- отсутствие неприятного запаха- отсутствие ржавчины и различных отложений. |
|  | Результат работ, услуг. | Выполненные и принятые Заказчиком работы по промывке сетей водоснабжения должны быть зафиксированы по участкам, путём фотографий объекта после выполнения работ с обзорным фото с привязкой к местности и переданы Заказчику.Качество (результат) выполненных Исполнителем работ по промывке сетей водоснабжения должны быть зафиксированы по отдельным участкам путём фото и видео фиксации, и переданы Заказчику. на флеш-карте.  |
|  | Дополнительные требования к выполнению работ, к результатам работ, услуг (совместить требования к рабочей среде) | Исполнитель обязан:- Выполнять работы по промывке сетей водоснабжения, указанных в п. 2 Технического задания.- перед началом работ, при себе иметь схемы организации движения и ограждения мест производства работ, согласованные с ГИБДД.- выполнить работы с надлежащим качеством.- выполнить работы в полном объеме в срок, указанный Заказчиком.- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями;- своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течении гарантийного срока эксплуатации объекта;- обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории;- в ходе производства работ и по их окончании обеспечить очистку объекта от промышленно-строительного мусора и отходов;- вывезти в однодневный срок со дня подписания акта о сдаче-приёмке с объекта принадлежащие Исполнителю инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое имущество и рабочий мусор;– работы осуществляются в условиях действующего производства без общей остановки оборудования и производственных процессов;– при выполнении работ на охраняемой территории, допуски на территорию обеспечиваются Исполнителем с указанием лиц, техники и оборудования, которыми будут проводиться работы; - за 72 часа до начала выполнения работ оповестить управляющие компании и частные домовладения о проведении работ. |
|  | Возможность привлечения к выполнению работ по договору 3-х лиц | Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ по договору 3-х лиц в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящим договором к Исполнителю. Привлечение к выполнению работ по договору 3-х лиц возможно только с письменного согласия Заказчика, при этом Исполнитель несет полную ответственность за действия (бездействие) 3-х лиц в рамках исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором. |
|  | Порядок осуществления авторского и технического надзора при выполнении работ, услуг | Надзор осуществляется представителями Заказчика |
|  | Требования к персоналу исполнителя | Исполнитель обязан:- допускать к выполнению работ, лиц с действующей личной медицинской книжкой, гигиеническим обучением и действующей справкой о пройденном психиатрическом освидетельствовании.- в ходе проведения работ соблюдать требования природоохранного законодательства (в т.ч обеспечивать безопасность самих работ), требования СанПин, требования Постановления от 28 января 2021 г. №3 Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно -Эпидемиологические требования к содержаниютерриторий городских и сельских поселений, к воднымобъектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,эксплуатации производственных, общественных помещений,организации и проведению санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий", требования МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».- в ходе проведения работ соблюдать требования природоохранного законодательства и обеспечивать безопасность самих работ.- до начала работ устанавливать эффективную связь и координацию действий между соответствующими уровнями управления Заказчика и Исполнителя.- до начала выполнения работ на объекте Заказчика проинформировать ответственное лицо Заказчика (ответственное лицо по заключенному договору) о времени и дате проведения работ, предоставить данные (Ф.И.О.) на всех работников, привлеченных к выполнению работ согласно данного договора- перед началом производства работ, Исполнитель обязан оповестить Заказчика о её начале и согласовать с заказчиком схему, места производства работ.- направить до начала выполнения работ работников, привлеченных для работ на объекте Заказчика в отдел охраны труда Заказчика для прохождения вводного инструктажа.- обеспечивать соблюдение работниками при проведении работ на территории Заказчика) требований охраны труда и действующих на территории РФ законодательных правовых актов по охране труда.- не допускать нарушения требований охраны труда на месте проведения работ на территории Заказчика, не допускать возникновения аварийной ситуации, которая может повлечь угрозу жизни и здоровья работников Заказчика.- Исполнитель несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ на объекте Заказчика.- Исполнитель несет ответственность за обеспечение своим работникам здоровой и безопасной среды и рабочей обстановки на рабочем месте во время выполнения работ на объекте Заказчика.- Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности при выполнении работ по договору оказания услуг на объекте Заказчика. - Исполнитель должен заботиться о здоровье и безопасности работников Исполнителя, населения и других третьих сторон и ограждать их от любых опасностей, связанных с проведением работ. Все инструменты, оборудование, сооружения и другие объекты, используемые Исполнителем, а также методы, применяемые для выполнения работ, считаются частью рабочей среды.- Исполнитель обязан принимать соответствующие методы, порядок и меры предосторожности, необходимые для соблюдения условий договора и требований охраны труда, незамедлительно сообщать Заказчику и государственным органам власти, в соответствии с требованиями закона, о любых несчастных случаях, травмах и происшествиях, едва не приведших к несчастному случаю.- Исполнитель проводит расследование и принимает на учет происшедший с работниками Исполнителя несчастного случая на производстве во время выполнения работ на территории Заказчика в рамках договора.- Исполнитель на строительных объектах «Заказчика» в своей деятельности должен руководствоваться требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:- Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:- Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);- СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;- СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;- Постановления от 28 января 2021 г. №3 Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно -Эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,эксплуатации производственных, общественных помещений,организации и проведению санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий";- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил.- Исполнитель обязан строго следовать требованиям в области охраны окружающей среды.Исполнитель несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках при выполнении работ на объекте Заказчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации) в соответствии со стандартами и нормами РФ.Исполнитель на время выполнения работ на объектах Заказчика обязан обеспечивать производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с действующими правовыми актами РФ.Исполнитель при производстве работ повышенной опасности на действующих объектах Заказчика обязан выполнять требования государственных нормативных актов РФ.При возникновении нештатной ситуации при производстве работ на объекте Заказчика каждый производитель работ Исполнитель должен немедленно оповестить о случившемся руководителю работ Исполнителя, который оповещает диспетчерскую службу Заказчика. Ответственность за соблюдение требований безопасности в случае эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Исполнителю, возлагается на Исполнителя.Исполнителю запрещается: - провозить (проводить) на объекты Заказчика посторонних лиц; - самовольно изменять условия, последовательность и объем работ; - находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;- нарушать утвержденную схему движения автотранспорта по территории Заказчика, а также посещать объекты Заказчика за пределами производства работ;- Отвлекать работников Заказчика во время выполнения ими должностных обязанностей; − пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования; - курить в неотведенных для этого местах; - самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора; - самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;Исполнитель обязан не допускать к работам на объектах Заказчика: работников, не прошедших обязательных медицинских осмотров и освидетельствований. Лиц не имеющих действующую личную медицинскую книжку, действующую справку о пройденном психиатрическом освидетельствовании.Исполнитель несет ответственность за инструктаж по охране труда, гигиеническое обучение, инструктаж и обучение по пожарной безопасности, проверку знаний по охране труда и оказанию первой доврачебной помощи, аттестацию по промышленной безопасности, обучение по профессии или видам работ, на которые требуется обучение. |
|  | Гарантийное и техническое обслуживание. | Гарантией качества выполненных работ является предоставление отчета, содержащего фотографии объекта после выполнения работ с обзорным фото с привязкой к местности и переданы Заказчику.На результат выполненных работ устанавливается гарантийный срок продолжительностью 6 (шесть) месяцев со дня подписания сторонами Акта выполненных работ. Претензии по качеству выполненных работ могут быть предъявлены Исполнителю в течение гарантийного срока или не позднее 30 (тридцати) календарных дней после его истечения при условии обнаружения недостатков в пределах срока гарантии.Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), они устраняются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней, за свой счет, а гарантийный срок продлевается на срок устранения недостатков (дефектов). |
|  | Требования к передаваемым документам сдачи-приемки работ  | Акт по форме КС №2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС №3. Фотоотчет: фото объекта после выполнения работ и обзорное фото с привязкой к местности.  |
|  | Код ОКПД2Код ОКВЭД | 42.21.13.12043.22 |

Инициатор: Начальник ПТО ООО «ОВК»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_