**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на приобретение серверных источников бесперебойного питания для филиалов**

1. Заказчик: АО «НЭСК», г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 192, офис 802.
2. Срок поставки: 5 рабочих дней с момента заключения договора.
3. Заказчику требуется поставка следующего Товара:

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Технические характеристики |
| 1. | Серверный источник бесперебойного питания | 10 | Тип ИБП On-Line, двойного преобразованияМощность, Bт, не менее: 3000Исполнение — стоечный монтаж (наличие монтажных рельс)Входные параметры:Номинальное напряжение 220 / 230 / 240 ВДиапазон частоты 40-70 ГцВыходные параметры:Форма выходного сигнала, при работе от батарей: Чистая синусоидаНоминальное выходное напряжение при работе от батарей: 230Коэффициент полезного действия в режиме ECO (КПД): ≥97%Используемые аккумуляторы (в комплекте):Тип: свинцово-кислотные Время автономной работы при 30% нагрузке: >64 минВремя автономной работы при 50% нагрузке: >33 минПараметры заряда: >1CВозможность увеличения времени автономной работы.Возможность подключения дополнительных блоков батарей.Средства администрирования:Связь с ПК: Web over ethernet, SNMP, либо Modbus с преобразователем snmpПоддерживаемые ОС: Windows server, Linuxжелательно Аварийное отключение питания (EPO)желательно Сухие контакты (Dry Contact)Условия эксплуатации, не хуже:Диапазон температуры 0-40 °CДиапазон относительной влажности 0-95 % (без конденсации)Диапазон высоты над уровнем моря 0-3000 м |

1. Поставка Товара осуществляется за счет Исполнителя по следующему адресу: гор. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 192, офис 802.
2. Качество Товаров должно соответствовать действующим ГОСТам, техническим регламентам, установленным для соответствующего вида товаров и иным нормативным требованиям.
3. Весь поставляемый Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не иметь поврежденной упаковки фирмы-производителя.
4. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Исполнитель.
5. Срок гарантии качества не менее 24 месяцев, сервисное обслуживание не менее 10 лет.