**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на техническое обслуживание дизельгенераторов Cummins Onan 27 kW яхты «Мрия»**

**ООО «МРИЯ»**

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
|  | Наименование объекта | **Моторная яхта «Мрия»**  Модель: Ferretti Yachts 920 корпус 1,  Двигатель: MTU 16V 2435M96 HIN IT-FERF 9201H718 Тендер: Williams 400 Sportjet  Мощность двигательной установки: 3580,00 kW,  Длина 29(м), ширина 6,78м), высота борта 3,36(м)  Материал корпуса - стеклопластик  Год постройки: 2017г.  Место постройки: Италия  ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ  Вспомогательные дизельгенераторы Cummins Onan 27 kW 2 к-та.  Наработка 1665 ч., 1986,5 ч. |
|  | Место расположение объекта | 1. г.Севастополь, Балаклава ГУП «Проект развития Балаклавы» пл.1 Мая, причал 6Б. |
|  | Основание для выполнения работ | 1. Настоящее Задание на выполнение работ. 2. Регламент согласно мануалу. 3. Договор подряда на выполнение работ. |
|  | Заказчик | ООО «МРИЯ». |
|  | Источник финансирования | Средства ООО «МРИЯ». |
|  | Предмет Договора | Услуги по техническому обслуживанию дизельгенераторов яхты «Мрия» ООО «МРИЯ» в объёме обслуживания для периода 2000ч.  - замена масла  - замена топливного фильтра  - замена масляного фильтра  - замена анода теплообменника  - замена импеллера  - замена термостата  - замена охлаждающей жидкости  - замена крышки расширителя  А также другие работы согласно карте обслуживания |
|  | Срок начала выполнения работ | Началом работ считается прибытие специалиста Подрядчика для проведения технического обслуживания.  Срок выполнения работ зависит от технологии процесса обслуживания и срока поставок запасных частей и согласовывается с заказчиком. |
|  | Цель работ | 1. Соблюдение интервала периодического технического обслуживания 2. Поддержание дизельгенераторов в исправном состоянии |
|  | Порядок выполнения работ (последовательность) | Порядок выполнения работ (последовательность) определяется настоящим техническим заданием, договором подряда и требованиями Морского Регистра РФ.  Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса, также утверждённым заявителем графиком работ.  Подрядчик должен произвести техническое обслуживание дизельгенераторов на месте работ.  Объём работ должен быть согласован с Заказчиком.  После согласования объёма работ подрядчик выполняет их и предъявляет заказчику. |
|  | Обязанности подрядной организации | 1. На работы и материалы, которые предоставляются субподрядными организациями и продавцами должны предоставляться счета, чеки, накладные, ссылки на интернет-магазин с ценами на дату приобретения товара этих субподрядных организаций и продавцов; 2. Выполняемые работы проводятся при использовании специального инструмента и оборудования, предназначенных для проведения данных работ; 3. Выполняемые работы должны выполняться силами квалифицированных специалистов; 4. Выполняемые работы в соответствии с установленными нормами и правилами процедуры выполняемых работ; 5. Выполняемые работы с использованием оригинальных или согласованных договором материалов и запасных частей (эквивалентные материалы должны быть хорошего качества, на которых есть документы, сертификаты соответствия и гарантии на них); 6. Обеспечивать возможность нахождения представителя Заказчика в производственных помещениях для контроля за соблюдением технологического процесса работ; 7. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженных в ходе обслуживания или проведения работ каких-либо дефектов или скрытых повреждений, не заявленных ранее с указанием ориентировочной стоимости и сроков устранения с документальным оформлением соответствующих актов для их последующего ремонта; 8. Освидетельствование при дефектовке и выполненных работ осуществляется совместно с представителем Заказчика; 9. Требования к материалам: материалы должны быть первой категории (новые, не бывшие в эксплуатации, не прошедшие ремонта) и строго соответствовать поверхностям, на которое они будут установлены. Иметь сертификаты и свидетельства соответствия или паспорт,   Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при выполнении работ: требуется. |
|  | Требования к передаче исполнительной документации на электронном носителе | Состав и содержание электронной копии должны соответствовать комплекту документации.  Формат графических материалов - один экземпляр с подписями и печатями в формате «PDF», второй экземпляр в формате «DWG» (Auto CAD 2004-2013), при использовании в системе Auto CAD оригинальных шрифтов, форм линий и блоков, они тоже должны быть переданы.  Формат текстовых материалов-один экземпляр с подписями и печатями в формате PDF.  Формат растровых изображений tiff, jpeg. |
|  | Гарантия качества на выполненные работы и товары, используемые при выполнении работ. | Требование по сроку гарантии качества: не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных услуг. Гарантия распространяется на все работы, а также на все продиагностированное и отремонтированное оборудование. Во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности должны устраняться в течение 15 (рабочих) дней после поступления заявки от Заказчика о наступлении гарантийного случая |