**Техническое задание**

на закупку расходных материалов и ЗИП для печатной машины Xerox Versant 80

на 2025 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Артикул | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. |
| 1 | 006r01646/CT203442/CT2022 | Тонер черный Versant 80 Press | 72 | шт |
| 2 | 006r01647/CT202293 | Тонер голубой Versant 80 Press | 56 | шт |
| 3 | 006r01649/CT202295 | Тонер желтый Versant 80 Press | 60 | шт |
| 4 | 006r01648/CT202294 | Тонер пурпурный Versant 80 Press | 59 | шт |
| 5 | 013R00674/013R00676/CT351 | Модуль фоторецептора Xerox Versant 180 (Без гарантии) | 24 | шт |
| 6 | 859K07312/859K07317/резина | Узел второго переноса в сборе XEROX Versant 180/280 с резиновым валом | 1 | шт |
| 7 | 859K07312/859K07317/железо | Узел второго переноса в сборе XEROX Versant 180/280 с железным валом | 1 | шт |
| 8 | 008R12990 / CWAA0663 | Узел сбора тонера DC700,240,242,250,252,260,550,560, WC76xx,77xx | 15 | шт |
| 9 | 042k94700 | УЗЕЛ ОЧИСТКИ | 1 | шт |
| 10 | 064K94190 | Ремень переноса изображения Versant 80 | 1 | шт |
| 11 | 008r13170/607K15910/059K8 | Узел прижима Versant 2100 | 1 | шт |
| 12 |   | Восстановленный узел второго переноса в сборе XEROX Versant 180 с железным валом | 2 | шт |
| 13 | 126k34853/126K39440 | ФЬЮЗЕР В СБОРЕ Versant 80 / 180 | 2 | шт |
| 14 | 948K16840/948K16843 | УЗЕЛ ПРОЯВКИ Versant 180/2100 | 4 | шт |
| 15 | 505S00037 | НОСИТЕЛЬ ЧЕРНЫЙ | 1 | шт |
| 16 | 505S00038 | Носитель голубой | 1 | шт |
| 17 | 505S00039 | Носитель пурпурный | 1 | шт |
| 18 | 505S00040 | Проявитель желтый | 1 | шт |
| 19 | 007K98680/007K98681 | Зубчатая передача XEROX Versant 80 press | 3 | шт |
| 20 | 607K20750 | Комплект для восстановления фьюзера Xerox Versant 80 | 2 | шт |
| 21 | 059K81490/91 | Распрямитель бумаги в сборе XEROX Versant 80/180/2100 | 1 | шт |
| 22 |  | Ответная шестерня дуплекса Xerox Versant 180 | 1 | шт |
| 23 | 604k81850 | РОЛИК ПОДАЧИ J75 Press | 4 | шт |
| 24 | 604k23660 | Комплект роликов 4110 | 1 | шт |
| 25 | 008R13175/053K96200 | Фильтр пылевой XEROX Versant 80/180 Press (008R13175) | 3 | шт |

Требования к Поставщику:

- Отгрузка, на склад заказчика, не менее 20% от всего объема закупки расходных материалов и ЗИП для печатной машины Xerox Versant, должна осуществляться в срок не превышающий 2 недели с момента заключения договора.

– Расходные материалы и ЗИП для принтера должны быть оригинальные.

– Поставка товара должна осуществляться в упаковке без следов вскрытия и без следов использования на самом товаре.
– Гарантия от поставщика на все расходные материалы в течении года.
– Поставщик несёт ответственность в случае поставки некачественного товара не только за некачественные расходные материалы, но и за выход из строя из-за них основных узлов печатной машины. Ущерб оценивается на основании акта, составленного обслуживающей организацией.
– Поставщик должен иметь опыт поставки указанных в договоре ЗИП и расходных материалов за последние два года. Подтверждается справкой в свободной форме в виде референц-листа с указанием наименования организаций для которых поставлялось данное оборудование, а также ИНН, ФИО, электронная почта по которым можно проверить достоверность сведений путем обращения по электронной почте или в режиме телефонного звонка. Пример референц-листа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№пп*** | ***Организация*** | ***ИНН*** | ***ФИО*** | ***E-mail\**** |
| 1 | ООО "Ромашка" | 123456789 | Иванов Иван Иванович | ivanov.ii@romashka.ru |

\**Домен электронной почты должен быть корпоративным. Не допускается использования общедоступных бесплатных сервисов так как влечет за собой риск предоставления недостоверных данных.*

Заказчик обязуется не использовать информацию, указанную в референц листе в иных целях, отличающихся от указанных.