Приложение № 2

 к Положению об оформлению ,учету заявок и технических заданий , контроле их выполнения . Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.



 **«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор филиала АО «АТЭК»

«Гулькевичские тепловые сети»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Алексеев

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

 **Техническое задание № 8**

на закупку ТМЦ

от«02» июня 2025 г.

Подразделение: филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»

Центр финансовой ответственности (объект): филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **1** | **2** |
| 1 | **Назначение закупки** (обоснование необходимости закупки) | Обеспечение энергоносителем филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» в отопительный сезон 2025-2026 гг. |
| 2 | **Наименование поставляемого товара** | Топливо дизельное |
| 3 | **Требования к качеству**  | Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорт С, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013: ДТ-Л (С) -К5 по ГОСТ 32511-2013.Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, сорт Е, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013: ДТ-0-К5 по ГОСТ 32511-2013. |
| 4 | **Количество поставляемого товара** | В период с 1 октября по 31 октября 2025 г;и в период с 1 апреля по 30 апреля 2026 г:Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорт С, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013: ДТ-Л (С) -К5 по ГОСТ 32511-2013, в количестве 5 000 л.В период с 1 ноября 2025г по 31 марта 2026 г:Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, сорт Е, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013: ДТ-0-К5 по ГОСТ 32511-2013, в количестве 30 000 л. |
| 5 | **Условия поставки**  | Поставка производится на специализированном маломерном (без прицепа) автотранспорте Поставщика, строго по заявкам Покупателя объемами до 5 тн.Сорт топлива корректируется заявками Покупателя с учетом климатических условий.Разгрузка (слив) производится силами Поставщика и с применением собственного оборудования.Приемка товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.00.До момента слива топлива Поставщик (представитель поставщика) обязан предъявить свидетельство о тарировке транспортного средства.Так же в момент выгрузки обязательны к предоставлению товарно-транспортная и товарная накладные, сертификат соответствия и паспорт качества (с обязательным указанием объемной плотности) отпускаемого топлива. |
| 6 | **Место поставки товара**  | Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Красносельский, ул. Строителей, 53 (котельная №23) – 35 000 л. (топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорт С, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013: ДТ-Л (С) -К5 по ГОСТ 32511-2013 – 5 000 л.; топливо дизельное ЕВРО, зимнее, сорт Е, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013: ДТ-0-К5 по ГОСТ 32511-2013 – 30 000 л.) |
| 7 | **Документы, подтверждающие качество товаров**  | Сертификат соответствия и паспорт качества (с обязательным указанием объемной плотности) отпускаемого топлива. |
| 8 | **Способ оплаты** | Оплата за дизельное топливо производится на основании оригинала счета в течение 7 (семи) календарных дней с момента поставки партии Товара. |
| 9 | **Желаемые сроки (периоды) поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг** | Доставка товара до объекта производится за счет Поставщика в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения заявки. |
| 10 | **Техническое обслуживание, сервис** | - |
| 11 | **Запасные части, расходные материалы** | - |
| 12 | **Обучение сотрудников** | - |
| 13 | **Согласование административных органов, органов надзора** | - |
| 14 | **Прочие затраты** | - |
| 15 | **Прочие условия** | - |

Начальник ПТО И.В. Михайличенко

Главный инженер С.В. Аристов

Исполнитель: Сидоренко С.В.