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[bookmark: Приложение_№_2.2_к_Техническому_заданию]ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ
Наименование ВЛ-110 кВ ПС Севастополь – ПС 10 (инв.№ 000003048)

	
Пролет
	
Длина пролета, (м)
	

Состав ДКР
	

Густота
	Высота ДКР, (м)
	Расстояние от поросли до проводов
(м),
постановление № 160
п. 23
	
Общая площадь пролета, га
	Ориентировочная залесенность, %
	Площадь залесенности, га
	
Ширина просеки, (м)
	Наличие угрожающих деревьев, шт
	

Примечания

	№ опоры (начало)
	№ опоры (конец)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
	11
	1
	13

	102
	102А
	391
	деревья
	средняя
	4-15
	Менее 4 м
	1,80
	0,7
	1,23
	45
	5
	Общее количество деревьев, подлежащих сносу – 223 шт.
Древесно-кустарниковая растительность – 1,78 га.


	


Осмотр произвел:
Мастер СВВС
	

	должность

Листок осмотра принял
Нач. сл. ВВС
	
	ФИО
	
	подпись
	
	дата

	должность
	
	ФИО
	
	подпись
	
	дата




