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	Приложение  1.3 к ТЗ

	    ООО «Севастопольэнерго»


	


ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ 
(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)  
Наименование ВЛ-10кВ ПС-10 л.6 - РП-64 л.2 (инв. №000010216) оп №№ 373-378                          

(фидер, наименование)
	Пролет
	Длина пролета, (м)
	Состав ДКР
	
	Густота
	Высота ДКР, (м)
	Расстояние от поросли до проводов
(м)
	Общая площадь пролета, га
	Залесенность, %
	Площадь залесенности, га
	Ширина просеки, (м)
	Наличие угрожающих деревьев, шт
	Примечания

	№ опоры (начало)
	№ опоры (конец)
	
	
	Количество
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	373

	378
	279
	Деревья более 32 см
	6
	Средняя
	1,5-20 
	1-5 
	0,6
	83
	0,5
	21,5
	4
	

	
	
	
	Деревья до 32 см
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Деревья до 24 см
	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Деревья до 16 см
	331
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Деревья до 11 см
	367
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Кустариник, Га
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Осмотр произвел:
	Мастер ВЛ
	
	Косич Б.И.
	
	
	
	

	должность
	
	ФИО
	
	подпись
	
	дата


Листок осмотра принял:

	Зам. нач РЭС по рем.
	
	Дикий М.А.
	
	
	
	

	должность
	
	ФИО
	
	подпись
	
	дата






















































