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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению проведения поверки приборов средств измерений

	№ п/п
	Наименование условий 

Технического задания
	Содержание технического задания

	1.
	Заказчик
	АО «АТЭК»

Получатель услуг: Филиал АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети»

	2.
	Основание для оказания услуг
	График проведения поверки приборов средств измерений

	3.
	Место оказания услуг

	Место оказания услуг – Краснодарский край, г. Абинск, филиал АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети» и котельные филиала, расположенные в Абинском районе Краснодарского края. 

При оказании услуг на территории Исполнителя доставка и возврат СИ осуществляется Заказчиком своими силами и за свой счет.

	4.
	Наименование и местоположение объектов
	Детально отражено в перечне технических устройств, подлежащих поверке средств измерений 

	5.
	Сроки оказания услуг
	Дата начала оказания услуг: с момента подписания договора. 


	
	
	Дата окончания оказания услуг: до 01.10.2026 по заявкам Заказчика.

	6.
	Объем работ и видов исследований в рамках оказания услуг 
	1. Поверка (калибровка) средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям (Гл.1 ст.2 п.17 ФЗ от 26 июня 2008г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений")


	7.
	Требования к оказанию услуг
	1.
Исполнитель обязан соблюдать сроки и приступить к оказанию услуг не позднее трех календарных дней со дня получения заявки Заказчика и передачи Заказчиком средств измерений по акту приема-передачи.


2.
Поверка (калибровка) средств измерений должна осуществляться в соответствии с техническими, научными и другими требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

3.
Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за факт нарушения им (его персоналом) правил техники безопасности.

4.
Исполнитель обязан назначить своего полномочного представителя, имеющего право осуществлять оперативную связь с уполномоченным представителем Заказчика, о чем письменно уведомить Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента подписания договора.

5.
За нарушение условий Технического задания, повлекшее ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости Работ.

6.
 Поверка должна происходить на эталонном оборудовании Исполнителя, имеющим аттестат и действующее свидетельство о поверке (калибровке) СИ, в соответствии с утвержденными методиками.

7.
 Поверка должна производится в соответствии с государственной поверочной схемой и методикой поверки, установленной при утверждении типа средств измерений.

	8.
	Требования к исполнителю работ (к экспертам, специалистам и оснащению)
	1. В соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102 – ФЗ «Об обеспечении единства измерений» поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели. Допускаются организации имеющие соответствующую аккредитацию (на проведение поверок средств измерения) или организации, работающие по договору с аккредитованной организацией.

2. Исполнитель, который проводит поверку (калибровку) средства измерения обязан иметь документы, разрешающие проведение данных работ (лицензию и т.п.).

3. Качество услуг, оказываемых Исполнителем должно соответствовать требованиям государственных стандартов.

4. Результат поверки – подтверждение пригодности средств измерений к применению или признание средств измерений не пригодным к применению. Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него и техническую документацию должен быть нанесен оттиск поверительного клейма и выдано «Свидетельство о поверке».

5. Если по результатам поверки средство измерений признано непригодным к применению, то на него выдается Извещение о непригодности к применению. 

6. Работы по поверке средств измерений могут осуществляться на территории Исполнителя. 

Место осуществления деятельности Исполнителя должно находиться в одном из следующих населенных пунктов: г. Абинск, г. Крымск, г. Краснодар, г. Новороссийск. 

Доставка средств измерений на поверку и (или) калибровку и возврат после поверки и (или) калибровки осуществляется силами и за счет Заказчика.

7. Датой передачи средств измерений, для оказания услуг по поверке, является дата, указанная в Акте приема-передачи средств измерений на поверку.

	9.
	Форма предоставления результатов и требования к ним.
	1. Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

2. В случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям) наносит знак поверки на СИ и (или) в паспорт (формуляр) СИ вносит запись о проведенной поверке. В случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям) должно выдаваться извещение о непригодности к применению СИ.

3. Результаты поверки должны быть оформлены в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.

4. Для СИ, не включенных в Государственный реестр средств измерений, должна проводиться калибровка. Результаты калибровки должны быть оформлены с соблюдением требований приказа Минпромторга России от 27.01.2025 № 336 «Об утверждении порядка признания результатов калибровки и использования их при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, требований к оформлению результатов калибровки, включая прослеживаемость, и содержанию сертификата калибровки», ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

	10.
	Прочие условия
	Исполнитель несет полную ответственность за сохранность, случайную гибель или случайное повреждение принятых в поверку (калибровку) СИ в соответствии с действующим законодательством РФ.

 Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе выполнения работ людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.

Исполнитель несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Техническому заданию.

Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в Техническом задании, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от исполнения работ по Техническому заданию и устранению нарушений.  


Приложение к техническому заданию 

	№ п/п
	Наименование и Тип СИ
	Кол-во, шт.

	1
	Манометр технический
	175

	2
	Манометр технический
	56

	3
	Манометр технический
	19

	4
	Манометр технический
	4

	5
	Манометр технический
	1

	6
	Манометр технический
	6

	7
	Манометр технический
	3

	8
	Манометр технический
	3

	9
	Манометр электроконтактный ЭКМ-1у
	49

	10
	Счетчик газа СГ250З-3 №8121216
	1

	11
	Вычислитель ВКГ 2 №05502
	1

	12
	Датчик давления 408Ди зав.№10138
	1

	13
	Термометр сопротивления ТСМ-0879-01, зав.№446-43
	1

	14
	Дифманометр ДСП /перепад на фильтре/ зав№ 2201281
	1

	15
	Дифманометр ДСП /перепад на фильтре/ зав№5209172
	1

	16
	Дифманометр ДСП /перепад на счетчике/ ДНПКр-100 №10270
	1

	17
	Счетчик RАВО-G-100 №1421410061
	1

	18
	Комплекс измерительный СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-160/1,6    №1521410034
	1

	19
	Вычислитель ЕК-270 зав.№1121410039
	1

	20
	Датчик давления 415М-Ди-Ех
	1

	21
	Счетчик СГ16МТ-250-Р-3 зав№2030448
	1

	22
	Преобразователь давления измерительный АИР-20Ех/М2-ДД мод 410 перепал на счетчике (в установленном объеме)
	1

	23
	Вычислитель количества газа ВКГ-2-0 зав.№ 005490
	1

	24
	Счетчик газа СГ16МТ-250-РЗ №8121232
	1

	25
	Вычислитель ВКГ2 №005451
	1

	26
	Газоанализатор СГГ6-01
	1

	27
	Газоанализатор СОУ-1
	1

	28
	Газоанализатор СОУ-1
	1

	29
	Газоанализатор СОУ-1
	1

	30
	Газоанализатор СГГ-6М П10
	1

	31
	Газоанализатор СГГ-6М В10
	1

	32
	Газоанализатор БСП-6М
	1

	33
	Газоанализатор СГГ-6М П10
	1

	34
	Газоанализатор СГГ-6М В10
	1

	35
	Газоанализатор СОУ-1
	1

	36
	Газоанализатор СОУ-1
	1

	37
	Газоанализатор СОУ-1
	1

	38
	Газоанализатор СОУ-1
	1

	39
	Газоанализатор БСП-6М
	1

	40
	Газоанализатор БСП-6М
	1

	41
	Газоанализатор СОУ-1
	1

	42
	Газоанализатор СГГ6-01
	1

	43
	Газоанализатор СОУ-1
	1

	44
	Газоанализатор СГГ-6М П10
	1

	45
	Газоанализатор СГГ-6М В10
	1

	46
	Газоанализатор СОУ-1
	1

	47
	Газоанализатор БСП
	1

	48
	Газоанализатор СГГ6-01
	1

	49
	Газоанализатор СОУ-1
	1

	50
	Газоанализатор СТГ-1-1
	1

	51
	Газоанализатор СТГ-1-1
	1

	52
	Газоанализатор С3-1-2Г
	1

	53
	Газоанализатор С3-2-2В
	1

	54
	Газоанализатор СТГ-1
	1

	55
	Тягонапоромер ТНЖ
	29

	56
	Тягонапоромер ТДЖ
	10

	57
	Напоромер НМП-52
	52

	58
	Весы КТ 4
	1

	59
	Гири 4раз, 4кл, 10мг - 500г
	20

	60
	Спектрофотометр SSI-1103
	1

	61
	Фотокалориметр КФК-2
	1

	62
	Расходомер ультразвуковой "Акрон-01"
	1


