ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Преобразователь напряжения Must PV18-3224VPM ІІ
	шт.
	Чистая синусоида на выходе
Мощность 3200ВА / 3200Вт
Пиковая мощность 6400ВА / 6400 Вт ( < 5 сек )
Микропроцессорное управление
Встроенный MPPT контроллер заряда от солнечных батарей 40/60А
Несколько режимов работы: параллельно с сетью, автономно, параллельно с сетью в режиме резервного источника питания
Зашита от короткого замыкания, перегрузки и глубокого разряда
Функция холодного пуска
Поддержка USB, RS485, функции мониторинга CAN
Удаленный мониторинг Wi-Fi
Совместим с генератором
Функция активации PV / AC
Интеллектуальная функция связи BMS с аккумуляторной батареей (порт CAN)
Возможность соединения с компьютером для настройки и мониторинга работы системы электроснабжения
Регулировка зарядного тока
Настройка нижнего и верхнего порога зарядки аккумуляторов

Ссылка пример: https://etk-atomgroup.ru/catalog/stabilizatory_ibp_chastotniki/ibp_istochniki_bespereboynogo_pitaniya/solnechnyy_invertor_must_pv18_3224_vpm_ii/?ysclid=mreuvd9xw203186834#detailtext
	1
	Да

(по согласованию 
MUST PH19-4024 EXP; MUST PV18-4024 PRO II)

	2
	Батарея MUST LP16-24100 2560 Вт*ч

	шт.
	
Аккумуляторная батарея MUST LP16-24100 (25,6В 100Ач) 2,56 кВтч WiFi/BLE PACEEX BMS

Напряжение, В 25.6
Емкость, Ач 100
Энергоёмкость LiFePo4 (Вт*ч) 2560
Технология АКБ LiFePO4
Макс. зарядный ток, А100
Номинальный зарядный ток, А20
Max ток разряда LiFEPO4, А 100

Ссылка пример: 
https://inowatt.ru/catalog/akkumulyatory_glubokogo_razryada/LiFePO4/2573/
	2
	нет




2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Понизовка, ул. Приморская, 22. 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1(один) месяц. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.


