 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Компенсатор резиновый DN.ru CR-E25-F Ду40 Ру16, резиновая вставка (корпус) - EPDM, тип присоединения - фланцевыйНачало формы
	шт
	Компенсатор резиновый DN.ru CR-E25-F Ду40 Ру16, резиновая вставка (корпус) - EPDM, тип присоединения - фланцевый

Ссылка пример: 
https://dn.ru/kompensator/rezinovyi/flantcevyi/dn/cr-e25-f-ru16/dn40 
	5
	Да

	2
	Компенсатор резиновый DN.ru CR-E25-F Ду50 Ру16, резиновая вставка (корпус) – EPDM, тип присоединения - фланцевый
	шт
	Компенсатор резиновый DN.ru CR-E25-F Ду50 Ру16, резиновая вставка (корпус) - EPDM, тип присоединения - фланцевый

Ссылка пример:
https://dn.ru/kompensator/rezinovyi/flantcevyi/dn/cr-e25-f-ru16/dn50 
	5
	Да

	3
	Компенсатор резиновый DN.ru CR-E25-F Ду65 Ру10, резиновая вставка (корпус) - EPDM, тип присоединения - фланцевый
	шт
	Компенсатор резиновый DN.ru CR-E25-F Ду65 Ру10, резиновая вставка (корпус) - EPDM, тип присоединения – фланцевый

Ссылка пример:
https://dn.ru/kompensator/rezinovyi/flantcevyi/dn/cr-e25-f-ru10/dn65 
	5
	Да

	4
	Компенсатор резиновый DN.ru CR-E17-T Ду32 Ру10/16, резиновая вставка (корпус) - EPDM, тип присоединения - резьбовой
	шт
	Компенсатор резиновый DN.ru CR-E17-T Ду32 Ру10/16, резиновая вставка (корпус) - EPDM, тип присоединения – резьбовой

Ссылка пример:
https://dn.ru/kompensator/rezinovyi/muftovyi/dn-ru/cr-e17-t-ru16/dn32
	8
	Да

	5
	Компенсатор резиновый антивибрационный Китай 1″ Ду25 Ру16, внутренняя резьба, корпус - EPDM, L=220 мм
	шт
	Компенсатор резиновый антивибрационный Китай 1″ Ду25 Ру16, внутренняя резьба, корпус - EPDM, L=220 мм

Ссылка пример:
https://dn.ru/kompensator/rezinovyi/muftovyi/kitai/kitai/dn25
	12
	Да

	6
	Компенсатор резиновый антивибрационный Китай 3/4″ Ду20 Ру16, внутренняя резьба, корпус - EPDM, L=200 мм
	шт
	Компенсатор резиновый антивибрационный Китай 3/4″ Ду20 Ру16, внутренняя резьба, корпус - EPDM, L=200 мм

Ссылка пример:
https://dn.ru/kompensator/rezinovyi/muftovyi/kitai/kitai/dn20
	11
	Да

	7
	Ремкомплект для насоса Grundfos CR5-32K-FGJ-A-E-HQQE
	шт.
	Ремкомплект торцевого уплотнения.
Фото торцевого уплотнения 12мм [image: ][image: ]

Ссылка пример:
https://mg13z.ru/catalog/grundfos/96455086_kit_shaft_seal_h_qqegg_kb012s_tortsevoe_uplotnenie_grundfos/
	3
	Возможен аналог



2.Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Республика Крым, муниципальный округ город курорт Ялта, село Оползневое, улица Южная, здание 5
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 21 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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