ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Карта памяти (Compact Flash Card)
	шт.
	Карта памяти (Compact Flash Card)
Производитель: B&R/Swissbit
Страна бренда: Австрия/Швейцария
Артикул: 5CFCRD.0512-06
Характеристики:
Интерфейс (разъем): IDE (50 pin)
Объем: 512 Мб
Примечание: Extended Temp. / BAR (SLC)
Extended Temp. (Extended Temperature) — расширенный температурный диапазон. Рассчитаны на работу в жёстких условиях, например от −40 оC до +85 оC.
(SLC) — Single‑Level Cell, тип флеш‑памяти, где в каждой ячейке хранится 1 бит данных. SLC отличается высокой надёжностью, большим ресурсом циклов перезаписи и лучшей работой при экстремальных температурах.
Парт‑номер: SFCF0512H1BU2TO‑C‑MS‑527‑L28.
Для работы с ПЛК B&R серии X20.
На фото приведен пример:[image: ]
[image: ][image: ][image: ]
Сайт: 
1) https://olnisa.ru/sklad/karta-pamyati/5cfcrd0512-06ssd-c512m-02-0101-karta-pamyati-512-mb-br/?ysclid=mrdbvgrncz669202817
2) https://kypidetali.ru/product/400452-br-5cfcrd0512-06?ysclid=mrdbvsqoto273038881
3) https://bippa.ru/catalog/nakopiteli/b_r_automation_5cfcrd_0512_06_b_u/?ysclid=mrdbvfdobg111536673
4) https://i-module.ru/product/br-5cfcrd051206/
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Нет, для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием


	2
	Карта памяти (Compact Flash Card)
	шт.
	Карта памяти (Compact Flash Card)
Производитель: B&R
Страна бренда: Австрия
Артикул: 5CFCRD.0512-06
Характеристики:
Интерфейс (разъем): IDE (50 pin)
Объем: 1024 Мб (1 Гб)
Примечание: Extended Temp. / BAR (SLC)
Extended Temp. (Extended Temperature) — расширенный температурный диапазон. Рассчитаны на работу в жёстких условиях, например от −40 оC до +85 оC.
(SLC) — Single‑Level Cell, тип флеш‑памяти, где в каждой ячейке хранится 1 бит данных. SLC отличается высокой надёжностью, большим ресурсом циклов перезаписи и лучшей работой при экстремальных температурах.
Для работы с ПЛК B&R серии X20.
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Нет, для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием

	3
	Карта памяти (CFast)
	шт
	Карта памяти (CFast)
Производитель: B&R/Swissbit
Страна бренда: Австрия/Швейцария
Артикул: 5CFAST.2048-00
Характеристики:
Интерфейс (разъем): SATA
Объем: 2048 Мб (2 Гб)
Примечание: 
H4 — версия аппаратной платформы/ревизии.
BV4 — вариант исполнения (в т. ч. особенности контроллера и прошивки).
TO — тип корпуса/упаковки.
I — Industrial (промышленный температурный диапазон): от −40 оC до +85 оC.
(SLC) — Single‑Level Cell, тип флеш‑памяти, где в каждой ячейке хранится 1 бит данных. 
Парт‑номер: SFCA2048H4BV4TO‑I‑MS‑226‑BR1.
Для работы с ПЛК B&R серии X20.
[image: ]На фото приведен пример:
[image: ][image: ]

	2
	Нет, для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием



2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать __1-2мес____.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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