ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На монтаж и подключение автоматического шлагбаума FAAC 680H с дистанционным управлением и системой видеонаблюдения

1. Наименование закупаемых Товаров:

	 №
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Аналог

	 1
	Стойка для считывателя Stolz (Штольц) 300х400 мм
	шт
	1
	Да, при согласовании с заказчиком

	2
	Монитор IP-видеодомофона цветной DH-VTH5441G
	шт
	1
	Да, при согласовании с заказчиком

	3
	Вызывная панель IP-домофона DHI-VTO2111D-P-S3
	шт
	1
	Да, при согласовании с заказчиком

	4
	Установка шлагбаума (материал заказчика)
	шт
	1
	Да, при согласовании с заказчиком

	5
	Всепогодный шкаф с нагревателем, NSB-6060H3F1, с ODF,ИБП NR-48VDC-360VA с АКБ 7Ah x4,. Доп: клеммы 48VDC x4.Без кабельных вводов. Аксессуары: NSBon-01, NSBon-34,NSBon-04, NSBon-05, NSBon-06, NSBon-08, NSBon-10, 4xNSBon-15, NSBon-16 (K364801T), NSBon-49 (24VDC), U3D8749H03С
	шт
	1
	Да, при согласовании с заказчиком

	6
	SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 1310 нм, SM, LC, IND,DMI, 10 км NI3112-10-DI
	шт
	2
	Да, при согласовании с заказчиком

	7
	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY / Патч-корд медныйПатч-корд медный PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY
	шт
	2
	Да, при согласовании с заказчиком

	8
	Патч-корд волоконно-оптический LC-LC FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH-OR
	шт
	4
	Да, при согласовании с заказчиком

	9
	Коммутатор сетевой, L3 Managed, Radius: 8 портов 10/100/1000T PoE 30W + 4 порта SFP/1G/2.5G, -40~+70°C MES3710P
	шт
	1
	Да, при согласовании с заказчиком

	10
	Волоконно оптический кабель с центральным модулем внутренний/внешний 8/9/125 ОS2 нг(А)-HF, свободный буфер 250 мкм, водоблокированный, чёрный
	м
	1200
	Да, при согласовании с заказчиком

	11
	Разделка, разварка оптического кабеля
	шт
	4
	Да, при согласовании с заказчиком

	12
	Анкерный зажим Netlink РА-05 00000001027
	шт
	84
	Да, при согласовании с заказчиком

	13
	UUTP4-C5E-S24-OUT-LSZH-BK-500 19C-U5-09BL-B305
	м
	40
	Да, при согласовании с заказчиком

	14
	Уличная цилиндрическая IP-камера TIANDY TC-A38N5 0/A/10-47мм
	шт
	1
	Да, при согласовании с заказчиком



2. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки
Операционная необходимость. Ограничение проезда на территория средней станции КД Мисхор-Ай-Петри.
3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 

3. Общие сведения
3.1 Объект: участок автомобильной дороги в районе ЮБШ, поворот на Среднюю станцию.
3.2 Цель работ: организация контролируемого доступа автотранспорта с возможностью удаленного управления с КПП Средней станции и визуального контроля проезда посредством системы видеонаблюдения.
3.3 2. Исходные данные
3.4 Автоматический шлагбаум FAAC 680H имеется в наличии у Заказчика. Данная модель предназначена для интенсивной эксплуатации и непрерывного режима работы.
3.5 Место установки: район ЮБШ, поворот на Среднюю станцию.
3.6 Управление шлагбаумом должно осуществляться оператором с КПП Средней станции.
3.7 Требуется организация системы видеонаблюдения зоны въезда и выезда.
3.8 3. Состав выполняемых работ
3.9 Подрядчик выполняет:
3.10 Подготовку места установки.
3.11 Устройство фундамента и монтаж шлагбаума FAAC 680H.
3.12 Подвод электропитания 220 В.
3.13 Прокладку кабельных линий связи и управления.
3.14 Организацию дистанционного управления шлагбаумом с КПП Средней станции.
3.15 Установку и подключение системы видеонаблюдения.
3.16 Настройку оборудования.
3.17 Пусконаладочные работы.
3.18 Проверку работоспособности всех систем.
3.19 Передачу исполнительной документации и обучение персонала.
3.20 4. Требования к системе управления
3.21 Система должна обеспечивать:
3.22 открытие и закрытие шлагбаума оператором с КПП Средней станции;
3.23 круглосуточную работу оборудования;
3.24 возможность местного управления в районе установки шлагбаума;
3.25 аварийное ручное открытие при отключении электропитания;
3.26 защиту от несанкционированного доступа;
3.27 возможность дальнейшей интеграции с системой контроля доступа.
3.28 5. Требования к системе видеонаблюдения
3.29 Предусмотреть:
3.30 установку не менее двух IP-видеокамер:
3.31 обзорной камеры зоны проезда;
3.32 камеры, обеспечивающей идентификацию транспортных средств;
3.33 передачу видеосигнала на КПП Средней станции;
3.34 круглосуточную работу системы;
3.35 возможность просмотра изображения в режиме реального времени;
3.36 запись видеоархива;
3.37 защиту оборудования от атмосферных воздействий;
3.38 питание оборудования в соответствии с требованиями производителей.
3.39 6. Требования к безопасности
3.40 Система должна обеспечивать:
3.41 безопасное движение транспорта;
3.42 остановку либо реверс стрелы при наличии препятствия;
3.43 световую сигнализацию работы шлагбаума;
3.44 надежную работу в климатических условиях района эксплуатации;
3.45 защиту кабельных линий и соединений от механических повреждений и влаги.
3.46 7. Пусконаладочные работы
3.47 Подрядчик обязан:
3.48 выполнить настройку шлагбаума;
3.49 проверить работу дистанционного управления с КПП Средней станции;
3.50 проверить передачу видеосигнала;
3.51 выполнить испытания оборудования в различных режимах работы;
3.52 оформить акт выполненных работ.
3.53 8. Гарантийные обязательства
3.54 гарантия на монтажные работы — не менее 12 месяцев;
3.55 гарантия на установленное дополнительное оборудование — согласно гарантийным обязательствам производителя;
3.56 устранение неисправностей в течение гарантийного периода выполняется силами подрядной организации.
4 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
4.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


5 Порядок расчётов
5.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
5.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
