ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Беспроводные наушники Yealink BH70 Dual UC USB-C/A 
	Штука

	Yealink BH70 Dual UC USB‑C/A
- Тип: стереогарнитура Bluetooth 5.2 для UC; комплектный USB‑донгл BT51 (USB‑A/USB‑C).
- Подключение: мультипойнт 2 устройства, до 50 м; спаривание до 8 устройств.
- Микрофоны: 3 MEMS с шумоподавлением (Yealink Acoustic Shield).
- Акустика: Ø35 мм, 20 Гц–20 кГц; индикация занятости (busy light).
- Питание: до 35 ч разговора; полная зарядка ~90 мин (USB‑C).
- Комплектация: гарнитура, BT51, кабель USB‑C, чехол, руководство.
Пример ссылки:
https://www.dns-shop.ru/product/abddaf4e256c60db/besprovodnye-nausniki-yealink-bh70-dual-uc-usb-ca-cernyj-2024/
	5
	Допустимы только при полном равенстве параметров.

Приоритет — указанные модели для унификации парка.

Потребительские/игровые модели — не допускаются.


	2
	Проводные наушники Jabra Evolve 20 MS Stereo 
	Штука

	Jabra Evolve 20 MS Stereo
- Тип: проводная стереогарнитура, профильный начальный уровень (MS‑сертификация).
- Подключение: USB‑A (варианты USB‑C по SKU), кабель ~2,15 м; пульт управления на кабеле.
- Акустика: 20 Гц–20 кГц (музыка) / 150 Гц–7 кГц (речь); защита слуха PeakStop.
- Микрофон: направленный с шумопонижением; индикаторы вызова/занятости.
- Комплектация: гарнитура, пульт на кабеле, документация.
Пример ссылки:
https://www.dns-shop.ru/product/4dbf61e903c7d763/provodnye-nausniki-jabra-evolve-20-ms-stereo-cernyj-2021/
	5
	Допустимы только при полном равенстве параметров.

Приоритет — указанные модели для унификации парка.

Потребительские/игровые модели — не допускаются.


	3
	Источник бесперебойного питания (ИБП), линейно-интерактивный, активной мощностью не менее 1000 Вт, с АКБ 12 В, 9 А·ч, с функцией холодного старта.
	шт.
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2. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки	
2.1 Обоснование потребности.
Закупка требуется для:
· обеспечения сотрудников гарнитурами для видеоконференцсвязи (ВКС);
· пополнения неснижаемого складского запаса.
Текущая обеспеченность:
· остаток на складе — 3 шт.;
· за последний месяц выполнено 2 замены, что подтверждает необходимость дополнительного запаса.
Планируемый объём закупки — 10 шт. (5 проводных + 5 беспроводных) с расчётом покрытия потребности до конца года.
2.2 Обоснование выбора моделей.
Для стабильной работы ВКС в корпоративной среде и снижения операционных рисков выбраны модели, соответствующие корпоративным требованиям:
· Jabra Evolve 20 MS — проводная стереогарнитура профессионального начального уровня; USB‑подключение с аппаратным пультом на кабеле; направленный микрофон с шумоподавлением;
·  Yealink BH70 Dual UC — беспроводная UC‑гарнитура; в комплекте USB‑донгл BT51 (USB‑A/USB‑C для стабильного подключения к ПК), Bluetooth‑мультипойнт на 2 устройства; микрофоны с технологией Acoustic Shield (шумоподавление речи); время разговора до 35 ч; рекомендована для руководителей и мобильных сотрудников.
В то же время бюджетные потребительские и игровые модели не рассматриваются к закупке из‑за рисков несовместимости, нестабильной работы аудио, проблем с определением устройства, избыточных функций (например, виртуальный объёмный звук, RGB‑подсветка) и отсутствия эффективного шумоподавления микрофона, критичного для разборчивости речи в офисе.
 
3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9 к.1. 
3.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 20 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

4. Общие сведения
4.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Требования к упаковке и маркировке
5.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
5.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

6. Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
6.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

7. Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
7.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

8. Порядок расчётов
8.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
8.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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