


Техническое задание

Установка металлического бескаркасного арочного ангара
Место поставки монтажа: Республика Крым, пгт. Отрадное, ш. Дражинского, д. 2.

	№п/п
	Наименование, технические , функциональные (потребительские свойства) характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Ангар металлический арочный
	Шт.
	3



Ангар

	
Тип
	Бескаркасный арочный

	Назначение
	Складское помещение

	Общая площадь
	1000 кв.

	Длина
	50 м

	Ширина/высота
	20 м

	Доп. Опции 
	Откатные ворота ширина 5 м высота 5 м, световые окна 2шт с обеих торцов. Освещение

	
	

	Основные характеристики:

	Материал
	Металл, антикоррозийное покрытие

	Срок службы 
	Не менее 15-20 лет

	Температурный режим
	от -20 до +45С

	Устойчивость
	Ветровая нагрузка не менее 3 уровня

	 Полы
	Армирование 1 слой, толщина – не менее 15 см




Срок монтажа – не позднее декабря 2026 года
Гарантия на ангар устанавливается сроком до 24 мес.


