ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	BEARING SUPPORT ASSEMBLY R.H. FOR L.H. MACHINE 
	шт
	Item 5, ST1 039 05
Каталог запчастей SWITCH, ST-1,
Page 39-40, KICKBACK PLA ТЕ ASSEMBL У BALL EXIT SIDE ST1 039 00 (00*) 
	2
	нет

	2
	BEARING SUPPORT ASSEMBLY L.H. FOR R.H. MACHINE 
	шт
	Item 5*, ST1 039 05*
Каталог запчастей SWITCH, ST-1,
Page 39-40, KICKBACK PLA ТЕ ASSEMBL У BALL EXIT SIDE ST1 039 00 (00*)
	2
	нет

	3
	BEARING RETAINER
	шт
	Item 6, ST1 039 06
Каталог запчастей SWITCH, ST-1,
Page 39-40, KICKBACK PLA ТЕ ASSEMBL У BALL EXIT SIDE ST1 039 00 (00*)
	2
	нет

	4
	SPRING
	шт
	Item 7, ST1 039 07
Каталог запчастей SWITCH, ST-1,
Page 39-40, KICKBACK PLA ТЕ ASSEMBL У BALL EXIT SIDE ST1 039 00 (00*)
	4
	нет

	5
	BEARING SUPPORT
	шт
	Item 8, ST1 039 08
Каталог запчастей SWITCH, ST-1,
Page 39-40, KICKBACK PLA ТЕ ASSEMBL У BALL EXIT SIDE ST1 039 00 (00*)
	4
	нет
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2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Республика Крым, муниципальный округ город курорт Ялта, село Оползневое, улица Южная, здание 5 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 14 рабочих дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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ITEM _PART NO. DESCRIPTION ITEM _PART NO. DESCRIPTION
1 ST1039 01 SUPPORT BOX 25 ST1069 09 SOCKET HEAD CAP SCREW M10X20
2 ST1033 02 URETHANE CUSHION BLOCK R H, 26 ST1069 10 SOCKET HEAD CAP SCREW M10X30
2" ST1039 02 URETHANE CUSHION BLOCK L.H, 27 ST1069 04 SOCKET HEAD CAP SCREW M5X20
3 ST103903 THRUST BEARING 28 ST108035 RIVET 4X13
4 ST103904 SPECIAL WASHER 220 29 ST107404 E-CLIP RETAINING RING 815
5 $T103905 BEARING SUPPORT ASSEMBLY R H. 30 ST1076 03 FLAT WASHER 26
FOR LH. MACHINE 31 ST1076 04 FLAT WASHER 28
5 ST1039 05 BEARING SUPPORT ASSEMBLY LH. 32 ST103932 PANEL #4
FOR RH, MACHINE 33 ST103933 BRONZE BUSHING
6 ST1039 06 BEARING RETAINER
7 ST103907 SPRING
8 ST103308 BEARING SUPPORT
9 ST1033 09 FOOT SUPPORT WELDMENT
10 ST1033 10 CURTAIN ROD
1 ST1033 11 SPECIAL SET SCREW M24X120
12 ST103912 SPECIAL SET SCREW M24X80
13 $T103913 KICKBACK WELDMENT R H, SIDE
FOR LH. MACHINE
13 ST103913° KICKBACK WELDMENT L H.SIDE
FOR RH. MACHINE
14 ST1039 14 DOOR
15 ST103915 PANEL #1
16 ST1039 16 PANEL #2
16" ST103916" PANEL #3
17 ST1061 01 GREASE FITTING M6
18 ST106201 FLAT HEAD SOCKET CAP SCREW MBX12
19 ST106206 FLAT HEAD SOCKET CAP SCREW M8X20
20 ST1064 19 HEX HEAD CAP SCREW P.T. M8X110
21 ST106513 HEX HEAD CAP SCREW T.T. M10X20
22 ST1065 06 HEX HEAD CAP SCREW T.T. M6X25
23 ST1067 05 LOCK NUT M10

24 STI06704 LOCK NUT M8





