 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Аккумулятор для ИБП 
SW12-3.3
(12V 3.3Ah)
Размеры
Длина мм: 134
Ширина мм: 67
Высота мм: 60 
	Шт
	   [image: ]
[image: ]
	3
	









Да





	2
	Американка нр/вр DN40 (48,3 мм) AISI 304 PTFE (C)

	Шт
	[image: ][image: ]
	1
	




Да









	3
	Уплотнение стеклянной панели/тележка LM1 LM2; F начиная с 03/2020 24.05.615P
	Шт
	[image: ]
	4
	




Да

	4
	Манжета армированная (Сальник) TC NBR 35х62х7 

	Шт
	[image: ]


	15
	




Да

	5
	Подшипник SKF 6203-2RS (180203) размер 17*40*12
	Шт
	[image: ]

	10
	



Да

	6
	Подшипник SKF 6205-2RSH (6205 2RS, 180205, 205) размер 25*52*15 
	
	[image: ]
	5
	






Да

	7
	Клапан подачи воды для стиральной машины двойной
	
	[image: ]
Клапан подачи воды для стиральной машины двойной купить на OZON по низкой цене (3111684946)
	1
	



3.Место доставки, сроки и порядок поставки товара
Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 21 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  
4. Общие сведения
4.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
 4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5 Требования к упаковке и маркировке
5.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
5.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
6 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
6.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
7 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
7.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
8 Порядок расчётов
8.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
8.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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