ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказания услуг по перетяжке сидений в электрокаре
	№ п/п
	Перечень требований 
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование услуг
	Перетяжка сидений в электрокаре

	2
	Объем услуг 

	1 электрокар (3 сидения со спинками)

	3
	Сроки оказания услуг

	До конца сентября 2026 года

	4
	Место оказания услуг

	Оказание услуг осуществляется на территории Исполнителя либо по месту, согласованному Сторонами.

	5
	Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования 
	Исполнитель обязуется выполнить работы по демонтажу, перетяжке и последующему монтажу сидений электромобиля с соблюдением требований настоящего технического задания.
Материалы должны:
· обладать высокой износостойкостью;
· быть устойчивыми к воздействию ультрафиолета и перепадам температур;
Материал обивки – Винилискожа.

	6
	Требования к результатам услуг
	После выполнения работ:
обивка должна быть натянута равномерно без складок, перекосов, пузырей и провисаний;
швы должны быть ровными, симметричными.

	7
	Требования к совместимости с уже оказываемыми услугами (при необходимости);
	-

	8
	Требования по соответствию услуг определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.);
	-

	9
	Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.);
	-

	10
	Условия оплаты
	Оплата производится в размере 100 % стоимости услуг в порядке предварительной оплаты на основании выставленного Исполнителем счета.

	11
	Порядок
оказания услуг
	Оказание услуг осуществляется на территории Исполнителя либо по месту, согласованному Сторонами.
До начала выполнения работ Исполнитель проводит осмотр сидений электромобиля, определяет их техническое состояние, согласовывает с Заказчиком материалы, цвет, фактуру, дизайн, сроки выполнения работ и, при необходимости, перечень дополнительных работ.
Исполнитель осуществляет:
· демонтаж сидений;
· разборку сидений;
· демонтаж штатной обивки;
· осмотр каркасов, наполнителей и элементов крепления.
При выявлении скрытых дефектов, требующих выполнения дополнительных работ или замены отдельных элементов, Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика. Дополнительные работы выполняются только после получения согласия Заказчика.
Исполнитель изготавливает и устанавливает новую обивку с использованием согласованных материалов, обеспечивая соответствие утвержденному дизайну и размерам штатной конструкции сидений.
После завершения перетяжки Исполнитель выполняет сборку сидений, их установку в транспортное средство.
Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком путем визуального осмотра качества выполненных работ, проверки отсутствия дефектов.
В случае выявления недостатков Заказчик вправе потребовать их безвозмездного устранения.

	12
	Дополнительные требования
	[image: ]
Сиденье:
Длина 103см
Ширина 45 см
Высота 10 см

Спинка:
Длина 90 см
Ширина 27 см
Глубина 8 см

Второй и третий ряд сидений аналогично.
Цвет – светлосерый.
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