ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Редуктор транспортной ленты для ПММ Kromo model Family DW213M
	Шт
	Редуктор транспортной ленты для ПММ Kromo model Family DW213M
Ссылка пример: 
https://platonservice.com/reduktor-flanets-160mm-tip-vf49a45-vala-motora-19mm-privodnogo-vala-30mm-lf6927103/?ysclid=msd1zf8rtw141174339
[image: ]
	1
	Нет

	2
	Пружина дверцы для ПММ Kromo
	Шт
	Пружина дверцы для ПММ Kromo
[image: ] [image: ]
	2
	Нет

	3
	Кожух вала редуктора транспортной ленты для ПММ Kromo
	Шт
	Кожух вала редуктора транспортной ленты для ПММ Kromo
[image: ]Позиции №4, 5, 6, 7. Кожух вала редуктора транспортной ленты. По одной штуке каждой позиции.

[image: ]
	2
	Нет



2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта,с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9, к.1
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 суток.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.



6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
 Максимальная цена: 55940 р. - 1 шт.

НА ЧЕРТЕЖЕ (В ПРИЛОЖЕНИИ) ПОЗИЦИЯ 10 СТР. 6

Рекомендованные ссылки поставщиков:

https://platonservice.com/reduktor-flanets-160mm-tip-vf49a45-vala-motora-19mm-privodnogo-vala-30mm-lf6927103/?ysclid=msd1zf8rtw141174339

https://futura-zip.ru/catalog/reduktory_dihr/dw3000202_dihr_kromo_reduktor_konveyera_r_1_45/

(Спросить у Алисы в Яндексе и других ИИ – скажут, где и предоставят ссылки и контакты)
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Descrizione
RULLINO PER ECCENTRICO.

CHIAVETTA 8X7X30 INOX

‘GUARNIZ. OR 131 (4093)
‘GUARNIZIONE DEM 40 PER TROPPOPP. GS

PARAOLIO DEMA0 TCI0X42X7 MOLLA INOX

'BOCCOLA ALBERO RIDUT. AX
‘GUARNIZIONE 6225 OR 160 NER

PIEG SUPPORTO MOTORID. LAV. 1300
RIDUT. TRAINO LIMIT. 1:45 SINISTRO
VITE INOX M8X40 TE DIN933

MOTORE TRAINO 4/6P 400/415V.50HzDIN
MOTORE 6 230V3 50/604z INVERTER
'DADO PER BOCCOLA COD.3004131-32
RONDELLA GROWER M8 INOX DINI27
RONDELLA 8X24 PIANA INOX DIN9021

Description

'ROLLER FOR ECCENTRIC

/5 FLAT KEY 8X7X30

O-RING 131 (4093) GASKET

‘OVERLOW PIPE GASKET DEM 40 (MIN. 2 PCS)
OIL SPLASH GUARD DEM 40 TC 30X42X7
ECCENTRIC SHAFT BUSH

6225 O-RING 160 NER

MOTORGEAR SUPPORT
L 1:45 REDUCTION GEAR CONVEYOR MACHINES
M8X40 TE 5/5 SCREW

CONVEYOR MOTOR 4/6P 400/415V 50HZ
‘CONVEYOR MOTOR € 2303 S0HZ INVERTER
FERRULE FASTENING NUT

M8 S/S GROWER WASHER DIN127

124 5/5 PLANE WASHER DINS02
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