ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	
	Самовсасывающий насос с реверсом 
Rover BE-M 30


	ШТ.
	Самовсасывающий насос с реверсом 
Rover BE-M 30

https://satom.ru/p/1497062411-samovsasyvayushchiy-nasos-s-reversom-rover-be-m-30/


Напряжение 220 В
Габариты (мм) 260х160х200
Максимальная производительность (л мин)
75
Максимальная мощность (кВт) 0,75
Высота самовсасывания (м) 7
Общий напор (м) 13
Диаметр соединения, вход выход (мм)
30/30
35К
	1
	НЕТ 

	
	Насос для перекачки бензина 
DB-80Ex
220 вольт 

	
	Насос для перекачки бензина 
DB-80Ex - 220 вольт 
· Самовсасывающий, подъем с глубины до 3 метров, по горизонтали (при заполненной магистрали до 10 метров)
· Подходит для бензина, ДТ, масла (максимальной вязкостью до 100 сантистокс)
· Взрывозащищенный по стандарту ExdIIBT4Gb
· Возможно работать в жарком климате (электродвигатель отделен от насосной части, вращение передается через вал ротора). Нагрев от мотора не передается насосной камере.
· Принудительно охлаждение: корпус электродвигателя имеет радиаторную решетку, которая обдумается крыльчаткой
· Диапазон температур перекачиваемой жидкости - от -25°C до +60°C
· Максимальная подача до 30 метров
· Встроенный байпасный клапан для циркуляции топлива внутри корпуса насоса
· Мощность 0,55 кВт
· Степень защиты от пыли и влаги IP55
· Подключение: внутренняя резьба 1 дюйм

https://artaz.ru/products/nasos-dlya-perekachki-benzina-220v-do-80-lm-artaz-ex
  
40К
	1
	НЕТ

	
	Насос для перекачки бензина 100 л.м. 220в Piusi EX100 F00390010

	
	Насос для перекачки бензина 100 л.м. 220в Piusi EX100 F00390010

Основные характеристики:
· Виды жидкости: бензин
· Напряжение сети,  220
· Тип насоса: электрический
· Тип конструкции: пластинчато-роторный
· Производительность до, л/м: 100
· Скорость вращения, об/мин: 1450
· Мощность, Вт: 1035
· Взрывозащищенное исполнение EX: да
· Тип соединения: фланцевое (+резьба)

140К

	1
	НЕТ 

	
	Фитинг Штуцер‑переход с наружной резьбой 1" 
для шланга диаметром  18мм, 

	шт
	Фитинг Штуцер‑переход с наружной резьбой 1" 
для шланга диаметром  18мм, 

	6
	да

	
	Фитинг Штуцер‑переход с наружной резьбой 1" 
для шланга диаметром  
20 мм, 

	шт
	Фитинг Штуцер‑переход с наружной резьбой 1" 
для шланга диаметром  20мм, 

	6
	да

	
	Фитинг Штуцер‑переход с наружной резьбой 1" 
для шланга диаметром  
25 мм, 

	шт.
	Фитинг Штуцер‑переход с наружной резьбой 1" 
для шланга диаметром  25мм, 

	6
	да

	
	Фитинг Штуцер‑переход с наружной резьбой 1 ¼ " 
для шланга диаметром  
25 мм, 

	шт.
	Фитинг Штуцер‑переход с наружной резьбой    1 ¼ " 
для шланга диаметром  
25 мм, 

	6
	

	
	Бочонок 1 дюйм ВР/ВР соединительная муфта
	ШТ.
	Бочонок 1 дюйм ВР/ВР соединительная муфта
	6
	Да

	
	Фитинг резьбовой Переход 
н/р 1 ¼ " на
в/р 1"
	
	Фитинг резьбовой Переход 
н/р 1 ¼ " на
в/р 1"
	6
	да

	
	Шланг для перекачки топлива 
(топливный рукав)
внутр. диам. 25мм,
	Метр 
	Шланг МБС "SURGUT", 1in, внутр. диам. 25мм, -25C, 10bar, NBR, н/в 
https://titan-lock.shop/product/1in_mbs_rukav_surgut_vnutr_diam_25mm_25c_10bar_nbr_n_v_tl025sr_titan_lock/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=ТЛ_РФ%7CЕПК%7CТоварная%7CРукава%7C704068510&utm_content=1890137421751747185&utm_term=ST:search%7CS:none%7CAP:no%7CPT:premium%7CP:2%7CDT:desktop%7CRI:114679%7CRN:Городской%20округ%20Ялта%7CCI:704068510%7CGI:5662749140%7CPI:205662749140%7CAI:1890137421751747185%7CKW:---autotargeting%7CMT:%7CMK:&roistat=direct1_search_1890137421751747185_---autotargeting&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_2&yclid=91839325449224191

	100
	ДА

	
	Шланг для перекачки топлива 
(топливный рукав)
внутр. диам. 20мм,
	Метр

	Шланг для перекачки топлива 
(топливный рукав)
внутр. диам. 20мм,
	100
	Да




2. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки
2.1. Закупается для перекачки топлива 

Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 10 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
