ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Зарядное устройство SMHC3-8440A/8420C для электромобилей
	Штука
	· Тип: Автомобильная зарядная станция
· Напряжение заряжаемого АКБ, В80
· Максимальный ток заряда, А40 / 20
· Номинальная мощность, Вт3,3
· Тип заряжаемых АКБLiFePo4
· Входное напряжение, В90 - 264
· Количество каналов заряда, шт.1
· Индикация: Светодиодный индикатор
· ЗащитаIP67
· Способ монтажа: Настенный
· Длина, мм294
· Ширина, мм210
· Высота, мм111
· Вес, кг5,9
· Температура эксплуатации, °C-40...+60
· Страна производства: Китай
· Гарантия, мес.12
Зарядное устройство SMHC3-8440A/8420C для электромобилей - купить в Самаре в интернет-магазине Ток Арсенал: выгодная цена, характеристики, инструкция

	2
	Нет
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Фото вышедшего из строя ЗУ

2.        Качество товара: 
Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями технических регламентов, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида Товара
Товар, должен быть новым, неиспользованным. Товар не должен иметь дефектов и признаков нахождения в употреблении.
3.       Место поставки товара на территорию заказчика.
4.      Сроки и условия поставки товара: 
Поставка товара осуществляется одной партией в течение 21 (Двадцати одного) рабочих дней с даты внесения предоплаты за поставляемый товар.
Товар должен отгружаться в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить его порчу и/или уничтожение при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.
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