ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение конкурентных процедур

по выбору подрядной организации на выполнение комплекса работ по ремонту 2КЛ-10 кВ от ТП-3191п до ТП-2707п, L-2х154м, замена участков протяженностью 2х45м

	1
	Наименование объекта 
	Ремонт 2КЛ-10 кВ от ТП-3191п до ТП-2707п, L-2х154м, замена участков протяженностью 2х45м

	2
	Местоположение объекта
	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская 1/6

	3
	
Вид работ

	Ремонт 2КЛ-10 кВ от ТП-3191п до ТП-2707п, L-2х154м, замена участков протяженностью 2х45м

	4
	Тип закупаемой продукции (работ, услуг)
	Комплекс работ по ремонту 2КЛ-10 кВ от ТП-3191п до ТП-2707п, L-2х154м, замена участков протяженностью 2х45м

	5
	Основные характеристики объекта проектирования
	Основные характеристики объектов проектирования должны строго соответствовать утвержденному техническому заданию на выполнение ремонта и Локальному сметному расчету.

	6
	Требуемые сроки выполнения работ
	В соответствии со сроками, указанными в проекте Договора.


	7
	Предельная максимальная 
цена лота
	Предельная максимальная цена лота определяется расчётом предельной стоимости лота и составляет:
1 327 963,80 руб. (один миллион триста двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят три рубля 80 копеек)
Максимальное значение цены Договора включает в себя стоимость товара и затраты Поставщика на транспортировку, доставку до Заказчика, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, а также других обязательных платежей, установленных законодательством РФ связанных с выполнением обязательств Поставщика по договору.

	8
	Обязательные требования к участнику конкурса
	Помимо требований, указанных в Документации, Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям, а именно:
1. Должен являться членом саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, объектов капитального строительства. Причем, Участником должны быть внесены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств вышеназванных СРО в размере, достаточном для обеспечения следующих уровней ответственности по компенсационным фондам на инженерные изыскания и проектирование:
- возмещение вреда и обеспечение договорных обязательств - первый уровень (не превышает                25 млн. ₽);
Соответствие требованиям проверяется организатором процедуры на официальном сайте Ассоциация «Национальное объединение строителей» https://reestr.nopriz.ru/.
2. Участник должен иметь за последние 3 года завершенные аналогичные договоры на выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации, разработке проектной и рабочей документации (стоимость каждого исполненного договора должна составлять не менее 80% от начальной (максимальной) цены закупки).
[bookmark: _Hlk189563241]3. Участник должен иметь на праве собственности и/или в лизинге и/или в долгосрочной аренде спец. технику, подтверждение которой предоставленные копии инвентарных карточек учета унифицированной формы ОС-1 и/или договоры лизинга, аренды, заверенные участником

	9
	Условия авансирования работ
	Авансирование не предусмотрено.

	10
	Порядок и условия оплаты за выполненные работы по Договору
	Оплата производится в порядке, установленном п. 3.2 проекта Договора

	11
	Требования к привлечению субподрядных организаций
	В соответствии с п. 2.2.1 проекта Договора

	12
	Требования к выполнению работ
	В соответствии с действующими сводами правил: СП.45.13330.2017; СП.76.13330.2016; СП.48.13330.2019 и т.п. 

	13
	Требования к сметной документации
	Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом (РИМ) с применением базы ФСНБ-2022 в действующей редакции

	14
	Порядок сдачи и приемки работ
	Порядок сдачи и приемки работ осуществляется в соответствии с разделом 4 проекта Договора.

	15
	Требования к составу и оформлению исполнительной документации, передаваемой Заказчику
	В соответствии: РД 34.45-51.300-97 - Объем и нормы испытаний электрооборудования, ПУЭ-изд.7, Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07, ГОСТ Р 51872, Приказ от 16 мая 2023 г. N 344/пр об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве.
Предоставить в ООО «Кедр» топографическую съемку в бумажном и электронном виде (в системах координат ГСК, МСК-23 в формате dwg) с печатью Департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар.

	16
	Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.
	Действующие СП, ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ТУ и другая нормативная документация.


Начальник службы капитального строительства
и осуществления закупок                                                                                    Т.Э. Гарченко
