Приложение 1. Описание объекта закупки
 (Техническое задание)

1. Предмет закупки: Изготовление, поставка, сборка и установка рулонных штор  
2. Место поставки и монтажа товара: РФ, Краснодарский край, 353900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 года, д.30.
3. Срок поставки и монтажа товара: не более 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания сторонами договора.
Поставщик производит необходимые замеры для монтажа товара, а также согласовывает с покупателем цветовые решения и иные характеристики используемых для изготовления товара материалов, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора.
            4. Порядок поставки Товара: поставка и разгрузка Товара осуществляется в порядке, объёме и сроки, установленные договором  и настоящим Техническим заданием. В соответствии с внутриобъектовым режимом, поставка Товара возможна с понедельника по пятницу с 09-00 до 16-00. Поставка требуемого Товара по адресу Заказчика осуществляются силами и транспортом Поставщика (или привлеченным), за его счёт и включается в стоимость поставляемого Товара. Поставщик обязан передать Заказчику Товар в упаковке, обеспечивающей сохранность Товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.Упаковка Товара, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должна исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара. Поставщик самостоятельно осуществляет сборку товара, либо доставляет товар в собранном виде. Поставщику необходимо выполнить установку поставляемых рулонных штор  и осуществить наладочные работы и показать работоспособность установленного товара.
[bookmark: _Hlk12969782]            5.Требования к поставляемому товару: поставляемый товар должен быть новым товаром (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была существенная замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным соответствующими нормативными актами стандартам, техническим условиям и иным требованиям, обычно предъявляемым к такого рода товару.
Шторы рулонные  должны быть выполнены из единого полотна, без склеивания, стыков и швов, которое должно быть намотано на трубу и закрывать световой проем. Выбранный поставщиком диаметр трубы должен соответствовать допустимым гарантийным размерам изделия. Вал должен выдерживать вес ткани, не прогибаясь и не должен деформироваться в процессе эксплуатации.
         Подъем и опускание тканевого полотна должны осуществляться с помощью цепочного механизма (шариковая цепь управления), проходящего через механизм управления барабанного типа, который позволяет   поднимать или опускать полотно, а также должно иметь возможность фиксировать его на необходимой высоте, самопроизвольное опускание шторы не допускается.  
 Все элементы конструкции должны быть окрашены материалами устойчивыми к ультрафиолетовому излучению (выгоранию) на солнце. Рулонные шторы  не должны деформироваться и  менять цвет под действием солнечных лучей,  не должны  накапливать пыль. 
         Дополнительные требования к изделию – антибактериальная пропитка, водоотталкивающая пропитка, пылеотталкивающая пропитка, огнестойкость. Тип управления – ручное.
  Рулонные шторы должны полностью закрывать световой поток с учетом необходимых технологических припусков
 Тип крепления (настенное / потолочное / оконный проем) – по согласованию с заказчиком.
          При изготовлении рулонных штор, цвет определяется заказчиком индивидуально по предоставленным исполнителем образцам.
В случае несоответствия характеристик поставленного товара требуемым, Поставщик обязан заменить поставленный товар товаром, соответствующим всем требованиям контракта не позднее 10 дней с момента обнаружения несоответствия. При этом все расходы, связанные с заменой товара, Поставщик берет на себя.
6. Гарантийный срок на поставляемый товар: должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами акта приема-передачи.
7.Наименование, комплектация и количество товара:

	№ п/п
	Наименование товара (работы, услуги), код позиции ОКПД2
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, единица измерения показателя
	Значение, установленное заказчиком
	Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (п.6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённых постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017г № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Шторы рулонные

13.92.22.120

	Вид изделия
	шторы рулонные
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	45

	
	
	Вид материала карниза
	алюминий
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет карниза
	белый
	Для обеспечения потребности Заказчика, обусловлена интерьером цветовой гаммы комнат
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Кассетного типа
	да
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наличие П-образных направляющих
	да
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал направляющих
	алюминий
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид механизма ручного управления
	цепочка
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ткань
	Омега FR BO 
	Для обеспечения потребности Заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет тканевого полотна
	По согласованию с заказчиком
	Для обеспечения потребности Заказчика, обусловлена интерьером цветовой гаммы комнат
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Светозащитная категория ткани
	непрозрачная
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав ткани
	синтетический
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Конструктивные особенности
	грязеотталкивающая пропитка, пылеотталкивающая пропитка, водоотталкивающая пропитка, огнестойкость
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размеры
	Указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию
	Для обеспечения потребности Заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	Шторы рулонные

13.92.22.120

	Вид изделия
	шторы рулонные
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	115

	
	
	Вид материала карниза
	алюминий
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет комплектующих
	белый
	Для обеспечения потребности Заказчика, обусловлена интерьером цветовой гаммы комнат
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Кассетного типа
	да
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наличие П-образных направляющих
	да
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал направляющих
	алюминий
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид механизма ручного управления
	цепочка
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ткань
	Софт
	Для обеспечения потребности Заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	По согласованию с заказчиком
	Для обеспечения потребности Заказчика, обусловлена интерьером цветовой гаммы комнат
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Светозащитная категория ткани
	полупрозрачная
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав ткани
	синтетический
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Конструктивные особенности
	утяжелитель по нижнему краю,пылеотталкивающая пропитка, изделие комбинированное (день - ночь)
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размеры
	Указаны в Приложении № 2 к Техническому заданию
	Для обеспечения потребности Заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



Приложение № 1 к Техническому заданию
	 № п/п
	
Ширина 
	
Высота 
	
Площадь 
	
 Кол-во
	
Общ.пл. 
	
Помещение

	 
	 (мм) 
	 (мм) 
	кв.м
	шт
	кв.м
	№

	1
	775
	1750
	 1,36 
	2
	 2,72 
	
ОРИТ, 
палата № 1

	2
	700
	1200
	0,84 
	1
	0,84
	

	3
	795
	450
	0,36
	1
	0,36
	

	4
	775
	1750
	 1,36 
	2
	 2,72 
	
ОРИТ, 
палата № 2

	5
	700
	1200
	0,84
	1
	0,84 
	

	6
	795
	450
	0,36
	1
	 0,36 
	

	7
	775
	1750
	 1,36
	2
	 2,72 
	
ОРИТ, 
палата № 3

	8
	700
	1200
	0,84
	1
	0,84 
	

	9
	795
	450
	0,36
	1
	0,36
	

	10
	575
	1240
	0,71
	2
	 1,42 
	ОРИТ, процедурная

	11
	475
	1170
	0,56 
	2
	 1,12 
	

	12
	1180
	450
	0,98
	1
	0,53 
	

	13
	795
	1750
	1,39 
	2
	 2,78
	
ОРИТ,
аппаратная

	14
	700
	1200
	 0,84 
	1
	0,84 
	

	15
	790
	450
	 0,36 
	1
	0,36 
	

	16
	775
	1750
	1,36
	2
	2,72
	
АОО,
родзал № 1

	17
	700
	1200
	0,84
	1
	0,84
	

	18
	795
	450
	0,36
	1
	0,36
	

	19
	795
	1750
	 1,36 
	2
	 2,72 
	
АОО,
родзал № 2

	20
	700
	1200
	0,84 
	1
	0,84 
	

	21
	790
	450
	0,36 
	1
	0,36 
	

	22
	785
	1750
	 1,37 
	4
	 5,48 
	
Операционная малая, 5 эт

	23
	720
	1200
	 0,86
	2
	 1,72 
	

	24
	810
	450
	0,36
	2
	0,72
	

	25
	570
	1700
	0,97
	4
	 3,88 
	
Операционная большая, 5 эт

	26
	500
	1200
	0,60
	2
	 1,20
	

	27
	600
	450
	0,27
	2
	0,54
	

	Итого
	45
	40,19
	




Приложение № 2 к Техническому заданию
	 № п/п
	
Ширина 
	
Высота 
	
Площадь 
	
 Кол-во
	
Общ.пл. 
	
Помещение

	 
	 (мм) 
	 (мм) 
	кв.м
	шт
	кв.м
	№

	1
	770
	1800
	 1,39
	2
	 2,78 
	
АОО,
предродовая № 1

	2
	670
	1300
	0,87
	1
	0,87
	

	3
	770
	500
	0,39
	1
	0,39
	

	4
	780
	1800
	 1,40
	2
	 2,80 
	
АОО,
предродовая № 2

	5
	670
	1300
	0,87
	1
	0,87 
	

	6
	780
	500
	0,39
	1
	 0,39 
	

	7
	780
	1800
	 1,40
	2
	 2,80
	АОО,
детская 
палата № 1

	8
	700
	1300
	0,91
	1
	0,91 
	

	9
	800
	500
	0,40
	1
	0,40
	

	10
	780
	1800
	1,40
	2
	2,80
	АОО,
детская 
палата № 2

	11
	700
	1300
	0,91
	1
	0,91
	

	12
	800
	500
	0,40
	1
	0,40
	

	13
	780
	1800
	1,40
	2
	 2,80 
	АОО,
молочная 
комната

	14
	700
	1300
	 0,91 
	1
	0,91
	

	15
	800
	500
	 0,40 
	1
	0,40 
	

	16
	780
	1800
	 1,340
	2
	2,80 
	Отделение взрослой реанимации, палата № 1 

	17
	700
	1300
	0,91 
	1
	0,91 
	

	18
	800
	500
	0,40 
	1
	0,40 
	

	19
	780
	1800
	 1,40
	2
	 2,80 
	Отделение взрослой реанимации, палата № 2

	20
	700
	1300
	0,91
	1
	0,91 
	

	21
	800
	500
	0,40 
	1
	0,40 
	

	22
	790
	1800
	 1,42
	2
	2,84
	Отделение взрослой реанимации, палата № 3

	23
	700
	1300
	 0,91
	1
	0,91
	

	24
	800
	500
	0,40
	1
	0,40
	

	25
	780
	1800
	 1,40 
	2
	 2,80 
	Отделение взрослой реанимации, палата № 4

	26
	700
	1300
	0,91
	1
	 0,91
	

	27
	800
	500
	0,40
	1
	0,40
	

	28
	780
	1750
	 1,37
	2
	 2,74
	
АОПБ, процедурный
кабинет № 1


	29
	790
	1750
	 1,38
	2
	 2,76 
	

	30
	700
	1300
	0,91
	1
	0,91
	

	31
	710
	1300
	0,92
	1
	0,92 
	

	32
	800
	450
	0,36 
	2
	0,72
	

	33
	790
	1800
	1,42
	2
	2,84
	АОПБ, процедурный
кабинет № 2

	34
	710
	1300
	0,92
	1
	0,92
	

	35
	810
	500
	0,40
	1
	0,40
	

	36
	790
	1800
	 1,42
	1
	1,42 
	
АОПБ, процедурный
кабинет № 3

	37
	790
	1300
	 1,03
	1
	 1,03 
	

	38
	710
	1300
	0,92 
	1
	0,92 
	

	39
	810
	500
	0,40
	1
	0,40 
	

	40
	780
	1800
	 1,40
	1
	 1,40
	Палата интенсивной терапии ОПБ, 3 эт


	41
	780
	1300
	 1,01 
	1
	1,01 
	

	42
	700
	1300
	 0,91 
	1
	0,91 
	

	43
	800
	500
	 0,40
	1
	 0,40
	

	44
	780
	1800
	 1,40 
	1
	 1,40 
	
Палата № 16, 3 эт


	45
	780
	1350
	 1,05 
	1
	 1,05 
	

	46
	700
	1300
	0,91 
	1
	0,91
	

	47
	800
	500
	0,40 
	1
	0,40 
	

	48
	780
	1800
	1,40 
	2
	 2,80 
	
Сестринский 
пост, 4 эт

	49
	700
	1300
	0,91 
	1
	0,91 
	

	50
	800
	500
	0,40 
	1
	0,40 
	

	51
	780
	1800
	 1,40
	2
	 2,80 
	
Детская 
палата № 1, 4 эт

	52
	700
	1300
	0,91 
	1
	0,91
	

	53
	800
	500
	0,40
	1
	0,40 
	

	54
	780
	1800
	2,80
	2
	2,80
	
Детская 
палата № 2, 4 эт

	55
	700
	1300
	0,91
	1
	0,91
	

	56
	800
	500
	0,40
	1
	0,40
	

	57
	640
	1800
	 1,15 
	2
	 2,30 
	
Сестринский 
пост № 1, 5 эт

	58
	570
	1300
	0,74
	1
	0,74
	

	59
	650
	500
	0,33
	1
	 0,33
	

	60
	640
	1800
	 1,15 
	3
	 3,45 
	
Сестринский 
пост № 2, 5 эт

	61
	640
	1300
	 0,83 
	1
	0,83
	

	62
	560
	1300
	0,73
	2
	 1,46 
	

	63
	660
	500
	0,33 
	2
	0,66 
	

	64
	640
	1800
	 1,15
	6
	 6,90 
	
Ординаторская, 
5 эт

	65
	570
	1300
	0,74 
	3
	 2,22 
	

	66
	660
	500
	0,33
	3
	0,99 
	

	67
	640
	1800
	 1,15 
	2
	 2,30 
	Процедурный кабинет, 5 эт

	68
	560
	1300
	0,73
	1
	0,73 
	

	69
	780
	1800
	 1,40 
	2
	 2,80 
	
Палата № 5, 5 эт

	70
	700
	1300
	0,91
	1
	0,91
	

	71
	800
	500
	0,40
	1
	0,40 
	

	72
	780
	1800
	 1,40
	2
	 2,80 
	
Палата № 10, 5 эт


	73
	700
	1300
	0,91
	1
	0,91
	

	74
	800
	500
	0,40
	1
	0,40
	

	75
	780
	1800
	 2,80
	2
	 2,80
	
Палата № 11, 5 эт

	76
	700
	1300
	0,91 
	1
	0,91
	

	77
	800
	500
	 0,40
	1
	 0,40
	

	 78
	 780
	 1800
	 1,40
	2
	2,80
	
Палата № 12, 5 эт


	79
	700
	1300
	0,91
	1
	0,91 
	

	80
	800
	500
	0,40
	1
	0,40 
	

	 Итого
	115
	112,05
	



[bookmark: _Hlk219887398]7.Передаваемая документация: при поставке товара Поставщик передает Покупателю сопутствующую документацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, сопроводительные документы (счет, счет-фактура, акт приемки передачи товара, товарная накладная), сертификат соответствия, сертификат завода-изготовителя, паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, инструкция по сборке и другие необходимые документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Все передаваемые документы должны быть на русском языке или иметь перевод на русский язык

