Техническое задание

Поставка техпластин
	Поставляемый товар

	№п/п
	Наименование Товара
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Техпластина армированная 500*250*40 
	Размер – 500*250*40 (± 2 мм) 

Количество тросов в пластине не менее 70 шт. расположенных равномерно в изделиях в два ряда. 

Диаметр троса не менее 8мм. 

Расстояние между тросами 5мм с погрешностью не более 1мм. 

Тросы в техпластине расположены друг к другу строго параллельно, при этом армирующий трос виден по всей длине рабочей поверхности пластины с двух сторон.
	шт
	367

	2
	Техпластина армированная 500*250*55
	Размер - 500*250*55 (± 2 мм) 

Количество тросов в пластине не менее 70 шт. расположенных равномерно в изделиях в два ряда.

Диаметр троса не менее 8мм. 

Расстояние между тросами 5мм с погрешностью не более 1мм . Тросы в техпластине расположены друг к другу строго параллельно, при этом армирующий трос виден по всей длине рабочей поверхности пластины с двух сторон.
	шт
	1561


1. Срок поставки товаров, работ, услуг:
· Срок поставки: не более 20 рабочих дней, с момента заключения договора.
2. Место и условия поставки товара, работ, услуг:
· Место поставки: Кинельское дорожно-эксплуатационное управление, расположенное по адресу: 446442,     Самарская     область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д.80;
·  Право собственности на товар переходит с момента его получения Покупателем.

3. Сведения о включенных в цену товара, работ, услуг расходах:
Цена Договора включает в себя стоимость товара и все расходы Поставщика, относящиеся к предмету Договора, в том числе расходы по погрузке, разгрузке, доставке, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей (в т.ч. НДС).

4. Требования к товару:

      На момент продажи срок выпуска продукции не должен превышать 12 месяцев со дня изготовления. Поставка восстановленного, либо снятого с консервации (длительного хранения), либо бывшего в эксплуатации Товара не допускается. 
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