Техническое задание

Поставка цепей и скребков
	Поставляемый товар

	№п/п
	Наименование Товара
	Характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Цепь ПР-50,8-227
	Артикул: ПР-50,8-227

Шаг - 50,8 мм

Диаметр ролика - 28,58 мм

Ширина между внутренними пластинами - 31,75 мм
	м
	762


	2
	Цепь однорядная приводная роликовая ПР-25,4-60
	Артикул: ПР-25,4-60

Шаг цепи: 25.4 мм

Диаметр валика: 7.92 мм
	м
	222

	3
	Цепь двухрядная приводная роликовая 2 ПР-25.4-114 
	Артикул: 2ПР-25,4-114

Шаг цепи: 25.4 мм

Диаметр валика: 7.92 мм

Диаметр ролика/катка: 15.88 мм
	м
	177

	4
	Цепь пластичная МДК-133Г4.9333.00
	Длина куска цепи: 1,04 погонных метра

Размеры пластины: длина — 125 мм, ширина — 40 мм, толщина — 6 мм

Внутренние размеры пластины: длина — 95 мм, ширина — 16 мм

Ролик: длина — 70 мм, общий диаметр — 21 мм

Материал: закалённая сталь Ст45 (повышенной прочности, закалка в масле)

Шаг цепи: 80 мм
	м
	30


1. Срок поставки товаров, работ, услуг:
· Срок поставки: не более 20 календарных дней, с момента заключения договора.
2. Место и условия поставки товара, работ, услуг:
· Место поставки: Кинельское дорожно-эксплуатационное управление, расположенное по адресу: 446442,     Самарская     область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д.80;
·  Право собственности на товар переходит с момента его получения Покупателем.
3. Сведения о включенных в цену товара, работ, услуг расходах:
Цена Договора включает в себя стоимость товара и все расходы Поставщика, относящиеся к предмету Договора, в том числе расходы по погрузке, разгрузке, доставке, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей (в т.ч. НДС).

4. Требования к товару:

      На момент продажи срок выпуска продукции не должен превышать 12 месяцев со дня изготовления. Поставка восстановленного, либо снятого с консервации (длительного хранения), либо бывшего в эксплуатации Товара не допускается. 

Главный механик
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