ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№

	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Пылесос Karcher NT 48/1 (1.428-620.0)
[image: ]
	шт
	 Пылесос Karcher NT 48/1 *EU (арт. 1.428-620.0) — универсальный аппарат для влажной и сухой уборки. Его сильная сторона — баланс мощности, вместительности и продуманной эргономики, поэтому модель часто выбирают для коммерческих задач: клининга, уборки в автосервисах или небольших мастерских.


	2
	нет

	2
	Пылеcос для сухой уборки T 12/1 eco!efficiency
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	шт
	Бренд
Керхер
Параметры электросети (В/Гц)
220 - 240 / 50 - 60
Масса (без принадлежностей) (кг)
6,4
Размеры (Д × Ш × В) (мм)
410 x 315 x 340
Длина кабеля (м)
12
Уровень звукового давления (дБ(А))
60
Объем мусоросборника (л)
12
Материал мусоросборника
Пластмасса
Расход воздуха (л/с)
46
Номин. диаметр принадлежностей
DN 35
Номинальная мощность (Вт)
500
Вес с упаковкой (кг)
9.5
Размеры с упаковкой (Д x Ш x В) (см)
39x37,5x43


	10
	нет



2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 ООО «МРИЯ» (298688, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, М.О. ГОРОД-КУРОРТ ЯЛТА, С ОПОЛЗНЕВОЕ, УЛ ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, ЗД. 9, К. 1);
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 суток.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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