Приложение №4 
к извещению о проведении запроса котировок
в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «Сальский Водоканал»
_____________/В.Е. Поляков/
 «25»  августа 2026г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку Перекиси водорода технической
	№
п/п
	Наименование
товара
	Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественные характеристики 
товара
	Соответствие
	Ед. изм.
	Кол-во


	1
	Перекись водорода техническая, раствор 40%

	Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость
Массовая доля пероксида водорода - не менее 38-40%
Стабильность - не менее	98%
Осадок после выпаривания -  не более	0,05%
Массовая доля уксусной кислоты-  не более 6 г/дм3
Фасовка – канистры не менее 5 кг, не более 10 кг .
Срок годности со дня изготовления на момент поставки – не менее 6 месяцев
	ГОСТ 177-88
	кг
	3000



Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товара:
1) товар поставляется в канистрах объёмом менее 5 кг, не более 10 кг, с маркировкой на русском языке, соответствующей стандартам, техническим (качественным) условиям. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении товара, упаковка не должна иметь никаких повреждений;
2) поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации;
3) Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ 177-88. «Водорода перекись. Технические условия», СанПиН, предъявляемым к данному виду товаров, другим нормативным документам, установленным законодательством РФ, требованиям экологической безопасности, установленным на территории Российской Федерации, а также условиям настоящего контракта и приложений к нему, и подтверждаться, одновременно с поставкой товара, предоставлением надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность товара: сертификаты соответствия и(или) декларации о соответствии на товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и (или) подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.
Поставка товара осуществляется партиями от 1000 кг, по заявке Заказчика с 01.01.2027 до 25.12.2027 г., в рабочие дни с 08.00 до 17.00
Адрес поставки: Ростовская обл., м.р-н Сальский, г. Сальск, ул. Кирова, 130


Начальник лаборатории ООО «Сальский Водоканал»                                                  О.В.Ольховская
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