Приложение 1
Описание предмета закупки
[bookmark: _GoBack]Поставка принтера для маркировки гистологических кассет
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.
	[bookmark: _Hlk142636008]№ п/п
	Наименование товара
	Наименование характеристик, показателя
	Значение характеристики, показателя
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения

	1
	Принтер для маркировки гистологических кассет
	Количество, шт.
	1
	Неизменный показатель

	
	
	Год выпуска
	 2026
	Неизменный показатель

	
	
	Назначение
	Предназначен для печати на всех видах кассет, включая кассеты с крышкой
	Неизменный показатель

	
	
	Печать на биопсийных и гистологических кассетах, с закрытой крышкой, соединенной с основанием
	Наличие 
	Неизменный показатель

	
	
	Печать на биопсийных и гистологических кассетах без крышки 
	Наличие 
	Неизменный показатель

	
	
	Технология печати
	УФ лазерная маркировка
	Неизменный показатель

	
	
	Максимальная вместимость магазинов, кассет,
	600
	Неизменный показатель

	
	
	Максимальная вместимость зоны выгрузки, готовых промаркированных кассет,
	119
	Неизменный показатель

	
	
	Разрешение печати, точек на дюйм
	2500
	Неизменный показатель

	
	
	Печать устойчивая к кислотам, щелочам, ксилолу, формалину, спиртам; устойчива к стиранию
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Управление печатью 
	c принтера и/или компьютера
	Неизменный показатель

	
	
	Создание бар-кодов и поля с информацией любой пользовательской конфигурации 
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Разгрузочный лоток для накопления промаркированных кассет
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Возможность подключения к ЛИС
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Защита паролем для предотвращения несанкционированного доступа
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Режим печати: печать на одиночной кассете 
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Режим печати: печать на партии кассет с последовательными номерами 
	Наличие
	Неизменный показатель
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1. Поставляемый товар должен соответствовать эксплуатационной и технической документации медицинского изделия.
2. Место поставки товара: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 29
3. Условия поставки товара: доставка и передача товара осуществляется силами и средствами поставщика по адресу заказчика. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности и соответствию товара: качество товара должно соответствовать требованиям нормативных документов РФ. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, сертификатами международных стандартов качества, обязательными для данных видов товаров, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подтверждением качества товара является сертификат качества, который следует вместе с товаром. Товар должен соответствовать оборудованию имеющееся у Заказчика.
5. Товар должен быть новым, находиться в упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.
6. Требования к упаковке товаров: товар должен быть упакован в соответствие с требованиями, предъявляемыми к данной продукции. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.
7. Требования по сроку гарантий качества: поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар.

