	Техническое задание
на выполнение работ по гидрогеологическому моделированию, 
лот № 429/2026
	№ п/п
	Наименование раздела
	Пояснения

	Раздел №1 Общие требования

	1.1
	Предмет закупки:
	Выполнение работ по гидрогеологическому моделированию.

	1.2
	Заказчик:
	АО «Мусороуборочная компания».

	1.3
	Подрядчик:
	Определяется на основе проведения запроса котировок в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения «О закупке товаров, работ, услуг» АО «Мусороуборочная компания».

	1.4
	Источник финансирования:
	Средства Заказчика.

	1.5
	Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС:
	4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Российский рубль.

	1.5.1
	Обоснование начальной (максимальной) цены договора:
	Согласно Приложению № 1.

	1.6
	Порядок формирования цены договора:
	Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора.
В цену выполняемых работ включаются причитающееся Подрядчику вознаграждения и компенсация всех его расходов и издержек, необходимых для надлежащего и полного исполнения своих обязательств по Договору, включая себестоимость материалов, затраты по эксплуатации машин и механизмов, доставку, разгрузку, тару, расходы на выплату сотрудникам, страхование, уплату пошлин, налогов и сборов, иных обязательных платежей, установленных законодательством РФ.
Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимально) цены. Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате со стороны Заказчика.

	1.7
	Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности  продукции и услуг (ОКПД 2) соответствующий предмету закупки:
	71.12 Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

	1.8
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2):
	71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа

	1.9
	Место выполнения работ:
	Краснодарский край, Абинский район, кадастровый номер участка 23:01:0901000:1630.

	1.10
	Период действия договора:
	Начало действия договора: с даты подписания договора.
Срок действия договора: в течение 10 (десяти) месяцев со дня подписания договора, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

	1.11
	Сроки и порядок оплаты выполненных работ:
	Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с проектом договора, после устранения всех замечаний (при их наличии) по технической документации в отношении объекта, указанного в п.1.1. проекта договора, полученных от Государственной экологической экспертизы и Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ, в течение 7 (семь) рабочих дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату, оплата производится поэтапно, в соответствии с п.2.1 проекта Договора.
Общая сумма оплат в рамках исполнения Договора не может превышать сумму максимального значения цены договора установленной в п. 1.5 технического задания. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Авансирование не предусмотрено.

	1.12
	Вид и объемы работ по договору:
	Согласно Приложению № 2.

	Раздел № 2 Требования к выполняемым работам, являющимся предметом запроса котировок

	2.1
	Требования к качеству товара/услуге (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты, действующие на территории РФ):
	Качественно, в соответствии с «Заданием на выполнение гидрогеологического моделирования», Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в предусмотренные п.1.10. настоящего Технического задания сроки, выполнить Работы указанные в п.2.2. настоящего Технического задания, и передать результаты Работ Заказчику.

	2.2
	Общие требования к выполнению работ:
	Выполнение работ по гидрогеологическому моделированию на объекте: «Комплексный объект обращения с отходами IV-V классов опасности с производственной базой в Абинском районе» определено «Заданием на выполнение гидрогеологического моделирования», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию.

	2.3
	Требования к Подрядчику:
	Подрядчик должен иметь опыт выполнения работ, аналогичных предмету Договора. Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами, транспортом и оборудованием на время действия договора.
Подрядчик в процессе производства работ обязан соблюдать требования по обеспечению мер пожарной безопасности, электробезопасности, охране труда, а также режимных требований.
Несоответствие выполненных Работ действующему законодательству, выявленные при прохождении экспертиз проверяющими органами, Подрядчик устраняет за свой счет.
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Приложение № 1 к техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
1. Для обоснования начальной (максимальной) цены договора использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
2. Расчет начальной (максимальной) цены договора: 

	№ п/п
	Предмет закупки
	Стоимость (товара, работ, услуг), указанная в предложении (руб.)

	1
	Выполнение работ по гидрогеологическому моделированию
	4 600 000,00



В качестве начальной (максимальной) цены договора использована цена 4 600 000,00 руб.
















Приложение № 2 к техническому заданию

ЗАДАНИЕ 
на выполнение гидрогеологического моделирования
	№ п/п
	Перечень основных
данных и требований
	Содержание основных данных и требований



	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта
	[bookmark: _Hlk225159571]Комплексный объект обращения с отходами IV-V классов опасности с производственной базой в Абинском районе

	2
	Местонахождение объекта
	Краснодарский край, Абинский район, кадастровый номер участка 23:01:0901000:1630.

	3
	Вид градостроительной деятельности 
	Новое строительство

	4
	Стадия проектирования 
	Проектная и рабочая документация

	5
	Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений
	Согласно Приложения № 1 «Техническая характеристика проектируемого объекта» (форма 2), представлено отдельным томом документации.

	6
	Идентификационные сведения об объекте: назначение; принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность; принадлежность к опасным производственным объектам; пожарная и взрывопожарная опасность, уровень ответственности зданий и сооружений
	Идентификационные признаки объекта проектирования устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
1) Назначение – в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 02.11.2022 N 928/пр:
01.03. Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов. Объект включает в себя:
- 01.03.002.001 Сооружение размещения (хранения, захоронения) отходов;
- 01.03.002.002 Здание (сооружение) утилизации отходов;
- 01.03.002.003. Здание (сооружение) обезвреживания отходов;
- 01.03.002.004. Здание (сооружение) обработки отходов;
- 01.03.002.099 Прочие объекты.
2) Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не принадлежит.
3) Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – сейсмоактивная территория.
4) Принадлежность к опасным производственным объектам – установить проектом в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ.
6) Пожарная и взрывопожарная опасность – категории помещений и проектируемых зданий по взрывопожарной и пожарной опасности установить в соответствии с СП12.13130.2009.
7) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – есть.  
8) Уровень ответственности зданий и сооружений – нормальный. Класс КС-2 по ГОСТ 27751-2014 (γn=1,0).
9) Прочее – в соответствии с СП 132.13330.2011, по виду и размеру ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, относится к классу 3 (низкая значимость).
Объект капитального строительства производственного назначения.

	7
	Перечень нормативных документов
	1) СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация».
2) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
3) Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
4) Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
5) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
6) СП 116.13330.2021 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».
7) ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация».
8) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

	8
	Виды работ, этапность
	Необходимо выполнить работы по гидрогеологическому моделированию для подтверждения эффективности и достаточности принятых инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих соблюдение двухметрового разрыва прогнозного уровня грунтовых вод и нижнего уровня размещаемых отходов, а также провести оценку гидродинамического воздействия и подтвердить специальными гидрогеологическими расчетами, характеризующими изменение режима грунтовых вод в результате реализации намечаемой деятельности.

Работы выполняются в 3 этапа:
1) Схематизация природных геолого-гидрогеологических условий и разработка концептуальной модели участка работ – 3 месяца;
2) Построение численной геофильтрационной модели – 2 месяца;
3) Калибровка численной геофильтрационной модели по результатам ОФР и режимных наблюдений; решение прогнозных задач в нестационарной постановке. Оценка изменения гидродинамического режима – 2 месяца.

	9
	Данные о местоположении, границах строительства и зоне влияния проектируемого объекта
	Земельный участок с кадастровым номером: 23:01:0901000:1630
Границы строительства в соответствии с Приложением № 2 «Предварительная схема организации земельного участка», представлена отдельным томом документации.
Зона влияния проектируемого объекта – по границе расчетной СЗЗ в 1000 м. 
Общая площадь участка изысканий 91,35 га.

	10
	Сроки выполнения работ и порядок представления отчетных материалов
	В соответствии с условиями Договора

	11
	Форма предоставления отчетов
	Формат «.pdf», редактируемые форматы и т.д. 

	12
	Приложения к техническому заданию
	1. Техническая характеристика проектируемого объекта (форма 2), Приложение № 1, представлено отдельным томом документации.
2. Предварительная схема организации земельного участка, Приложение № 2, представлено отдельным томом документации.
3. Схема расположения объекта (ситплан), Приложение № 3, представлено отдельным томом документации.



