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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk144812991]поставка цельнолитых колес в сборе с диском

Вид товара.
Поставка цельнолитых колес в сборе с диском для специальной техники МЭОК Неклиновского района Ростовской области.

Период поставки: с даты заключения договора по 31.12.2026

Наименование объекта/заказчика/покупателя.
Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс ООО «Экотранс-про», расположенный по адресу: 346831, Ростовская обл, м. р-н Неклиновский, с.п. Покровское, с Покровское, тер. промзона МЭОК 1, стр. 1.

Характеристика объекта/товара.
[bookmark: _Hlk62212362]Перечень и годовая потребность цельнолитых колес в сборе с диском.
	№
	наименование и технические характеристики
	ОКПД2
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Колесо цельнолитое в сборе с диском 33*12-20 (12-16.5) WEELS STANDARD IST или эквивалент
Базовый товар: WEELS STANDARD IST
Допускается эквивалент другого производителя при условии соответствия указанным техническим характеристикам и полной совместимости с мини-погрузчиком New Holland L325 без доработки техники
Типоразмер: 33*12-20
Заменяемый размер: 12-16.5
Тип: цельнолитое
Рисунок протектора: «клюшка»
Назначение: для мини-погрузчика New Holland L325
Комплектация: цельнолитая шина, смонтированная на диске; изделие в сборе, готовое к установке
Состояние: новое, ранее не использованное, не восстановленное
	22.11.15.120
	8
	шт.



Порядок выполнения работ/поставки товара.
Поставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика с учетом фактической потребности.
Доставка товара осуществляется до фактического месторасположения Заказчика (346831, Ростовская обл., м. р-н Неклиновский, с.п. Покровское, с. Покровское, тер. промзона МЭОК 1, стр. 1) силами и средствами Поставщика.
Дата, время и объем каждой партии определяются заявкой Заказчика и согласовываются Сторонами.
Заказчик вправе скорректировать объем очередной партии, предварительно уведомив об этом Поставщика.
Маркировка товара должна быть четкой и читаемой и содержать сведения, предусмотренные изготовителем и обязательными требованиями: типоразмер, товарный знак/наименование изготовителя, модель или рисунок протектора, дату изготовления (если наносится изготовителем) и иные обязательные обозначения. Маркировка и сопроводительные документы должны быть на русском языке либо иметь надлежащий перевод на русский язык.
Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, без повреждений, трещин, расслоений, следов ремонта, старения резины и производственных дефектов.
Приемка товара по количеству, комплектности и качеству осуществляется Сторонами в порядке, установленном договором и действующим законодательством.

Срок выполнения.
Срок поставки каждой партии товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующей Спецификации, если иной срок не установлен в Спецификации.

Дополнительные требования.
На каждую поставляемую партию Поставщик предоставляет:
- документ о качестве (паспорт производителя) - если его оформление предусмотрено изготовителем;
- сертификат или декларацию о соответствии - если обязательное подтверждение соответствия предусмотрено законодательством.
При выполнении договора исполнитель обязан соблюдать все действующие на территории заказчика:
- правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила дорожного движения;
- правила охраны труда, промышленной и производственной безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

