ЗАПРОС

Добрый день, уважаемый заказчик.
Просим разъяснить требование технических и функциональных характеристик в Приложении 1 ТЗ, продукта №3 ENIX Kasis Synth 75W-80 или эквивалента, касаемо заявленного Вами показателя нагрузки сваривания кгс, не менее 3479.
Измерение данного показателя регламентирует ГОСТ 9490. Настоящий стандарт распространяется на жидкие и пластичные смазочные материалы, применяемые для смазывания трущихся поверхностей, и устанавливает метод определения основных трибологических характеристик смазочных материалов на четырехшариковой машине (ЧШМ), в том числе предельной нагрузочной способности – по нагрузке сваривания Рс .
Измерение нагрузки сваривания измеряется в Н (ньютонах) и килограмм-силах (кгс).
1 H примерно равен 0,10197 кгс
Типичными значениями для данной категории масел являются значения нагрузки сваривания Рс не менее 3479 H или 354,75 кгс.
Таким образом, допускаем, что вами допущена опечатка в Приложении 1 ТЗ, и заявленные требования нагрузки сваривания, не менее 3479 должны измеряться в H (ньютонах), а не кгс (килограмм-силах).
Просим внести изменения в ТЗ для корректной интерпретации и корректного подбора эквивалентного продукта.
Заранее благодарим за обратную связь.

ОТВЕТ
В Техническое задание будут внесены изменения
