                                    	ДОГОВОР №_______

г. Симферополь								         	   «____» __________ 2026 г.

АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени которого выступает Первый заместитель генерального директора Новиченко Анатолий Васильевич, действующий на основании доверенности №26/10350 от 23.12.2025г., с одной стороны и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», от имени которого выступает______________________________________, действующий на основании _______ с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
0. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется поставить сплит-системы (2 штуки) (далее – Оборудование), выполнить работы по монтажу поставляемого оборудования в помещениях Заказчика: корпус №18 этаж 6 СМиП – 1шт., корпус №2 этаж 2 цех №1 – 1 шт.
0. Объём, характер и стоимость работ, а также Оборудование предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Договора, определяется согласно Спецификации (Приложение №1), технического задания (Приложение№ 2). Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.       
1. Порядок поставки и расчетов
2.1. Заказчик предоставляет Подрядчику письменные заявки с указанием наименования, количества, сроков поставки и монтажа Оборудования. Не заказанное Оборудование не поставляется и не оплачивается.
2.2. Оборудование поставляется и монтируется отдельными партиями по отдельным заявкам Заказчика.
2.3. Заказчик производит предоплату в размере 30% цены каждой заявки, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика после выставления Подрядчиком счетов на оплату, согласно поданных заявок.
2.4. Оставшаяся часть в размере 70% оплачивается Заказчиком в течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами Актов сдачи-приёмки выполненных работ, по каждой заявке.
3. Стоимость работ и оборудования, снабжение материалами
3.1. Общая стоимость поставляемого Оборудования и работ по настоящему Договору определена по договорной цене и является твёрдой.
3.2. Общая стоимость оборудования и всех монтажных работ составляет ___________________________ рублей __ коп., в т.ч. НДС (__) %. Оплата осуществляется в российских рублях.
3.3. Работы производятся из материалов Подрядчика.
4. Порядок передачи оборудования и сдачи-приёмки работ
4.1. Право собственности на оборудование, а также риск его случайной гибели или порчи переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи оборудования.
4.2. Сдача-приемка выполненных работ оформляется актами сдачи-приёмки выполненных работ.
4.3. Заказчик обязан принять работы, выполненные Подрядчиком, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предъявления их к приемке. Днем предъявления к приемке выполненных работ является день передачи Заказчику акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.4. Заказчик в указанный срок обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ, а в случае мотивированного отказа, Сторонами составляется акт с перечнем претензий Заказчика.
4.5. За односторонний необоснованный отказ от выполнения своих обязанностей в течение срока действия настоящего Договора, Подрядчик уплачивает штраф Заказчику в размере 25% от суммы каждой заявки по Договору.
4.6. Подрядчик устраняет допущенные им недостатки за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта с перечнем претензий Заказчика.
5. Гарантия качества выполняемых работ 
5.1. Подрядчик гарантирует отсутствие материальных дефектов оборудования, указанного в Спецификации, в течение 3 (трех) лет со дня его передачи Заказчику, при условии ежегодного платного сервисного обслуживания силами Подрядчика. При отказе от заключения договора по сервисному обслуживанию, гарантия на установленное оборудование и монтажные работы составляет 24 месяца со дня подписания сторонами актов приема-сдачи выполненных работ.
6. Обязанности сторон 
6.1. Подрядчик обязуется:
6.1.1. Передать Заказчику оборудование в соответствии со Спецификацией и заявками Заказчика в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента осуществления Заказчиком предоплаты, согласно выставленным счетам по заявкам Заказчика.
6.1.2. Обеспечить доставку оборудования за свой счет на территорию Заказчика.
6.1.3. Обеспечить соответствие технических характеристик оборудования требованиям Заказчика и параметрам, установленным фирмой-производителем.
6.1.4. Даты монтажа поставленного оборудования определяет Заказчик и письменно уведомляет Подрядчика о возможности выполнения монтажных работ. Поставленное оборудование должно быть смонтировано в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о начале выполнения монтажных работ. Уведомление о начале монтажных работ Заказчик направляет Подрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки оборудования.
6.1.5. При выходе оборудования из строя в течение гарантийного срока Подрядчик обязуется произвести гарантийный ремонт в течение 10 рабочих дней. 
6.1.6. При производстве работ на территории Заказчика выполнять требования по охране труда, пожарной и промышленной безопасности для своих работников и нести ответственность за их нарушение.
6.2. Заказчик обязуется:
6.2.1. Предоставить Подрядчику к сроку начала работ предварительно подготовленные помещения. В случае отсутствия надлежащей подготовки, ответственность за срыв сроков исполнения работ несет Заказчик.
6.2.2. Обеспечить сохранность оборудования, комплектующих материалов и инструментов Подрядчика, находящихся на объекте Заказчика в период проведения работ.
6.2.3. Произвести оплату оборудования и выполненных работ.
7. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню, размер которой исчисляется от договорной цены невыполненных работ, определенной с учетом официального уровня инфляции, из расчета 0,5% за каждый день просрочки.
7.2. За необоснованную задержку или отказ от приемки работ, подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню, размер которой исчисляется от стоимости не принятых работ, определенной с учетом официального уровня инфляции, из расчета 0,5% за каждый день просрочки.
7.3. В случае несоответствия товаросопроводительных документов форме, установленной законодательством Российской Федерации или настоящим Договором, и/или несвоевременного предоставления корректно оформленных товаросопроводительных документов Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 22% от общей суммы предоставленного/ непредставленного документа, за каждый неправильно оформленный и не предоставленный в срок документ. Выплата штрафа производиться Подрядчиком ежемесячно   в отношении всех некорректно оформленных и не предоставленных на последний день каждого календарного месяца товаросопроводительных документов. 
8. Особые условия
8.1. Гарантия Подрядчика утрачивается Заказчиком при несоблюдении Заказчиком инструкций по хранению и эксплуатации оборудования, предоставляемых Подрядчиком, и при самовольном ремонте оборудования без письменного согласия на это Подрядчика.
8.2. Подрядчику предоставляется право проверить через своего представителя обоснованность полученного уведомления о неисправности оборудования.
8.3. Подрядчик не производит малярные и штукатурные работы.
8.4. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и
обязательства по настоящему Договору без письменного согласия другой стороны.
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.6. Обязанность получения необходимых согласований с городскими службами и управлениями для монтажа оборудования на фасадной части здания или других внешних частях, если эти согласования потребуются, возлагается на Заказчика.
8.7. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
8.8. Стороны настоящего договора в соответствии со ст.431.2 ГК РФ заверяют, что являются добросовестными налогоплательщиками: обязанности, установленные действующим законодательством в части предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности, а также по оплате налогов исполняют надлежащим образом; обладают необходимыми средствами, обеспечивающими исполнение настоящего договора; гарантируют достоверность данных заверений, а также обязуются возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.
9. Срок действия договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2026г. 
9.2. Изменение условий договора производится по письменному согласованию сторон.
9.3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в судебном порядке по месту нахождения истца.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10. Форс-мажор
10.1.   При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийного  бедствия,   гражданских беспорядков,  блокады,  запрещений  экспорта  или импорта, или других не зависящих от сторон обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
10.2. Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, немедленно извещать другую Сторону.
10.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответственно торговой палатой по местонахождению Подрядчика или Заказчика.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
11.1. При изменении адреса и (или) обслуживающего банка, стороны обязаны в 5-тидневный срок уведомить об этом другую сторону.
	ЗАКАЗЧИК
АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»
	Подрядчик
 

	295017,   Республика  Крым,
г. Симферополь, ул. Киевская, 34/2, 	
ОГРН 1149102099640, ИНН 9102048745,
КПП 910201001 
Получатель: АО «Завод «Фиолент»,
р\с 40702810022890000016,
Банк получателя: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411,
к/с 30101810145250000411 
	

	
ЗАКАЗЧИК
АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»

Первый заместитель генерального директора 

__________________ Новиченко А.В.
 


	
ПОДРЯДЧИК




   ________________  



Приложение № 1 к договору №_______ от ___.___.2026г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

	№
п/п
	Наименование
	Цена с НДС (руб.)
	Кол-во (шт.)
	Сумма с НДС (руб.)

	1
	Сплит-система настенного типа с инверторным приводом Kentatsu KSGYK70HZRN1/KSRYK70HZRN1
	
	2
	

	2
	Материалы, необходимые для монтажа (компл.)

	
	2
	

	3
	Монтажные работы

	
	2
	

	
	Итого:   руб. в т.ч. НДС (__%)
	


Технические характеристики Оборудования указаны в Приложении №2 к Договору






ПОДРЯДЧИК: 
                                                                                                                __________________________ 






ЗАКАЗЧИК: Первый заместитель генерального
директора АО «Завод «Фиолент»                         ____________________ А.В. Новиченко




























[bookmark: _Toc85885165]Приложение №2 к договору №_______ от ___.___.2026г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и монтаж сплит-систем

1. ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ
Поставка и монтаж сплит-систем инверторного типа.

1. Место поставки и монтажа оборудования: РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 34/2, 1 площадка АО «Завод «Фиолент».
Период поставки и монтажа оборудования: сентябрь 2026.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Технические характеристики

	1
	Сплит-система настенного типа с инверторным приводом Kentatsu KSGYK70HZRN1/KSRYK70HZRN1
	1. Производительность по холоду – 7,03 кВт.
2. Производительность по теплу – 7,33 кВт.
3. Компрессор инверторного типа - Да
4. Тип фреона (хладагент) R32
5. Размеры наружного блока, мм 890(+70)x342x673
6. Размеры внутреннего блока, мм 1040x220x327
7. Напряжение, В/Гц/Ф 220/50/1
8. Автоматическая очистка - да
9. Диапазон наружных температур на обогрев от:     -15°С до +24°С
10. Диапазон наружных температур на охлаждение от: -15°С до +50°С;
11. Автоматический перезапуск - да
12. Самодиагностика - да
13. Таймер включения-выключения - да
14. Авторазмораживание - да
15. Пульт ДУ - да
16. Наличие фильтров грубой и тонкой очистки на внутреннем блоке кондиционера;
17. Официальная гарантия – не менее 2 лет.




[bookmark: _Toc85885195][bookmark: _Toc85885247]3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (Поставки и монтажа)

3.1. Условия поставки, монтажа оборудования, его приемки и порядок расчетов указываются в Договоре. 

1. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ МОНТАЖЕ КОНДИЦИОНЕРОВ.
3. Работы выполняются в помещениях, расположенных на 6 этаже 6-ти этажного промышленного здания, на 2 этаже 4-х этажного промышленного здания  и на фасадах зданий.

0. СМиП (корп.18 этаж 6):
Монтаж сплит-системы настенного типа с инверторным приводом Kentatsu KSGYK70HZRN1/KSRYK70HZRN1 – 1 шт. 
Перечень монтажных работ:
- произвести монтаж внутреннего блока кондиционера на стене помещения;
- установить наружный блок кондиционера под окно на фасаде здания на уровне окон;
- выполнить дренаж от внутреннего блока кондиционера за фасад здания, исключив попадание конденсата на фасад здания;
-соединить наружные и внутренние блоки фреоновой магистралью. Длина трассы– до 8 метров;
 - видимые части фреоновых магистралей, проходящие внутри помещения должны быть уложены в белый кабель-канал соответствующего габарита;
- проложить необходимые электрические кабели от внутреннего до наружного блока кондиционера;
- все материалы, необходимые для монтажа, а также дополнительные средства (подъемники, лестницы, строительные леса, страховочные средства и т.п.) обеспечивает Подрядчик за свой счет.
- произвести пуско-наладочные работы кондиционера.

4.1.2. Цех №1 (корп.2 эт.2):
Монтаж сплит-системы настенного типа с инверторным приводом Kentatsu KSGYK70HZRN1/KSRYK70HZRN1 – 1 шт. 
Перечень монтажных работ:
- произвести монтаж внутреннего блока кондиционера на стене помещения;
- установить наружный блок кондиционера под окно на фасаде здания на уровне окон;
- выполнить дренаж от внутреннего блока кондиционера за фасад здания, исключив попадание конденсата на фасад здания;
-соединить наружные и внутренние блоки фреоновой магистралью. Длина трассы– до 6 метров;
 - видимые части фреоновых магистралей, проходящие внутри помещения должны быть уложены в белый кабель-канал соответствующего габарита;
- проложить необходимые электрические кабели от внутреннего до наружного блока кондиционера;
- все материалы, необходимые для монтажа, а также дополнительные средства (подъемники, лестницы, строительные леса, страховочные средства и т.п.) обеспечивает Подрядчик за свой счет.
- произвести пуско-наладочные работы кондиционера.


5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Работы должны проводиться качественно, с соблюдением эстетических требований прокладки коммуникаций.
5.2. Гарантия на оборудование и монтажные работы должна составлять не менее 24 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

	
ЗАКАЗЧИК:
АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»

[bookmark: _GoBack]Первый заместитель генерального директора 



__________________ Новиченко А.В.
 
	
                              ПОДРЯДЧИК:





   ____________________  





