РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	Сведения о способе закупки

	1. 
	Вид и способ закупки
	Запрос предложений в электронной форме

	Сведения о заказчике

	2. 
	Наименование заказчика
	Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго»

	3. 
	Место нахождения заказчика
	299011, Российская Федерация, город Севастополь, улица Павличенко Людмилы, дом 2. 

	4. 
	Почтовый адрес
	299011, Российская Федерация, город Севастополь, улица Павличенко Людмилы, д. 2

	5. 
	Адрес электронной почты:
	teplo_zakupki@sevastopolteplo.ru

	6. 
	Номер контактного телефона заказчика
	+7 (8692) 40-41-38

	7. 
	Контактное лицо:
	По общим вопросам: Кашкин Дмитрий Анатольевич
По техническим вопросам: Гончар Виталий Леонидович

	8. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка
	Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго»

	Сведения о предмете закупки

	9. 
	Предмет закупки и договора
	Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, комплексного обследования, обследования технического состояния, проверки осадки фундаментов зданий и сооружений на объектах ГУПС «Севтеплоэнерго»

	10. 
	Общая информация об объеме закупаемой продукции
	202 усл ед.

	11. 
	Общая информация о сроках выполнения основного обязательства
	Начало оказания услуг: в течение 1 календарного дня со дна заключения договора; завершение оказания услуг: 15 декабря 2026 года (включая сдачу всей исполнительной, разрешительной и бухгалтерской документации)

	12. 
	Общая информация о гарантийном сроке
	Гарантийный срок на результат оказанных по Договору Услуг должен составлять весь период действия предоставленных (переданных) документов

	13. 
	Общая информация о месте выполнения основного обязательства
	Г. Севастополь, по адресам в соответствии с Таблицей 1 (прилагается к Техническому заданию)

	14. 
	Основные технические требования, предъявляемые заказчиком к товарам, работам, услугам.
	ГОСТ 31937-2024

	15. 
	Схема, чертеж объекта закупки
	Не предусмотрено.

	16. 
	Общая информация о порядке оплаты
	7 (семь) рабочих дней.

	17. 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота)
	[bookmark: _Hlk196817019]Начальная (максимальная) цена договора составляет 12 915 543,32 (двенадцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч пятьсот сорок три рубля 32 копейки) с учётом НДС.

	18. 
	Порядок формирования цены договора
	Цена Договора включает в себя стоимость всех затрат в полном объёме, связанных с исполнением условий Договора, в том числе: стоимость инструментов, оборудования, материально-технических ресурсов; транспортные и командировочные расходы; расходы, связанные с доставкой представителей Исполнителя к месту оказания Услуг, питанием и проживанием сотрудников Исполнителя, а также страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей; предварительное согласование с Заказчиком отчетов.

	19. 
	Валюта запроса предложений
	Рубли РФ

	Сведения о размещении

	20. 
	Официальный сайт
	http://zakupki.gov.ru 

	21. 
	Сайт электронной торговой площадки
	https://torgi82.ru

	22. 
	Порядок и место подачи заявок на участие в закупке
	Порядок подачи заявок, установлен инструкциями и регламентом работы электронной торговой площадки.
Место подачи заявок - электронная торговая площадка: 
https://torgi82.ru

	23. 
	Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме
	«31» августа 2026 года 

	24. 
	Дата начала и дата окончания срока подачи участниками закупки запросов на разъяснение положений Закупочной документации
	Начало срока – «31» августа 2026 года
Окончание срока – «07» сентября 2026 года 10:00 (время московское).

	25. 
	Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	«10» сентября 2026 года 10:00 (время московское).
Заказчик вправе, при необходимости, изменить данный срок.

	26. 
	Место и дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме
	299003, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Кожанова, д.6 каб. 3
Дата рассмотрения первых частей заявок
«10» сентября 2026 года 11:00 (время московское).
Дата рассмотрения вторых частей заявок
«11» сентября 2026 года 10:00 (время московское).

	27. 
	Место и дата подведения итогов закупки в электронной форме
	299003, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Кожанова, д.6 каб. 3
«14» сентября 2026 года 10:00 (время московское).

	28. 
	Источник финансирования
	Собственные средства

	Требования к участникам закупки

	29. 
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	Не требуется.

	30. 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору. 
	Обеспечение исполнения договора в размере 30% от начальной (максимальной) цены, что составляет 3 874 663,00 (три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят три рубля 00 копеек). Если при проведении конкурентной закупки участником закупки, с которым заключается Договор, предложена цена Договора, которая на 25% (Двадцать пять процентов) и более ниже начальной (максимальной) цены Договора, Договор с таким участником заключается только после предоставления им обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора и составляет 5 811 994,50 (пять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч девятьсот девяносто четыре рубля 50 копеек).

	31. 
	Требования, предъявляемые к Участникам закупки, в том числе сведения об ограничениях участия в закупке малого и среднего предпринимательства
	1. Общие требования установлены в пункте 3.1 раздела I Закупочной документации.
2. Ограничение участия в закупке для субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено (сайт для проверки сведений: https://ofd.nalog.ru).
3. Участники закупки, применяющие режим налогообложения «Налог на профессиональный доход» в соответствии с частью 15 статьи 8 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приравниваются к субъектам малого и среднего предпринимательства (сайт для проверки сведений: https://npd.nalog.ru).
4. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренными Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (сайт для проверки сведений: https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier).
5. Право Участника закупки осуществлять деятельность по экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий.
6. Право выполнения инженерных изысканий конкурентным способом (уровень ответственности первый или выше; объект не особо опасный, не уникальный, не относящийся к атомной энергии).

	32. 
	Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в закупке
	Первая часть заявки:
1. Cогласие с условиями закупки (Форма 1).
Вторая часть заявки:
2. Анкета Участника закупки (Форма 1.2).
3. Декларация о соответствии требованиям к Участникам закупки (предоставляется автоматически с использованием функционала ЭТП).
4. Учредительные документы участника закупки в актуальной редакции на дату подачи заявки на участие в запросе предложений (для Участников закупки – юридических лиц).
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке.
6. Доверенность на право подписания заявки на участие в закупке в случае, если от имени Участника закупки заявка на участие в закупке и (или) прилагаемые к ней документы подписаны его представителем. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Действующая лицензия (выписка из реестра лицензий) на право осуществления деятельности, предусмотренную подпунктом «г» пункта 3 Положения о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1477.
8. Решение об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товара, являющаяся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (допускается предоставление гарантийного письма с обязательством предоставить до момента заключения договора решение об одобрении крупной сделки в случае признания победителем).
9. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (право выполнять работы по результатам конкурентных процедур; уровень: первый или выше, тип объекта не особо опасный, не уникальный, не относящийся к атомной энергии).
10. Ценовое предложение (Форма 3). Ценовое предложение формируется в соответствии с Формой 3 и подается на ЭТП в соответствии с Регламентом ЭТП.
11. Документы и сведения, которые указываются в Форме 1.1 необходимые для оценки заявки Участника закупки (ценовое предложение предоставляется в обязательном порядке, остальные документы, которые предусмотрены для целей оценки рейтинга, предоставляются в составе заявки на участие в закупке по усмотрению Участника закупки):
-	Каждый Сопоставляемый договор со всеми дополнительными соглашениями и приложениями (при наличии), являющимися неотъемлемой частью каждого такого договора (контракта).
-	Каждый Принимаемый к оценке первичный учетный документ.
-	В случае если предмет Сопоставляемого договора является смежным (включает в себя обязательства, не учитываемые для целей оценки заявок, то участником закупки должна быть подтверждена в размере не менее установленной для оценки по настоящему критерию оценки стоимость применяемых к оценке услуг по критерию «Опыт участника закупки по выполнению обязательств сопоставимого характера путем предоставления в составе заявки на участие в закупке сметы или справки о стоимости применяемых к оценке услуг, или калькуляции, расчета стоимости услуг, или спецификации и прочих подобных документов, если предоставленный в составе заявки Сопоставляемый договор и ни один из первичных учетных документов к нему, подтверждающих исполнение такого Сопоставляемого договора, не содержит сведений о стоимости применяемых к оценке услуг в размере стоимости услуг не менее установленной для оценки по настоящему критерию оценки (с указанием наименования, даты, номера, номера листа сметы, справки о стоимости услуг, калькуляции, расчета стоимости услуг, спецификации и прочих подобных документов — при наличии возможности установить стоимость применяемых к оценке услуг по Сопоставляемому договору в составе приложений к нему и (или) документов о его исполнении).
-	В случае заключения Сопоставляемого договора по результатам закрытой закупочной процедуры Участник закупки должен предоставить в составе заявки на участие в закупке уведомление о подписании Сопоставляемого договора заказчиком, подписанное оператором электронной торговой площадки.
-	Действующий сертификат системы менеджмента по ГОСТ Р ИСО 9001-2015, выданный участнику закупки, со всеми приложениями, являющимися неотъемлемой частью такого сертификата, а также с приложением к каждому из них не менее 2 сертификатов о соответствии аудиторов внутренних проверок.
-	Действующий сертификат системы менеджмента по ГОСТ Р ИСО 45001-2020, выданный участнику закупки, со всеми приложениями, являющимися неотъемлемой частью такого сертификата, а также с приложением к каждому из них не менее 2 сертификатов о соответствии аудиторов внутренних проверок.
Примечания к Перечню документов, входящих в состав заявки на участие в закупке:
1) В случае если заявка на участие в настоящей закупке подается коллективными участниками закупки (несколькими участниками закупки на стороне одного участника закупки), то каждый коллективный участник в отношении себя должен предоставить в составе коллективной заявки все документы, которые должен предоставить Участник закупки, кроме сведений необходимых для расчета рейтинга участников закупки, соглашения о создании коллективного участника закупки (договор о совместной деятельности), которое должно быть предоставлено в составе заявки на участие в закупке в одном экземпляре, подписанное всеми коллективными участниками закупки.
2) Указанные в настоящем перечне документы могут быть предоставлены в виде отсканированного оригинала, так и в виде отсканированной копии, кроме предусмотренных настоящей документацией форм для заполнения (если в соответствующем пункте перечня документов не содержится пояснения, содержащегося в настоящем пункте), а также за исключением случая, если в соответствующем пункте перечня указано пояснение «должен быть предоставлен только отсканированный оригинал» или «должен быть предоставлен только отсканированный оригинал или отсканированная нотариально удостоверенная копия» с учетом положений настоящих примечаний о возможности предоставления документов, которые получены Участником закупки с использованием сервисов государственных органов путем автоматической выгрузки из электронных баз данных без сканирования
3) Файл считается отсканированной нотариально удостоверенной копией документа в случае, если на таком документе совершена удостоверительная надпись нотариуса в соответствии с требованиями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и Приказом Минюста России от 30 сентября 2020 года №226 «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления».
4) Предусмотренные настоящей документацией формы для заполнения должны быть предоставлены в виде заполненного файла в формате Word или в виде отсканированного оригинала (если в соответствующем пункте перечня документов не содержится пояснения).
5) Документы должны быть полночитаемыми и полностраничными (с учетом отдельного порядка предоставления трудовых книжек и вкладышей к ним), то есть, предоставленными в полном объеме и с различимым текстом без применения специализированного оборудования, при этом в составе заявки должны быть предоставлены все листы документа, в том числе листы, на которых содержатся отметки «прошит», «пронумерован», «направлен», «принят», «пронумерован», «заверен», «дополнен», «разрешен», «оплачен», «изменен», «отменен», «утратил силу», «зарегистрирован», «отозван», «подписан», «списан», «описан», «согласован», «допущен», «снят», «сдан», «утрачен», «аннулирован», «уничтожен», «разобран», «демонтирован», «растаможен», «утилизирован», «обременен», «арестован», «ограничен», «реализован», «индоссирован», «содержит ошибки», «авалирован», «авизирован», «продлен», «обеспечен», «действителен», «недействителен», «погашен», «датирован», «оспорен», а также отметки о том, что может приобретать статус совершения вышеуказанных и иных подобных действий.
6) Отсканированным оригиналом считается документ, изображение которого содержится в файле, полностью воспроизводящего документ в бумажной форме и его внешние признаки, в том числе цвет, реквизиты, поля, не содержащим посторонних отметок поверх изображения.
7) Учредительные документы должны содержать отметку регистрирующего органа о представлении их в соответствующей редакции при внесении записи в Единый государственный реестр юридически лиц.
8) Документы, которые могут быть получены Участником закупки с использованием сервисов государственных органов путем автоматической выгрузки из электронных баз данных без сканирования (в том числе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и сведения из реестра малого и среднего предпринимательства), выписка из Единого государственного реестра недвижимости, протоколы или квитанции о сдаче бухгалтерской (финансовой) отчетности должны содержать следующие сведения: указание (отметку) о том, что документ подписан электронной подписью уполномоченного государственного органа, наименование владельца сертификата электронной подписи, неистекший срок действия сертификата электронной подписи уполномоченного лица государственного органа (сведения, предоставленные с истекшим сроком действия электронной подписи уполномоченного органа считаются неактуальными).
9) В случае неподтверждения Участником закупки страны происхождения товара в составе заявки на участие в закупке в рамках применения национального режима по соответствующим товарным позициям такой товар считается иностранного происхождения.

	33. 
	Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков)
	Не предусмотрена, за исключением неразрушающего, разрушающего контроля, специализированных испытаний и измерений, предусмотренных техническим заданием.

	34. 
	Сведения о национальном режиме
	Запреты, ограничения и преимущества не установлены

	Порядок оценки заявок на участие в закупке

	35. 
	Критерии оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений порядок оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений
	Согласно пунктам 2.12.14 – 2.12.15 Раздела I настоящей документации.

	Заключение договора

	36. 
	Заключение договора
	Договор должен быть заключен не ранее 10 (десяти) но не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения протокола о результатах запроса предложений, при этом победитель закупки должен подписать договор в течение 3 (трех) рабочих дней после его получения от Заказчика.

	37. 
	Возможность изменения объема и цены договора
	Согласно требованиям проекта договора
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, комплексного обследования, обследования технического состояния, проверки осадки фундаментов зданий и сооружений на объектах ГУПС «Севтеплоэнерго»


1. ЗАКАЗЧИК
	Наименование организации:
	Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго»

	Адрес:
	299011, Российская Федерация, г. Севастополь,
ул. Л. Павличенко, 2

	Электронный адрес:
	info@sevastopolteplo.ru

	Телефон:
	+7(8692) 54-26-37

	Факс:
	+7(8692) 54-59-64

	ОК 034-2014
	ОКПД2 71.20.19.190



2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ.
Оказание услуг по оценке технического состояния зданий и сооружений ГУПС «Севтеплоэнерго,  проведению экспертизы промышленной безопасности (далее – ЭПБ) зданий и сооружений на опасных производственных объектах (далее – ОПО), предназначенных для осуществления технологических процессов с использованием оборудования под давлением и оборудования, использующее природный газ, на предмет соответствия требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, и законодательства по промышленной безопасности. Проведение комплексного обследования (далее – КО) и проверки осадки фундаментов зданий и сооружений в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Проведение обследования дымовых труб в соответствии с требованиями Правил надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб.
3. МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
г. Севастополь, объекты ГУПС «Севтеплоэнерго», перечень объектов приведен в Таблице1.
4. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
Начало – с даты заключения договора.
Окончание – 15 декабря 2026 года.
5. ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
Оценка технического состояния зданий и сооружений ГУПС «Севтеплоэнерго» на предмет подтверждения соответствия Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений, Федеральному Закону О промышленной безопасности и Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок:
- Проведение ЭПБ и получение заключения по результатам ЭПБ зданий и сооружений на ОПО ГУПС «Севтеплоэнерго» в соответствии с требованиями 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- Проведение обследования технического состояния зданий и сооружений в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 Правила обследования и мониторинга технического состояния;
- Проведение комплексного обследования зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации 50 лет и более, в соответствии с требованиями пункта Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;
- Проверка осадки фундаментов зданий и сооружений в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;
- Проведение обследования дымовых труб в соответствии с требованиями СП 13-101- 99, Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;
- Определение мероприятий по дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений;
- Составление ведомости дефектов с указанием видов и объемов работ с рекомендациями по их устранению;
- Назначение нового нормативного срока эксплуатации зданий и сооружений ГУПС «Севтеплоэнерго».
6.ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ.
6.1. Оказание услуг на проведение ЭПБ здания котельной должны выполняться в соответствии с требованиями действующих редакций следующей нормативно-технической документации:
- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - №116-ФЗ от 21.07.1997г.;
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 №384-ФЗ;
- Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 №511;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под давлением» - приказ Ростезнадзора № 536 от 15.12.2020г;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» - приказ Ростехнадзора № 420 от 20.10.2020 года;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах" –приказ Ростехнадзора №478 от 01.12.2020 года;
- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- СП 13-102-2003, «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», Москва, ГОССТРОЙ России, 2004 г.;
- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмический районах»;
- СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб;
6.2. ЭПБ, комплексное обследование, обследование технического состояния, проверки осадки фундаментов зданий и сооружений выполняются по программам, разработанным Исполнителем и согласованным с Заказчиком. Программы разрабатываются с учетом типа, конструкции, назначения и условий эксплуатации зданий и сооружений.
6.3. Исполнитель проводит экспертизу промышленной безопасности ОПО, комплексное обследование, обследование технического состояния зданий, сооружений и проверку осадки фундаментов, и вносит результаты в паспорт объекта, заверяет их собственной печатью (штампом);
6.4. Заключение экспертизы промышленной безопасности, должно соответствовать требованиям Правил проведения экспертизы промышленной безопасности.
6.5. Заключение по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, должно содержать информацию, не менее изложенной в Приложении Б ГОСТ 31937-2024 и содержать актуальную исполнительную документацию, в том числе: поэтажные планы, разрезы, схемы с указанием мест расположения дефектов и повреждений;
6.6. Заключение по результатам обследования технического состояния зданий и сооружений, должно содержать информацию не менее изложенной в Приложению А ГОСТ 31937-2024 и содержать актуальную исполнительную документацию, в том числе: поэтажные планы, разрезы, схемы с указанием мест расположения дефектов и повреждений;
6.7. По результатам проведения проверки осадки фундаментов зданий и сооружений в соответствии с требованиями пунктов Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок составляется отчет. 
6.8. По результатам ЭПБ, комплексного обследования, обследования технического состояния объектов, проверки осадки фундаментов, Исполнитель составляет ведомости дефектов с указанием видов и объемов работ с рекомендациями по их устранению, разрабатывает поэтажные планы, разрезы, схемы с указанием мест расположения дефектов и повреждений;
6.9. Исполнитель выполняет анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях, разрабатывает рекомендации по их устранению;
6.10. Исполнитель готовит проект заключения экспертизы промышленной безопасности и проект заявления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений ЭПБ (далее – Заявление) в Межрегиональное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор) для предоставления Заказчику на согласование.
Заказчик в течение не более 5 рабочих дней рассматривает каждый проект заключения ЭПБ. После согласования заключения ЭПБ Заказчик подписывает Заявление и передает Исполнителю для проведения процедуры регистрации Заключения ЭПБ в Ростехнадзоре. Срок регистрации нового заключения ЭПБ в Ростехнадзоре не должен быть ранее 20 дней срока окончания действующей экспертизы;
6.11. Исполнитель вносит необходимые записи о проведении и результатах ЭПБ на ОПО в паспорт объекта Заказчика на данное здание и сооружение, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения Заключения ЭПБ из органов Ростехнадзора.
6.12. Исполнитель вносит необходимые записи о проведении и результатах КО, обследования технического состояния зданий и сооружений, проверки осадки фундаментов в паспорт объекта Заказчика на данное здание и сооружение, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после согласования и приемки отчетов Заказчиком. 
7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ.
7.1. Наличие действующей лицензии на следующий вид деятельности: «проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте (III, IVкласса), предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья, или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий», выданной уполномоченным федеральным органом в вопросах промышленной безопасности (Ростехнадзор) в соответствии ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1477 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности".
7.2. Наличие у исполнителя действующего членства в СРО в области инженерных изысканий (тип объекта не особо опасный, не уникальный, не относящийся к атомной энергии; от первого уровня).
Вид работ: геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами.
7.3. Наличие у исполнителя (соисполнителя) зарегистрированных в национальном реестре специалистов инженеров изыскателей и архитектурно-строительного проектирования.
7.4. Исполнитель должен обладать численностью персонала, достаточной для полного и своевременного оказания услуг по ЭПБ, комплексному обследованию, обследованию технического состояния и проверки осадки фундаментов зданий и сооружений:
- наличие квалифицированных экспертов с областью аттестации здания и сооружения на опасных производственных объектах: тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С, которые будут привлекаться Исполнителем для оказания услуг, аттестованных по направлению Э12ЗС; газоснабжения, аттестованных по направлению Э11ЗС в соответствии с Постановлением Правительства от 02.06.2022 N 1009 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности». Рекомендованное наличие не менее 3 (трех) специалистов по направлению и общее количество - не менее 6 (шести) специалистов*;
- наличие специалистов неразрушающего контроля (предоставить копии сертификатов, удостоверений, аттестации по общим и специальным требованиям промышленной безопасности);
- все специалисты неразрушающего контроля должны быть аттестованы в соответствии с требованиями Правил аттестации (сертификации) персонала испытательных лабораторий. Рекомендовано подтвердить соответствие СДА-24-2009) наличие не менее 5 (пяти) специалистов неразрушающего контроля по необходимым видам (методам) испытаний*
- наличие специалистов разрушающих и других видов испытаний (предоставить копии сертификатов, удостоверений, аттестации по общим и специальным требованиям промышленной безопасности).
- наличие специалистов, обученных безопасным методам работ на высоте (2, 3 группы по безопасности работ на высоте) наличие не менее 5 (пяти) специалистов;
- специалисты неразрушающего и разрушающего контроля должны иметь опыт производства предусмотренных договором услуг и иметь соответствующий стаж.
Руководитель и специалисты Исполнителя должны пройти аттестацию по вопросам безопасности в аттестационных комиссиях Ростехнадзора в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
7.5. Специалисты геодезического контроля должны иметь высшее образование по специальности в области строительства, в соответствии с Полным перечнем подходящих направлений утвержденному Приказом Минстроя России №672/пр. Иметь общий трудовой стаж в строительной области не менее 5 лет. Иметь действующую независимую оценку квалификации (НОК).
7.6. Наличие у соисполнителя лаборатории неразрушающего контроля на указанный вид услуг, отвечающей требованиям пункта 9 Федеральных норм и правил а области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на ОПО», утвержденных приказом Ростехнадзора № 478 от 01.12.2020г. Лаборатории и работники, выполняющие НК зданий и сооружений на ОПО должны подтвердить компетентность по установленной области НК в независимых органах по аттестации системы НК, сформированной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2001 г. N 241 "О мерах по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской Федерации".
Рекомендуемые виды (методы) неразрушающего контроля (при заключении договора вносятся виды лабораторий и методы контроля*):
Ультразвуковая дефектоскопия; Ультразвуковая толщинометрия; Проникающими веществами; Тепловой; Визуальный и измерительный; Контроль напряженно- деформированного состояния.
7.7 Наличие у исполнителя (соисполнителя)  лаборатории разрушающих и других видов испытаний на указываемый вид услуг. Лаборатории и работники, выполняющие РИ зданий и сооружений должны подтвердить компетентность по установленной области РИ в независимых органах по аттестации системы РИ.
-Лаборатория разрушающих и других видов испытаний должна быть аккредитована (рекомендовано в соответствии требованиями СДА-15-2009 «Требования к испытательным лабораториям»).
Рекомендуемые методы испытаний (при заключении договора вносятся виды лабораторий и методы контроля*):
- Методы измерения твердости:
По Бринелю, На пределе текучести (вдавливанием шара); Метод контроля отскока бойка по Шору и метод контроля отскока бойка по Либу; Метод контроля по Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца алмазного конуса или стального сферического наконечника)
- Испытания на коррозионную стойкость:
Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание; Методы испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования; Метод ускоренных коррозионных испытаний; Метод ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии; Метод испытаний на стойкость к межкристаллической коррозии;
- Испытания строительных материалов и конструкций:
Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные; Контроль прочности; Определение прочности по контрольным образцам; Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций; Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом
7.8. Наличие у исполнителя (соисполнителя) действующего свидетельства о регистрации (аккредитации) электролаборатории до 1000 В. Разрешенные виды испытаний и измерений: Измерение сопротивления заземляющих устройств; Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между заземленными установками элементами заземленной установки. Проверка системы молниезащиты.
7.9. На все материалы и оборудование, применяемые при оказании услуг на объекте, Исполнитель представляет паспорта и сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, НТД и другими нормативными актами в области промышленной безопасности.
7.10. У исполнителя желательно наличие сертификатов системы менеджмента качества оказываемых услуг по стандартам – ГОСТ Р ИСО 9001-2015; ГОСТ Р ИСО 45001-2020 — Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.
7.11. Участник должен обладать опытом по успешному оказанию услуг.
Все услуги предоставляются собственными силами Исполнителя без привлечения третьих лиц.
При оказании услуг по инструментальному обследованию должна быть обеспечена безотказная и безаварийная работа объектов экспертизы.
8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.
8.1. Исполнитель обеспечивает оказание услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства об охране труда, Положения о допуске подрядных организаций к выполнению работ, оказанию услуг на объектах (территории) ГУПС «Севтеплоэнерго», а также соблюдает требования внутренних нормативных документов Заказчика.
Услуги должны выполняться с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», соблюдением правил пожарной безопасности и охраны окружающей среды».
8.2. Оказание услуг в производственных помещениях осуществляется по наряду-допуску или распоряжению по согласованию с ответственными лицами Заказчика.
8.3. Исполнитель самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при оказании услуг нарушения законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, опасных производственных объектов, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда.
8.4. В случае, если Заказчик будет привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителя, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
8.5. При наличии вины Исполнителя за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи с работниками Исполнителя, произошедшие в процессе оказания услуг, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
8.6. Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя, в случае установленного расследованием факта нарушения им требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии.
8.7. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем положений статей настоящего Технического задания. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя. В случае отказа от подписания такого акта Исполнителем, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
9.1. По окончании оказания услуг Исполнитель передаёт Заказчику:
- Выписку о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности заключения экспертизы промышленной безопасности, которое прошло регистрацию в федеральном органе исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальном органе, и внесенное в реестр заключений ЭПБ в соответствии с «Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2025г. №30;
- Заключение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, прошедшее регистрацию в Ростехнадзоре, содержащее актуальную исполнительную документацию, в том числе: поэтажные планы, разрезы, схемы с указанием мест расположения дефектов и повреждений;
- Заключение по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, содержащий актуальную исполнительную документацию, в том числе: поэтажные планы, разрезы, схемы с указанием мест расположения дефектов и повреждений;
- Заключение по результатам обследования технического состояния зданий и сооружений, содержащее актуальную исполнительную документацию, в том числе: поэтажные планы, разрезы, схемы с указанием мест расположения дефектов и повреждений;
- По результатам проверки осадки фундаментов предоставляется отчет.
- Технический отчет по результатам обследования дымовых труб;
- Ведомость дефектов с указанием видов и объемов работ и рекомендациями по их устранению, в объеме, достаточном для составления сметного расчета;
9.2. Результаты экспертизы промышленной безопасности, комплексного обследования, обследования технического состояния объектов и контроля осадки фундаментов, Исполнитель вносит в паспорт каждого объекта и заверяет их собственной печатью (штампом).
9.3. Исполнитель гарантирует соответствие оказанных услуг требованиям нормативно-технической документации и обязуется устранить за свой счет дефекты, недочеты или замечания, допущенные по его вине и выявленные в процессе сдачи-приемки оказанных услуг.
Услуги должны быть оказаны согласно условий и требований Договора и  Технического задания в полном объеме и в установленные сроки.
Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с Договором и Техническим заданием.
Исполнитель несет ответственность за результаты, изложенные в заключениях ЭПБ, технического освидетельствования и обследования технического состояния объектов на весь период их действия.
9.4. Количество представляемой информации: заключения ЭПБ, отчеты комплексного обследования, обследования технического состояния зданий, сооружений, контроля осадки фундаментов и ведомости дефектов передаются на бумажном носителе в сброшюрованном виде, скрепленные печатью исполнителя с указанием разработчика и печатью на титульном листе, и в электронном виде на флеш-носителе, (текстовая часть – в формате Microsoft Word и Pdf; таблицы – в формате Microsoft Excel; актуальные чертежи, схемы - в формате AutoCAD, PDF (по согласованию с Заказчиком), согласно перечню объектов по одному экземпляру на каждый объект.

Таблицы 1 и 2 являются неотъемлемой частью технического задания.

___________________________________

* Требования, касающиеся наличия методов контроля и лабораторий, количества персонала, уточняются при заполнении договора путем внесения в техническое задание соответствующей информации из заявки участника закупки, признанного победителем или приравненного к нему лица: направление деятельности, категории и количество экспертов; вид лаборатории (разрушающий контроль, неразрушающий контроль, электролаборатория), методы контроля. Отступление от вышеуказанных положений технического задания (в том числе применение меньшего количества персонала и (или) персонала более низкой квалификации, неприменение или ненадлежащее применение методов контроля), но не исключительно, при исполнении Договора Исполнителем признается существенным нарушением Договора и является основанием для его расторжения со стороны Заказчика в одностороннем порядке.


Таблица 1
Перечень объектов и оказываемых услуг
Принятые сокращения:
ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности
КО – комплексное обследование
ОТС – обследование технического состояния
ПОФ – проверка осадки фундаментов

	№
п/п
	Перечень оказываемых услуг
	Описание объекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок действия ЭПБ

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	
	4 ЭНР
	
	
	
	

	1. 
	ПОФ котельной по адресу: пр-т Античный, 13
	2018г ж/б ленточн. зд 10х5м
	Усл.ед
	1
	Август

	2. 
	ПОФ мачты дымовых труб №1,2 по адресу: пр-т Античный, 13
	2018г ж/б столбчат. 2,4х2,4м
	Усл.ед
	1
	Август

	3. 
	ПОФ котельной по адресу: пр-т Античный, 18а, стр. 1
	2018 ж/б зд 10х5м
	Усл.ед
	1
	Август

	4. 
	ПОФ мачты дымовых труб №1,2 по адресу: пр-т Античный, 18а, стр. 1
	2018 ж/б 2,4х2,4м
	Усл.ед
	1
	Август

	5. 
	ЭПБ ЦТП-46 по адресу: ул. Героев Бреста, 47-А
	1984г Стр.об. 719м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	6. 
	ОТС ЦТП-46 по адресу: ул. Героев Бреста, 47-А
	1984г Стр.об. 719м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	7. 
	ПОФ ЦТП-46 по адресу: ул. Героев Бреста, 47-А
	ж/б ленточн. зд.15,7х9,4
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	8. 
	ЭПБ котельной по адресу: Казачья, 24
	1985г.
Стр.об. 6000 м3
	Усл.ед
	1
	31.10.2026

	9. 
	ОТС котельной по адресу: Казачья, 24
	1985г.
Стр.об. 6000 м3
	Усл.ед
	1
	31.10.2026

	10. 
	ПОФ котельной по адресу: Казачья, 24
	ж/б столб. и ленточн зд.36х18м и 15х10,7м
	Усл.ед
	1
	31.10.2026

	11. 
	ОТС котельной по адресу: Камышовое шоссе, 29/2
	1987г. Стр.об. 1262 м3
	Усл.ед
	1
	19.01.2027

	12. 
	ПОФ котельной по адресу: Камышовое шоссе, 29/2
	ж/б ленточн. зд. 17,7х18,8м
	Усл.ед
	1
	19.01.2027

	13. 
	ЭПБ котельной по адресу: ул. Колобова 17
	1999 г.
Стр.об. 206,3 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	14. 
	ОТС котельной по адресу: ул. Колобова 17
	1999 г.
Стр.об. 206,3 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	15. 
	ПОФ котельной по адресу: ул. Колобова 17
	Бутобетон ленточн зд. 7,7х6,4м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	16. 
	ЭПБ дымовой трубы №1 по адресу: ул. Колобова 17
	Металл
1999 г., Н=15,5м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	17. 
	ОТС дымовой трубы №1 по адресу: ул. Колобова 17
	Металл
1999 г., Н=15,5м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	18. 
	ЭПБ дымовой трубы №2 по адресу: ул. Колобова 17
	Металл
1999 г., Н=15,5м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	19. 
	ОТС дымовой трубы №2 по адресу: ул. Колобова 17
	Металл
1999 г., Н=15,5м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	20. 
	ЭПБ котельной по адресу: ул. Комбрига Потапова, 27
	2008 г.
Стр.об. 93,88 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	21. 
	ОТС котельной по адресу: ул. Комбрига Потапова, 27
	2008 г.
Стр.об. 93,88 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	22. 
	КО котельной по адресу: Крепостное шоссе, 16
	1970г. Стр.об. 1574,13м3
	Усл.ед
	1
	12.10.2026

	23. 
	КО дымовой трубы №1 по адресу: Крепостное шоссе, 16
	Металл 2007 г.
Н= 13 м
	Усл.ед
	1
	12.10.2026

	24. 
	КО дымовой трубы №2 по адресу: Крепостное шоссе, 16
	Металл 2007 г.
Н= 13 м
	Усл.ед
	1
	12.10.2026

	25. 
	ПОФ котельной по адресу: ул. Лиговская, 8а
	2017г ж/б ленточн зд.16х10м
	Усл.ед
	1
	Август

	26. 
	ПОФ котельной по адресу: ул. Лиговская, 8а
	2017г ж/б 2,3х1,0м
	Усл.ед
	1
	Август

	27. 
	ЭПБ ЦТП-52 по адресу: ул. Маринеско, 21-А
	1993 г.
Стр.об. 2095,6 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	28. 
	ОТС ЦТП-52 по адресу: ул. Маринеско, 21-А
	1993 г.
Стр.об. 2095,6 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	29. 
	ПОФ ЦТП-52 по адресу: ул. Маринеско, 21-А
	1993г. ж/б столбч и ленточн зд 25х13м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	30. 
	ЭПБ ЦТП-51 по адресу: ул. Молодых строителей, 21-А
	1991 г.
Стр.об. 2062,4м3
	Усл.ед
	1
	26.10.2026

	31. 
	ОТС ЦТП-51 по адресу: ул. Молодых строителей, 21-А
	1991 г.
Стр.об. 2062,4м3
	Усл.ед
	1
	26.10.2026

	32. 
	ПОФ ЦТП-51 по адресу: ул. Молодых строителей, 21-А
	1991г  ж/б столбч и ленточн зд 25х13м
	Усл.ед
	1
	26.10.2026

	33. 
	ЭПБ ЦТП-48 по адресу: пр-т Октябрьской Революции, 26-А
	1989 г.
Стр.об. 1580м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	34. 
	ОТС ЦТП-48 по адресу: пр-т Октябрьской Революции, 26-А
	1989 г.
Стр.об. 1580м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	35. 
	ПОФ ЦТП-48 по адресу: пр-т Октябрьской Революции, 26-А
	1989г  ж/б столбч и ленточн зд 19х12,5м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	36. 
	ЭПБ ЦТП-29 по адресу: проспект Октябрьской  Революции, 43-Б
	1980 г.
Стр.об. 476,8 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	37. 
	ОТС ЦТП-29 по адресу: проспект Октябрьской Революции, 43-Б
	1980 г.
Стр.об. 476,8 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	38. 
	ПОФ ЦТП-29 по адресу: проспект Октябрьской  Революции, 43-Б
	1980г ж/б ленточн зд 12х8м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	39. 
	ЭПБ ЦТП «Нижний» по адресу: ул. Правды, 15
	1953 г.
Стр.об. 408 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	40. 
	КО ЦТП «Нижний» по адресу: ул. Правды, 15
	1953 г.
Стр.об. 408 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	41. 
	ЭПБ ЦТП-37 по адресу: ул. Правды, 29-А
	1969 г.
Стр.об. 482 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	42. 
	КО ЦТП-37 по адресу: ул. Правды, 29-А
	1969 г.
Стр.об. 482 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	43. 
	ЭПБ котельной по адресу: ул. Рыбаков, 1А
	1979 г. Стр.об. 35866,8м3
	Усл.ед
	1
	15.10.2026

	44. 
	ОТС котельной по адресу: ул. Рыбаков, 1А
	1979 г. Стр.об. 35866,8м3
	Усл.ед
	1
	15.10.2026

	45. 
	ПОФ котельной по адресу: ул. Рыбаков, 1А
	1979г ж/б ленточн. столбч зд 103х21м
	Усл.ед
	1
	15.10.2026

	46. 
	ПОФ котельной по адресу: ул. Т. Шевченко, 47-А
	 2018г ж/б столбч фунд.балка зд 8х7м
	Усл.ед
	1
	Август

	47. 
	ПОФ мачты дымовых труб 1, 2 по адресу: ул. Т. Шевченко, 47-А
	2018г ж/б 3х3м
	Усл.ед
	1
	Август

	48. 
	ПОФ котельной по адресу: ул. Т. Шевченко, р-не д.52-56
	2021г ж/б ленточн. зд.10,5х8,5м
	Усл.ед
	1
	Август

	49. 
	ПОФ мачты дымовых труб 1-3 по адресу: ул. Т. Шевченко, в р-не д.52-56
	2021г ж/б 2,14х2,04м
	Усл.ед
	1
	Август

	
	5 ЭНР
	
	
	
	

	1. 
	КО котельной по адресу: ул. 1-я Бастионная, 16
	1949 г. Стр.об. 3611м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	2. 
	ЭПБ дымовой трубы по адресу: ул. 1-я Бастионная, 16
	Металл 1996 г. Н=27,34м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	3. 
	ОТС дымовой трубы по адресу: ул. 1-я Бастионная, 16
	Металл 1996 г. Н=27,34м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	4. 
	ПОФ дымовой трубы по адресу: ул. 1-я Бастионная, 16
	1996г ж/б 2,35х2,35м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	5. 
	ОТС котельной по адресу: ул. 9 января, 40
	1993 г.
Стр.об. 24,95 м3
	Усл.ед
	1
	03.10.2026

	6. 
	ПОФ котельной по адресу: ул. 9 января, 40
	1993г ж/б 3х3м
	Усл.ед
	1
	03.10.2026

	7. 
	ОТС дымовая труба по адресу: ул. 9 января, 40
	Металл 1993 г.
Н=10,7м
	Усл.ед
	1
	03.10.2026

	8. 
	ЭПБ котельной по адресу: ул. Аксютина, 37-Б
	1978г.
Стр.об. 4604,27 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	9. 
	ОТС котельной по адресу: ул. Аксютина, 37-Б
	1978г.
Стр.об. 4604,27 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	10. 
	ПОФ котельной по адресу: ул. Аксютина, 37-Б
	1978г ж/б ленточн.
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	11. 
	КО котельной по адресу: Большевистская, 60
	1963г Стр.об. 388,5м3
	Усл.ед
	1
	Июль

	12. 
	КО дымовой трубы по адресу: Большевистская, 60
	Металл 1963г. Н=10м
	Усл.ед
	1
	Июль 

	13. 
	ОТС котельной по адресу: с. Озерное, в районе ул. Водоканальская, 7б
	1984г Стр.об. 1448,6 м3
	Усл.ед
	1
	17.12.2026

	14. 
	ПОФ котельной по адресу: с. Озерное, в районе ул. Водоканальская, 7б
	1984г. ж/б ленточн зд.10х24м
	Усл.ед
	1
	17.12.2026

	15. 
	ОТС дымовой трубы по адресу: с. Озерное, в районе ул. Водоканальская, 7б
	Металл 1984 г, Н=  22,78 м
	Усл.ед
	1
	17.12.2026

	16. 
	ПОФ дымовой трубы по адресу: с. Озерное, в районе ул. Водоканальская, 7б
	1984г ж/б 2х2м
	Усл.ед
	1
	17.12.2026

	17. 
	ЭПБ котельной по адресу: ул. Вокзальная, 14
	2016г Стр.об. 75,2 м3
	Усл.ед
	1
	26.10.2026

	18. 
	ОТС котельной по адресу: ул. Вокзальная, 14
	2016г Стр.об. 75,2 м3
	Усл.ед
	1
	26.10.2026

	19. 
	ПОФ котельной по адресу: ул. Вокзальная, 14
	2016г ж/б плита зд 10,6х3м
	Усл.ед
	1
	26.10.2026

	20. 
	ОТС котельной по адресу: ул. Героев Севастополя, 12-Б
	1996г Стр.об. 157 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	21. 
	ПОФ котельной по адресу: ул. Героев Севастополя, 12-Б
	1996г ж/б 1,5х1,5м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	22. 
	ЭПБ котельной по адресу: ул. Героев Севастополя, 21
	1957 г.
Стр.об. 459 м3
	Усл.ед
	1
	29.09.2026

	23. 
	КО котельной по адресу: ул. Героев Севастополя, 21
	1957 г.
Стр.об. 459 м3
	Усл.ед
	1
	29.09.2026

	24. 
	КО насосной по адресу: ул. Героев Севастополя, 21
	1957 г.
Стр.об.  64,6м3
	Усл.ед
	1
	29.09.2026

	25. 
	ЭПБ дымовой трубы №1 по адресу: ул. Героев Севастополя, 21
	Металл 1962 г., Н=  20м
	Усл.ед
	1
	29.09.2026

	26. 
	КО дымовой трубы №1 по адресу: ул. Героев Севастополя, 21
	Металл 1962г., Н=  20м
	Усл.ед
	1
	29.09.2026

	27. 
	ЭПБ дымовой трубы №2 по адресу: ул. Героев Севастополя, 21
	Металл 1976 г., Н=  23,67м
	Усл.ед
	1
	29.09.2026

	28. 
	КО дымовой трубы №2 по адресу: ул. Героев Севастополя, 21
	Металл 1976 г., Н=  23,67м
	Усл.ед
	1
	29.09.2026

	29. 
	ЭПБ котельной по адресу: ул. Горпищенко, 98-А
	2007 г.
Стр.об. 66,3 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	30. 
	ОТС котельной по адресу: ул. Горпищенко, 98-А
	2007 г.
Стр.об. 66,3 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	31. 
	ЭПБ котельной по адресу: ул. Гранатная, 1/1
	1970 г.
Стр.об. 688,9 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	32. 
	КО котельной по адресу: ул. Гранатная, 1/1
	1970 г.
Стр.об. 688,9 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	33. 
	КО дымовой трубы по адресу: ул. Гранатная, 1/1
	Металл 1970г Н=24м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	34. 
	ЭПБ котельной по адресу: ул. Кирова, 28-А
	1975 г.
Стр.об. 1026 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	35. 
	КО котельной по адресу: ул. Кирова, 28-А
	1975 г.
Стр.об. 1026 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	36. 
	КО дымовой трубы по адресу: ул. Кирова, 28-А
	Металл 1975г Н=23м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	37. 
	ЭПБ дымовой трубы по адресу: ул. Кокчетавская, 26
	Металл 1999 г., Н=  20,6м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	38. 
	ОТС дымовой трубы по адресу: ул. Кокчетавская, 26
	Металл 1999 г., Н=  20,6м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	39. 
	ПОФ дымовой трубы по адресу: ул. Кокчетавская, 26
	1999г ж/б 1,7х1,7м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	40. 
	ЭПБ котельной по адресу: ул. Костромская, 14/1
	1970 г.
Стр.об. 1569,6 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	41. 
	КО котельной по адресу: ул. Костромская, 14/1
	1970 г.
Стр.об. 1569,6 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	42. 
	КО дымовой трубы по адресу: ул. Костромская, 14/1
	Металл 1970г  Н=20,6м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	43. 
	ОТС ЦТП-63 по адресу: ул. Менжинского, 5
	1986г Стр.об. 1754,4м3 м3
	Усл.ед
	1
	19.01.2027

	44. 
	ПОФ ЦТП-63 по адресу: ул. Менжинского, 5
	1986г ж/б столбч
	
	
	19.01.2027

	45. 
	КО ЦТП-73 по адресу: ул. Механизаторов, 11-А
	1966г Стр.об. 2203,15 м3
	Усл.ед
	1
	19.01.2027

	46. 
	ЭПБ дымовой трубы по адресу: ул. Мира, 5 (9-я горбольница)
	Металл 1980 г., Н=  42,5м
	Усл.ед
	1
	30.11.2026

	47. 
	ОТС дымовой трубы по адресу: ул. Мира, 5 (9-я горбольница)
	Металл 1980 г., Н=  40,1
	Усл.ед
	1
	30.11.2026

	48. 
	ПОФ дымовой трубы по адресу: ул. Мира, 5 (9-я горбольница)
	1980г ж/б 2,15х2,15м
	Усл.ед
	1
	30.11.2026

	49. 
	КО котельной по адресу: ул. Надеждинцев, 15
	1960г Стр.об. 523,8м3
	Усл.ед
	1
	19.01.2027

	50. 
	КО дымовой трубы по адресу: ул. Надеждинцев, 15
	Металл 1960/1922г Н=12,2м
	Усл.ед
	1
	19.01.2027

	51. 
	ЭПБ котельной по адресу: ул. Нефтяная, 2-А
	1999 г.
Стр.об. 157,3 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	52. 
	ОТС котельной по адресу: ул. Нефтяная, 2-А
	1999 г.
Стр.об. 157,3 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	53. 
	ЭПБ котельной по адресу: ул. Новикова, 12-Г
	1974 г.
Стр.об. 1352,8 м3
	Усл.ед
	1
	06.11.2026

	54. 
	КО котельной по адресу: ул. Новикова, 12-Г
	1974 г.
Стр.об. 1352,8 м3
	Усл.ед
	1
	06.11.2026

	55. 
	ЭПБ дымовой трубы №1 по адресу: ул. Новикова, 12-Г
	Металл 1974 г., Н=  24м
	Усл.ед
	1
	06.11.2026

	56. 
	КО дымовой трубы №1 по адресу: ул. Новикова, 12-Г
	Металл 1974 г., Н=  24м
	Усл.ед
	1
	06.11.2026

	57. 
	ЭПБ дымовой трубы №2 по адресу: ул. Новикова, 12-Г
	Металл 1974 г., Н=  24м
	Усл.ед
	1
	06.11.2026

	58. 
	КО дымовой трубы №2 по адресу: ул. Новикова, 12-Г
	Металл 1974 г., Н=  24м
	Усл.ед
	1
	06.11.2026

	59. 
	КО котельной по адресу: ул. Новикова, 24-А
	1975г Стр.об. 820,47 м3
	Усл.ед
	1
	17.12.2026

	60. 
	КО дымовой трубы по адресу: ул. Новикова, 24-А
	Металл 2011 г, Н=  22,4 м
	Усл.ед
	1
	17.12.2026

	61. 
	ЭПБ котельной по адресу: ул. Орловская, 15/1
	1968 г.
Стр.об. 1682,8 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	62. 
	КО котельной по адресу: ул. Орловская, 15/1
	1968 г.
Стр.об. 1682,8 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	63. 
	КО дымовой трубы по адресу: ул. Орловская, 15/1
	Металл 1968/2017г Н=27,5м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	64. 
	КО котельной по адресу: ул. Охотская, 52
	1976г Стр.об. 501,94м3
	Усл.ед
	1
	17.12.2026

	65. 
	КО дымовой трубы по адресу: ул. Охотская, 52
	Металл 1976/1981 Н=15,16м
	Усл.ед
	1
	17.12.2026

	66. 
	КО ЦТП-74 по адресу: ул. Парниковая, 2
	1972г Стр.об. 673 м3
	Усл.ед
	1
	17.12.2026

	67. 
	КО ЦТП-60 по адресу: ул. Паршина, 2-А
	1962г Стр.об. 1680,3м3
	Усл.ед
	1
	Июль

	68. 
	КО котельной по адресу: ул. Пахомова, 1Г с. Орлиное
	1976г Стр.об. 638,2м3
	Усл.ед
	1
	17.12.2026

	69. 
	КО дымовой трубы по адресу: Пахомова, 1Г с. Орлиное
	Металл 1976/1981 Н=18,8м
	Усл.ед
	1
	17.12.2026

	70. 
	ЭПБ котельной по адресу: ул. Подольцева, 6а
	1996 г.
Стр.об. 239 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	71. 
	ОТС котельной по адресу: ул. Подольцева, 6а
	1996 г.
Стр.об. 239 м3
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	72. 
	ПОФ котельной по адресу: ул. Подольцева, 6а
	1996г ж/б ленточн зд 11х6,3м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	73. 
	ЭПБ дымовой трубы по адресу: ул. Подольцева, 6а
	Металл 1996 г., Н=  17,8м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	74. 
	ОТС дымовой трубы по адресу: ул. Подольцева, 6а
	Металл 1996 г., Н=  17,8м
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	75. 
	ПОФ дымовой трубы по адресу: ул. Подольцева, 6а
	1996г ж/б 2,2х1,8м 
	Усл.ед
	1
	30.10.2026

	76. 
	КО ЦТП-69 по адресу: пр-т Победы, 23-А
	1971г Стр.об. 2018,3 м3
	Усл.ед
	1
	Июль

	77. 
	КО ЦТП-66 по адресу: пр-т Победы, 66
	1973г Стр.об. 1720 м3
	Усл.ед
	1
	Июль

	78. 
	ПОФ котельной по адресу: ул. Р. Люксембург, 32
	2021г ж/б плита зд 8х7,1м
	Усл.ед
	1
	Июль

	79. 
	ПОФ мачт дымовых труб 1-2 по адресу: ул. Р. Люксембург, 32
	2021г ж/б 5,54х3м
	Усл.ед
	1
	Июль

	80. 
	ПОФ котельной по адресу: ул. Р. Люксембург, 54
	2022г ж/б плита зд 9,5х6,5м
	Усл.ед
	1
	Июль

	81. 
	ПОФ мачты дымовых труб 1-3 по адресу: ул. Р. Люксембург, 54
	2022г ж/б столбч 3х3м
	Усл.ед
	1
	Июль

	82. 
	КО котельной по адресу: ул. Родионова, 9
	1961г Стр.об. 606,42м3
	Усл.ед
	1
	17.12.2026

	83. 
	КО дымовой трубы по адресу: ул. Родионова, 9
	Металл 1961 г, Н=  17,86 м
	Усл.ед
	1
	17.12.2026

	84. 
	ЭПБ котельной по адресу: с. Хмельницкое ул. Сумская, 19 стр.3
	1960г Стр.об. 255,7 м3
	Усл.ед
	1
	26.10.2026

	85. 
	КО котельной по адресу: с. Хмельницкое ул. Сумская, 19 стр.3
	1960г Стр.об. 255,7 м3
	Усл.ед
	1
	26.10.2026

	86. 
	КО котельной по адресу: с. Орлиное ул. Солнечная, 11-А
	1975г Стр.об. 665 м3
	Усл.ед
	1
	17.01.2027

	87. 
	КО дымовой трубы по адресу: с. Орлиное ул. Солнечная, 11-А
	Металл 1975/2008  Н=  26,3 м
	Усл.ед
	1
	17.12.2026

	88. 
	ЭПБ котельной по адресу: ул. Терлецкого, 15
	1991 г.
Стр.об. 3302 м3
	Усл.ед
	1
	02.11.2026

	89. 
	ОТС котельной по адресу: ул. Терлецкого, 15
	1991 г.
Стр.об. 3302 м3
	Усл.ед
	1
	02.11.2026

	90. 
	ПОФ котельной по адресу: ул. Терлецкого, 15
	1991г ж/б ленточн и столбч зд 31х15м
	Усл.ед
	1
	02.11.2026

	91. 
	ЭПБ дымовой трубы по адресу: ул. Терлецкого, 15
	Металл  1991 г., Н=  34,4м
	Усл.ед
	1
	02.11.2026

	92. 
	ОТС дымовой трубы по адресу: ул. Терлецкого, 15
	Металл  1991 г., Н=  34,4м
	Усл.ед
	1
	02.11.2026

	93. 
	ПОФ дымовой трубы по адресу: ул. Терлецкого, 15
	1991 ж/б 2,27х2,27м
	Усл.ед
	1
	02.11.2026

	94. 
	КО ЦТП-72 по адресу: ул. Тимирязева, 1
	1972г Стр.об. 517м3
	Усл.ед
	1
	17.12.2026

	95. 
	ЭПБ котельной по адресу: ул. Фильченкова, 41-А
	1960 г.
Стр.об. 2410,2 м3
	Усл.ед
	1
	06.11.2026

	96. 
	КО котельной по адресу: ул. Фильченкова, 41-А
	1960 г.
Стр.об. 2410,2 м3
	Усл.ед
	1
	06.11.2026

	97. 
	ЭПБ дымовой трубы по адресу: ул. Фильченкова, 41-А
	Металл  1960/2010 Н=  22,8м
	Усл.ед
	1
	06.11.2026

	98. 
	КО дымовой трубы по адресу: ул. Фильченкова, 41-А
	Металл  1960/2010 Н=  22,8м
	Усл.ед
	1
	06.11.2026

	99. 
	КО котельной по адресу: с. Родное ул. Школьная, 6-а
	1960г Стр.об. 525 м3
	Усл.ед
	1
	04.10.2026

	100. 
	ЭПБ котельной по адресу: ул. Ясная,12
	2013
Стр.об. 70,1м3
	Усл.ед
	1
	03.10.2026

	101. 
	ОТС котельной по адресу: ул. Ясная,12
	2013
Стр.об. 70,1м3
	Усл.ед
	1
	03.10.2026

	102. 
	ПОФ котельной по адресу: ул. Ясная,12
	2013г ж/б плита зд 8,2х2,6м
	Усл.ед
	1
	03.10.2026

	103. 
	ЭПБ дымовой трубы по адресу: ул. Ясная,12
	Металл 2013г, Н=  22м
	Усл.ед
	1
	03.10.2026

	104. 
	ОТС дымовой трубы по адресу: ул. Ясная,12
	Металл 2013г, Н=  22м
	Усл.ед
	1
	03.10.2026

	105. 
	ПОФ дымовой трубы по адресу: ул. Ясная,12
	2013 ж/б 3х3м
	Усл.ед
	1
	03.10.2026

	
	Тепловые камеры от котельной Рыбаков, 1а
	
	
	
	

	1. 
	ЭПБ УТ 9 по адресу: ул. Маринеско, 21
	3000х3700 Н=5,4м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	2. 
	ОТС УТ 9 по адресу: ул. Маринеско, 21
	3000х3700 Н=5,4м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	3. 
	ЭПБ ГТК 32 по адресу: пр-т Октябрьской Революции, 57
	4200х3000 Н=2м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	4. 
	КОТСО ГТК 32 по адресу: пр-т Октябрьской Революции, 57
	4200х3000 Н=2м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	5. 
	ЭПБ ТКVII-1a по адресу: ул. Борисова,3
	4860х2630 Н=3,22м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	6. 
	КО ТКVII-1a по адресу: ул. Борисова,3
	4860х2630 Н=3,22м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	7. 
	ЭПБ УТ 1-51 по адресу: ул. Косарева,10
	2000х1500 Н=2м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	8. 
	ОТС УТ 1-51 по адресу: ул. Косарева,10
	2000х1500 Н=2м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	9. 
	ЭПБ ГТК-9 по адресу: пр-т Героев Сталинграда, 27
	3200х3200 Н=3м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	10. 
	КО ГТК-9 по адресу: пр-т Героев Сталинграда, 27
	3200х3200 Н=3м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	11. 
	ЭПБ СК VII-3 по адресу: ул. Героев Бреста,25
	D=1600 Н=1,6м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	12. 
	КО СК VII-3 по адресу: ул. Героев Бреста,25
	D=1600 Н=1,6м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	13. 
	ЭПБ ТК VII-3 по адресу: ул. Героев Бреста,15
	2600×2600 Н=2м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	14. 
	КО ТК VII-3 по адресу: ул. Героев Бреста,15
	2600×2600 Н=2м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	15. 
	ЭПБ ТКIV-2 по адресу: ул. Правды,2
	5000х4400 Н=3м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	16. 
	КО ТКIV-2 по адресу: ул. Правды,2
	5000х4400 Н=3м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	17. 
	ЭПБ ТК V-1 по адресу: ул. Правды,2
	1800×1600 Н=2м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	18. 
	КО ТК V-1 по адресу: ул. Правды,2
	1800×1600 Н=2м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	19. 
	ЭПБ ТК V-2 по адресу: ул. Правды,2
	2400×3000Н=1,8м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	20. 
	КО ТК V-2 по адресу: ул. Правды,2
	2400×3000 Н=1,8м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	21. 
	ЭПБ ТК V-8 по адресу: ул. Блюхера,9
	2300×3100 Н=1,5м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	22. 
	КО ТК V-8 по адресу: ул. Блюхера,9
	2300×3100 Н=1,5м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	23. 
	ЭПБ ТК V-10 по адресу: ул. Блюхера,16
	2800×2400 Н=2,1м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	24. 
	КО ТК V-10 по адресу: ул. Блюхера,16
	2800×2400 Н=2,1м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	25. 
	ЭПБ ТКIV-4 по адресу: ул. Правды,10
	2400×2700 Н=1,8м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	26. 
	КО ТКIV-4 по адресу: ул. Правды,10
	2400×2700 Н=1,8м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	27. 
	ЭПБ ТКVIII-2 по адресу: пр-т Героев Сталинграда, 43
	2000х2000 Н=2,5м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	28. 
	ОТС ТКVIII-2 по адресу: пр-т Героев Сталинграда,43
	2000х2000 Н=2,5м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	29. 
	ЭПБ ТКVIII-4 по адресу: ул. П. Корчагина, 40
	4000Х4000 Н=2,5м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	30. 
	ОТС ТКVIII-4 по адресу: ул. П. Корчагина, 40
	4000Х4000 Н=2,5м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	31. 
	ЭПБ СК (ГТК-23) по адресу: пр-т Октябрьской Революции, 14
	3000х3000 Н=2м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	32. 
	ОТС СК (ГТК-23) по адресу: пр-т Октябрьской Революции, 14
	3000х3000 Н=2м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	33. 
	ЭПБ УТ ХХIII-5 по адресу: пр-т Столетовский, 17
	3000х4000 Н=3м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	34. 
	ОТС УТ ХХIII-5 по адресу: пр-т Столетовский, 17
	3000х4000 Н=3м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	35. 
	ЭПБ ВК 2-1 по адресу: пр-т Октябрьской Революции, 31а
	3000×2500 Н=2м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	36. 
	ОТС ВК 2-1 по адресу: пр-т Октябрьской Революции, 31а
	3000×2500 Н=2м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	37. 
	ЭПБ ГТК 33А по адресу: пр-т Октябрьской Революции, 61а
	2500х3000 Н=2,2м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	38. 
	ОТС ГТК 33А по адресу: пр-т Октябрьской Революции, 61а
	2500х3000 Н=2,2м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	39. 
	ЭПБ ТК ХIV-2 по адресу: пр-т Октябрьской Революции, 61а
	2100х2100 Н=2,9м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	40. 
	ОТС ТК ХIV-2 по адресу: пр-т Октябрьской Революции, 61а
	2100х2100 Н=2,9м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	41. 
	ЭПБ ТК ХIV-5 по адресу: ул. Фадеева,25/1
	4700х2300 Н=2,7м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	42. 
	ОТС ТК ХIV-5 по адресу: ул. Фадеева,25/1
	4700х2300 Н=2,7м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	43. 
	ЭПБ ТК ХVIII-1 по адресу: пр-т Октябрьской Революции, 91
	3900×3800 Н=1,6м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	44. 
	ОТС ТК ХVIII-1 по адресу: пр-т Октябрьской Революции, 91
	3900×3800 Н=1,6м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	45. 
	ЭПБ ВК-1 по адресу: пр. Героев Сталинграда,27
	3200х3200 Н=3м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	46. 
	КО ВК-1 по адресу: пр. Героев Сталинграда,27
	3200х3200 Н=3м
	Усл.ед
	1
	13.10.2026

	47. 
	ЭПБ ГТК ХХIII-6 по адресу: ул. Шевченко, 19
	6750×4550 Н=3,8м
	Усл.ед
	1
	30.11.2026

	48. 
	ОТС ГТК ХХIII-6 по адресу: ул. Шевченко, 19
	6750×4550 Н=3,8м
	Усл.ед
	1
	30.11.2026






