ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Алюминиевый лист рифленый квинтет 2*1200*3000 
	Шт.
	Алюминиевый лист рифленый квинтет 2*1200*3000 АМг2НР

Марка алюминия - АМг2НР
[image: ]Тип поверхности – рифленый







Ссылка пример: 
https://mce-krasnodar.ru/cvetnoy_metall/alyuminiy/alyuminievyy_list_riflenyy_kvintet_1/alyuminievyy_list_kvintet_212003000_amg2nr
	6
	да

	2
	Рифленый угол из алюминиевого листа ЛУКА Квинтет 40х40х1,5 мм
	Шт.
	Рифленый угол из алюминиевого листа ЛУКА Квинтет 40х40х1,5 мм, 2 м, (5 шт./уп.)  без покрытия

Количество в упаковке - 5 шт
Материал - алюминий
Высота - 40 мм
Длина - 2000 мм
Ширина - 40 мм
Толщина металла - 1.5 мм
Цвет - серый
[image: ]





Ссылка пример: 
https://www.vseinstrumenti.ru/product/riflenyj-ugol-iz-alyuminievogo-lista-luka-kvintet-40h40h1-5-mm-2-m-5-sht-up-bez-pokrytiya-ut000028684-2083362/?ysclid=mpp7eu8xn338828113
	1
	да



2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Алупка, ул. Фрунзе, 8. 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать ___ дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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