ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	УЛЬТРАТОНКИЙ ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ БАССЕЙНОВ СДП-516  (АРТ.11)
	Шт.
	Питание: 12В AC/DC
Класс защиты: IP68
Мощность: 18-25W
Температура свечения: 4000К
Угол линзы: 60°
Ультратонкий подводный светильник для бассейнов СДП 516  (tdmegaprom.ru)
Модель: СДП-516(18Вт-D230) Белый
	10
	НЕТ


	2
	УЛЬТРАТОНКИЙ ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ БАССЕЙНОВ СДП-516  (АРТ.11)
	
	Питание: 12В AC/DC
Класс защиты: IP68
Мощность: 6W
Цвет свечения: RGB
Угол линзы: 60°
Ультратонкий подводный светильник для бассейнов СДП 516  (tdmegaprom.ru)
Модель: СДП-516(6Вт-D110) RGB
	30
	НЕТ

	3
	Флюс-гель индикаторный TT KELLER 20 мл REXANT 09-3692
	Шт.
	Флюс-гель индикаторный TT KELLER 20 мл REXANT 09-3692 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru)
	20
	НЕТ.

	4
	Цапон лак с кисточкой (чёрный) 20 мл Connector TSAP-BK-KIS20
	Шт.
	Цапон лак с кисточкой (чёрный) 20 мл Connector TSAP-BK-KIS20 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru)
	20
	НЕТ.

	5
	Припой с канифолью (500 гр., 3 мм, Sn60/Pb40 Flux 2.2) REXANT 09-3393
	Шт.
	Припой с канифолью (500 гр., 3 мм, Sn60/Pb40 Flux 2.2) REXANT 09-3393 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru)
	5
	НЕТ.

	6
	Импульсный паяльник 220В, 30-130 Вт REXANT HS-50 ZD-80 12-0162
	Шт.
	Импульсный паяльник 220В, 30-130 Вт REXANT HS-50 ZD-80 12-0162 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru)
	3
	Нет.

	7
	Трубка термоусадочная ТТК-3:1-6/2 черная КВТ
	Шт.
	Трубка термоусадочная ТТК-3:1-6/2 черная КВТ 59695 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru)
	50
	Нет

	8
	Вулканизирующая изолента TDM 19 мм, 9 метров
	Шт.
	Вулканизирующая изолента TDM 19 мм, 9 метров SQ0526-0602 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru)
	10
	Нет

	9
	Термоусадочная клеевая трубка КВТ, ТТК 3:1-3/1 черная 75904
Код товара: 16038396
	Шт.
	Термоусадочная клеевая трубка КВТ, ТТК 3:1-3/1 черная 75904 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru)
	50
	Нет

	10
	Трубка КВТ ТТК "Flex" (3:1)-15/5 черная
	Шт.
	Трубка КВТ ТТК "Flex" (3:1)-15/5 черная 85208 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru)
	50
	Нет

	11
	УЛЬТРАТОНКИЙ ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ БАССЕЙНОВ СДП-516  (АРТ.11)
	Шт.
	Питание: 12В AC/DC
Класс защиты: IP68
Мощность: 6W
Температура свечения: 4000К
Угол линзы: 60°
Ультратонкий подводный светильник для бассейнов СДП 516  (tdmegaprom.ru)
Модель: СДП-516(6Вт-D110) Белый
	20
	НЕТ




2. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки
2.1. Для замены вышедших из строя в детском крытом бассейне и фонтане в Лобби. 

3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
3.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.


