ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказания услуг по благоустройству пещеры
	№ п/п
	Перечень требований 
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование услуг
	Работы по благоустройству пещеры

	2
	Объем услуг 

	Расчистка пещерного коридора от 40м2 до 150 м2. 40м2 – минимальная площадь, 150 м2 – желаемая площадь. Исходим из возможностей, без угроз обрушения и свойств породы

	3
	Сроки оказания услуг

	Октябрь 2026

	4
	Место оказания услуг

	Пещера «Таврида» Республика Крым, Белогорский район, Зуйское сельское поселение, посёлок Зуя

	5
	Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования 
	Вход в пещеру шириной, не менее 4 метров
Высота арки (потолок) от 2,5 до 4 метров, по рельефу.
Площадь помещения не менее 40 м2, в перспективе до 150 метров2
Возможность выложить пол ровными досками, на которые будут поставлены стеллажи.
Подводка освещения над полками. 
Возможно рассмотреть 2 варианта освещения: верхние светильники, с креплением к сводам пещеры, рассеянным светов. Устойчивые к высокой влажности помещения. 
Установка стеклянной двери на вход. Обсудить с заказчиком варианты, так как необходимо закрывать помещение от посторонних, сохраним максимальный обзор снаружи.

	6
	Требования к результатам услуг
	Ровный пол пещеры, стены правильной формы, с возможностью прохода и провоза оборудования. Безопасная эксплуатация помещения. Помещение должно закрываться на ключ.

	7
	Требования к совместимости с уже оказываемыми услугами (при необходимости);
	

	8
	Требования по соответствию услуг определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.);
	Стандарты для пещер не разработаны. Руководствуемся безопасностью. Также сотрудник пещеры имеет необходимые компетенции по скальным породам и опыт в прокладывании коридоров и маршрутов в сложных сводах и участках. Необходимо его привлечение к проекту, в качестве куратора и эксперта по проводимым работам – Самохин Геннадий Викторович.

	9
	Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.);
	

	10
	Условия оплаты
	50% аванс/ 50% постоплата, в связи с возможным изменением по рельефу и площади работ.

	11
	Порядок
оказания услуг
	Проектировка работ и согласование с куратором плана.
Демонтаж каменной породы со стен и потолка коридора пещеры.
Выравнивание коридора, согласно желаемой площади. 
Заведение освещения и монтаж напольного покрытия. 

	12
	Дополнительные требования
	Визуалы и расчеты согласно приложению №1.

	
	
	Семина Евгения
+79785974598 evgenia.semina@mriyaresort.com  


















Приложение №1
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Входная группа в коридор, с желаемыми размерами. 
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Форма пещеры внутри, при текущих размерах коридора.
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