	Техническое задание
на выполнение работ по строительству наружной сети канализации, 
лот № 55/2026

	№ п/п
	Наименование раздела
	Пояснения

	Раздел №1 Общие требования

	1.1
	Предмет закупки:
	Выполнение работ по строительству наружной сети канализации.

	1.2
	Заказчик:
	ООО «Чистый город»

	1.3
	Подрядчик:
	Определяется на основе проведения запроса котировок в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», «Положения о закупках ООО «Чистый Город».

	1.4
	Источник финансирования:
	Средства Заказчика.

	1.5
	Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС:
	5 001 191 (пять миллионов одна тысяча сто девяносто один) рубль 00 копеек, с учетом НДС.
Российский рубль.

	1.5.1
	Обоснование начальной (максимальной) цены договора:
	Согласно Приложению № 1.

	1.6
	Порядок формирования цены договора:
	Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора.
В цену выполняемых работ включаются причитающееся Подрядчику вознаграждения и компенсация всех его расходов и издержек, необходимых для надлежащего и полного исполнения своих обязательств по Договору, включая себестоимость материалов, затраты по эксплуатации машин и механизмов, доставку, разгрузку, тару, расходы на выплату сотрудникам, страхование, сбор и  вывоз мусора, уплату пошлин, налогов и сборов, иных обязательных платежей, установленных законодательством РФ.
Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимально) цены. Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате со стороны Заказчика.

	1.7
	Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности  продукции и услуг (ОКПД 2) соответствующий предмету закупки:
	43.99.90.100 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки, кроме работ на объектах культурного наследия

	1.8
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2):
	43.9 Работы строительные специализированные прочие

	1.9
	Место выполнения работ:
	Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Свободная, 186а.

	1.10
	Сроки выполнения работ:
	Начало выполнения работ: не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора.
[bookmark: _GoBack]Окончание выполнения работ: в течение 2 (двух) месяцев с даты подписания договора. Окончание срока действия настоящего договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

	1.11
	Сроки и порядок оплаты выполненных работ:
	В течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.
Общая сумма оплат в рамках исполнения Договора не может превышать сумму максимального значения цены договора установленной в п. 1.5 технического задания. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Авансирование не предусмотрено

	1.12
	Вид и объемы работ по договору:
	Согласно Приложению № 2.


	Раздел № 2 Требования к товарам и выполняемым работам, являющимся предметом запроса котировок

	2.1
	Требования к качеству товара/услуге (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты, действующие на территории РФ):
	Обеспечение работ материалами и оборудованием является обязанностью Подрядчика.
Качество и количество поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования должно соответствовать требованиям технической документации, соответствующих ГОСТов, ТУ, СНиП и должны иметь необходимые паспорта, сертификаты качества, удовлетворяющие санитарно – гигиеническим нормам и требованиям противопожарной безопасности.

	2.2
	Общие требования к выполнению работ:
	Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, охраны труда, а также других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
Оборудование и материалы применять заводского изготовления, согласно существующих ГОСТов, правил и нормативной документации.
Всё электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ и быть промышленного изготовления, иметь сертификаты изготовления и пожарной безопасности.  
Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.
Все поставляемые материалы и оборудование должны быть разрешены к использованию на территории РФ, вновь изготовленными, соответствовать спецификациям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Подрядчик организовывает безопасное производство работ, сохранность инженерных коммуникаций, а также работу по технике безопасности, пожарной безопасности, несет ответственность за безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов.
Перед выполнением работ Подрядчик согласовывает номенклатуру материалов и оборудования. Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ, паспортами и пр. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных инструментов, материалов, комплектов приспособлений, машин и механизмов.
При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать условия договора, действующие в Российской Федерации нормативно-технические требования Строительных норм и правил, ГОСТ и ТУ, Санитарных норм и правил, других законодательных документов.

	2.3
	Требования к Подрядчику:

	Подрядчик должен иметь опыт выполнения работ, аналогичных предмету Договора. Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами, транспортом и коммуникационным оборудованием на время действия договора.
Подрядчик осуществляет полный объем работ, включая поставку оборудования и материалов своими силами, выгрузку и монтаж механизмов.
Подрядчик в процессе производства работ обязан соблюдать требования по обеспечению мер пожарной безопасности, электробезопасности, охране труда и соблюдению режимных требований, а также соблюдению чистоты, пылеудалению и другим требованиям, предъявляемых к данному виду работ.

	Раздел № 3 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества на Товар и выполняемые работы

	3.1
	Требования по объему гарантий качества работ:
	Гарантия качества работ должна распространяться на весь объем выполненных работ и на весь срок действия договора.
Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно и в срок.
Подрядчик гарантирует сохранение качества результатов выполненной работы на протяжении гарантийного срока.

	3.2
	Требования гарантийного срока на выполненные работы:
	Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.
Объем предоставления гарантий качества: на весь объем выполненных работ и использованные материалы. Дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок не превышающий 15 календарных дней. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
Подрядчик не несет ответственность за дефекты, вызванные не правильной эксплуатацией.
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Приложение № 1 к техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
1. Для обоснования начальной (максимальной) цены договора использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
2. Расчет начальной (максимальной) цены договора: 

	№ п/п
	Предмет закупки
	Стоимость (товара, работ, услуг), указанная в предложении (руб.)

	1
	Выполнение работ по строительству наружной сети канализации
	5 001 191,00



В качестве начальной (максимальной) цены договора использована цена 5 001 191,00 руб.
















Приложение № 2 к техническому заданию
Вид и объем выполняемых работ.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	Выполнение работ по строительству наружной самотечной канализации согласно проектной документации 226-05-29-НК от колодца К1-1 до колодца К1-10*

	1. 
	Монтаж самотечной канализации 160 мм
	м
	88

	2. 
	Монтаж самотечной канализации 160 мм в футляре
	м
	66,5

	3. 
	Установка смотровых канализационных колодцев
	шт.
	10

	4. 
	Проведение гидравлических испытаний
	шт.
	1


*В соответствии с Приложением № 4 «Рабочая документация «Наружные сети канализации», Приложением № 5 «Схема расположения объекта», представлены отдельными томами в составе Документации.
