ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку радиочастотных меток для химчистки и прачечной
Наименование изделия: AR-T7010 — метка для химчисток и прачечных.
Назначение: идентификация и автоматизированный учет текстиля, униформы и иных изделий, проходящих стирку, сушку, глажение и химчистку, с использованием UHF RFID-технологии.
Требование к поставке: товар должен быть в наличии на момент формирования коммерческого предложения. Поставщик предоставляет информацию о фактическом наличии и сроке поставки.
1. Основные технические требования
	№
	Параметр
	Требование
	Примечание

	1
	Артикул
	AR-T7010
	Соответствие заявленной модели производителя/поставщика.

	2
	Тип радиометки
	UHF RFID
	Диапазон рабочих частот 860–960 МГц.

	3
	Размер метки
	50 × 10 мм
	Габаритный размер готовой метки.

	4
	Исполнение для текстиля
	Метка для химчисток и прачечных
	Должна быть предназначена для встраивания/крепления к текстильным изделиям и эксплуатации в условиях прачечной.

	5
	Опция нанесения
	Слой для термотрансферного нанесения
	Наличие специального слоя/поверхности, позволяющего наносить визуальную информацию термотрансферным способом.

	6
	Стирка и сушка
	до 100 °C
	Метка должна сохранять работоспособность при заявленном температурном воздействии.

	7
	Глажение
	до 200 °C
	Метка должна сохранять работоспособность при заявленном температурном воздействии.

	8
	Дальность считывания
	до 5 м
	Указывается как заявленная максимальная дальность считывания при штатных условиях эксплуатации; фактическая дальность зависит от оборудования и условий установки.

	9
	Количество
	4500 шт
	


2. Требования к качеству и устойчивости
Метка должна быть рассчитана на многократное прохождение стандартных операций прачечной: стирку, сушку и глажение. Не менее 600 обработок.
После воздействия температуры в установленных пределах метка должна сохранять физическую целостность, считываемость RFID-чипа и стабильность идентификационного кода.
Материал и конструкция метки не должны мешать обычной эксплуатации и обработке текстильных изделий.
Поставщик должен предоставить техническое описание и, по запросу заказчика, рекомендации по нанесению и креплению метки на различные виды текстиля.
Предоставить образец для тестирования
Техническое задание | AR-T7010 | RFID для прачечной
