ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров для проведения консервации МКД «Ай-Петри»:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Индикаторы влажности
	Шт.
	Индикаторы влажности EL-6HIC200

Материал: промокательная бумага, пропитанная хлоридом кобальта.
Точность: на основе температуры окружающей среды 24°С.
Допустимое отклонение: приблизительно 2.5% на каждые 12°С начиная от 24°С.
Размер карточки индикатора: 38х120 мм.
Количество в упаковке: 200 штук.
Количество градаций: 6.
Значения влажности: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. 
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Ссылка пример: 
https://www.chipdip.ru/product/el-6hic200-indikatory-vlazhnosti-6-znach-esd-line-8024999129
	2
	да

	2
	Ящик из фанеры 600x600x300 мм
	Шт.
	Ящик из фанеры 600x600x300 мм
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Ссылка пример: 
https://stlwood.ru/derevyannaya-tara/yaschik-fanerniy-tolschina-6-mm/
	6
	да

	3
	HAS 8.8 HDG Анкерная шпилька с гайкой и шайбой UTECH сталь ТДЦ, M20x300 мм
	Шт.
	HAS 8.8 HDG Анкерная шпилька с гайкой и шайбой UTECH сталь ТДЦ, M20x300 мм 

Модель - HAS 8.8 HDG M20x300
Материал - термодиф. оцинкование 8.8
Страна производства - Россия
Страна бренда - Россия
Резьба	- M20
Покрытие - ТДЦ 40 мкм
Класс прочности - 8.8
Длина, мм - 300
Диаметр отвер., мм - 22
Тип основания - бетон, кирпич
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Ссылка пример: 
https://1001krep.ru/has-8-8-hdg-ankernaya-shpilka-utech-stal-tdcz-m20x300mm-art-3929617?ysclid=mq7ss44z9x1416092
	8
	нет

	4
	HAS 8.8 Анкерная шпилька с гайкой и шайбой UTECH оцинкованная, M36x460 мм
	Шт.
	HAS 8.8 Анкерная шпилька с гайкой и шайбой UTECH оцинкованная, M36x460 мм 

Модель - HAS 8.8 M36x460
Материал - оц. сталь 8.8
Страна производства - Россия
Страна бренда - Россия
Резьба	 - M36
Покрытие - цинковое 5 мкм
Класс прочности - 8.8
Длина, мм - 460
Диаметр отвер., мм - 40
Тип основания - бетон, кирпич
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Ссылка пример: 
https://1001krep.ru/has-8-8-ankernaya-shpilka-utech-ocz-stal-m36x460mm-art-3938126?ysclid=mq7sxjrp6g878531972
	8
	нет

	5
	Брус обрезной естественной влажности 100х100х6000 мм
	Шт.
	Брус обрезной естественной влажности 100х100х6000 мм

Цвет - Натуральный
Страна производства - Россия
Вес нетто - 46,88 кг
Длина - 6000 мм
Материал - Брус
Стандарт - ГОСТ 8486-86
Ширина бруса - 100 мм
Толщина - 100 мм
Длина - 6000 мм
Порода - Ель, Сосна
Влажность - 22-30 Естественная
Сорт - 1-ый ГОСТ
Форма - Квадратная
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Ссылка пример: 
https://stroydwor.ru/brus/brus-obreznoj-100h100h6000-mm?ysclid=mq7ukti2o0397394764
	8
	да

	6
	Смазка ПУШЕЧНАЯ (ПВК)
	Шт.
	Смазка ПУШЕЧНАЯ (ПВК) ГОСТ 19537-83

Внешний вид - Однородная мазь от желтого до коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже - 60
Температура сползания, °С, не ниже - 50
Коррозионное воздействие на металлы -Выдерживает
Кислотное число, мг КОН на 1 г смазки - От 0,50 до 1,00
Содержание воды - Отсутствие
Массовая доля механических примесей, %, не более - 0,07
Содержание водорастворимых кислот, реакция водной вытяжки - Слабокислая (слаборозовое окрашивание)
Испытание защитных свойств при 50 °С в течение 30 ч на пластинках из стали марок 40 или 50 по ГОСТ 1050 - Выдерживает
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Ссылка пример: 
https://koiper.ru/katalog/item/smazka_pushechnaya_pvk_gost_19537_83/?ysclid=mq80xbb064736075652
	4
	да

	7
	Цепь пластиковая красно-белая

	Шт.
	Цепь пластиковая красно-белая

Цепь пластиковая круглозвенная красно-белая используется как декоративный элемент ограждений при дорожном строительстве, на спортивных площадках, загородных участках. Изготавливается из цветных отдельных сваренных овальных пластиковых звеньев.
Размер/ диаметр прутка, D, мм - 6
Длина звена, Т, мм – 26
Ширина звена, В, мм – 19
Вес кг/100 м – 6,1
Метров /бобина – 20
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https://www.nordicwind.ru/catalog/43/113/
	2
	да


2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Алупка, Фрунзе 19а, гостиница Кедр.
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 10 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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