ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров для проведения консервации МКД «Ай-Петри»:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Стационарная электрическая цепная таль GEARSEN HHBDS 2 т, 6 м, 380 В GHHBDS 2060
	Шт.
	Стационарная электрическая цепная таль GEARSEN HHBDS 2 т, 6 м, 380 В GHHBDS 2060
Электрическая односкоростная цепная таль GEARSEN HHBDS 2060 — это высокопроизводительное профессиональное оборудование для подъема тяжелых грузов. Грузоподъемность составляет 2 т, рабочее напряжение — 380 В, высота подъема может достигать 6 м. 
Тип - цепной
Мощность - 1500 Вт
Грузоподъемность - 2000 кг
Высота подъема - 6 м
Длина троса - 6 м
Диаметр троса - 10 мм
Скорость навивки - 6.6 м/мин
Напряжение - 380
Наличие каретки - нет
Назначение - подъем
Вес нетто - 107 кг
Габариты без упаковки - 615x430x500 мм
Электромеханический тормоз - да
Пульт управления в комплекте - есть
Температура эксплуатации - -20/+40 °С
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/statsionarnaya-elektricheskaya-tsepnaya-tal-gearsen-hhbds-2-t-6-m-380-v-ghhbds-2060-8751770/
	1
	нет

	2
	Прямая скоба с резьбой G210, 1.0т.
	Шт.
	Прямая скоба с резьбой эквивалент HITCH G210, 1.0 т SZ072041

Тип фасовки - шт.
Фасовка - 1 шт
Грузоподъемность - 1 т
Размерность - 3/8 дюйм
Диаметр пальца - 11 мм
Форма - прямая
Вид штифта - с внутренней резьбой
Набор - нет
Материал - оцинкованная сталь
DIN - EN G210
ГОСТ - нет
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/pryamaya-skoba-s-rezboj-hitch-g210-1-0-t-sz072041-2952302/?ysclid=mqp6mjrilc603640448
	4
	да

	3
	Скоба такелажная прямая G-210 0.5 т.
	Шт.
	Скоба такелажная прямая G-210 0.5 т, кл. пр. 8

 Внутрення длина, мм – 22
 Внутрення ширина, мм – 12
 Класс прочности – 8
 Материал - оцинкованная сталь
 Рабочая нагрузка, т - 0.5
 Размер, мм - ¼
 Толщина, мм - 8
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https://protorg-msk.ru/catalog/takelazh1/skoby_takelazhnye/skoba_pryamaya_g_210/144271/?ysclid=mqp6rql9ru348863965
	4
	да

	4
	Такелажная скоба 0,1т.
	Шт.
	Такелажная скоба КРЕП-КОМП м10 2шт ст10мф

Тип фасовки - шт.
Фасовка - 2 шт
Диаметр пальца - 10 мм
Форма - прямая
Вид штифта -с внутренней резьбой
Набор - да
Материал - оцинкованная сталь
Вес нетто - 0.1 кг
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/takelazhnaya-skoba-krep-komp-m10-2sht-st10mf-1250734/ 
	4
	да

	5
	СТП 1Т/3М
	Шт.
	Строп текстильный петлевой СТП 1Т/3М эквивалент Gigant Professional GP-STP-0019

Тип - петлевой
Грузоподъемность - 1 т
Материал - полиэстер
Длина - 3 м
Ширина - 30 мм
Цвет - фиолетовый
ГОСТ - нет
ТУ - РД 24-СЗК-01-01
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/professional-strop-tekstilnyj-petlevoj-stp-1t-3m-gigant-gp-stp-0019-18610134/
	4
	да

	6
	Строп текстильный петлевой СТП 2Т/6М 
	Шт.
	Строп текстильный петлевой СТП 2Т/6М эквивалент Gigant Professional GP-STP-0026

Тип - петлевой
Грузоподъемность - 2 т
Материал - полиэстер
Длина - 6 м
Ширина - 60 мм
Цвет - зеленый
ГОСТ - нет
ТУ - РД 24-СЗК-01-01



[image: ]https://www.vseinstrumenti.ru/product/professional-strop-tekstilnyj-petlevoj-stp-2t-6m-gigant-gp-stp-0026-18611976/ 
	2
	да

	7
	Текстильный петлевой строп СТП 2Т/3М
	Шт.
	Текстильный петлевой строп СТП 2Т/3М эквивалент Gigant G02-03

Тип - петлевой
Грузоподъемность - 2 т
Материал - полиэстер
Длина - 3 м
Ширина - 60 мм
Цвет - зеленый
ГОСТ - нет
ТУ - ТУ 25.93.11-002-03617014-2022
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/tekstilnyj-petlevoj-strop-gigant-stp-2t-3m-g02-03-3543378/
	2 
	да

	8
	Текстильный петлевой строп 3Т/3М
	Шт.
	Текстильный петлевой строп 3Т/3М эквивалент Gigant СТП G03-03

Тип - петлевой
Грузоподъемность - 3 т
Материал - полиэстер
Длина - 3 м
Ширина - 90 мм
Цвет - желтый
ГОСТ - нет
ТУ - ТУ 25.93.11-002-03617014-2022
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/tekstilnyj-petlevoj-strop-gigant-stp-3t-3m-g03-03-3543288/
	2
	да

	9
	Четырехветвевой текстильный строп 4СТ, 2.5 т, 2.5 м 
	Шт.
	Четырехветвевой текстильный строп 4СТ, 2.5 т, 2.5 м ТамбовТехСнаб 7930124365729

Тип - с крюками
Грузоподъемность - 2.5 т
Ширина - 30 мм
Цвет - фиолетовый
Количество ветвей - 4 шт
ГОСТ - нет
ТУ - ТУ 1506-002-СЗК101-20011
Длина - 2.5 м 
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https://mce- https://www.vseinstrumenti.ru/product/chervyachnyj-homut-nord-yada-40-60-mm-nerzh-stal-900261-2420536/
	1
	да

	10
	Стяжной ремень для крепления груза 5/10 т, 10 м
	Шт.
	Стяжной ремень для крепления груза 5/10 т, 10 м эквивалент Gigant GSR-021

Тип - ремень с крюками и фиксатором
Стяжное усилие - 10 т
Длина - 10 м
Ширина - 55 мм
Цвет - зеленый
Материал - полиэстер
ГОСТ - нет
Количество в упаковке - 1 шт
ТУ- ТУ 25.93.11-002-03617014-2022 
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/styazhnoj-remen-dlya-krepleniya-gruza-gigant-5-10t-10m-gsr-021-12675364/#characteristics
	2
	да

	11
	HAS 8.8 HDG Анкерная шпилька с гайкой и шайбой UTECH сталь ТДЦ, M20x300 мм
	Шт.
	Захват для балок ELEMENT BC 2т 725008

Грузоподъемность - 2000 кг
Min ширина балки - 75 мм
Мах ширина балки - 260 мм 
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/zahvat-dlya-balok-bc-2t-element-725008-20350910/
	1
	да

	12
	Цельнокованая кувалда 1000г
	Шт.
	Цельнокованая кувалда 1000г эквивалент Дело Техники 327100

Вес бойка - 1 кг
Материал рукояти - сталь с прорезиненным покрытием
Материал бойка - сталь
Длина - 300 мм
Боек - Квадратный
Класс товара - Профессиональный
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/tselnokovanaya-kuvalda-delo-tehniki-1000-g-327100-1203444/?ysclid=mqp9ledoi0911583041
	1
	да

	13
	Набор слесарных двутавровых зубил по металлу из 4 шт.
	Шт.
	Набор слесарных двутавровых зубил по металлу из 4 шт. эквивалент ЗУБР 2104-H4

Количество в наборе - 4 шт
Материал рабочей части - Cr-V
Класс товара - Профессиональный
Молоток - нет
Min вес молотка - нет кг
Мах вес молотка - нет кг
Зубила - есть
Мах размер зубила - 30 мм
Min размер зубила - 16 мм
Кернеры - нет
Min размер выколотки - нет мм
Min размер кернера - нет мм
Мах размер выколотки - нет мм
Мах размер кернера - нет мм
Выколотки - нет
Мах размер просечки - нет мм
Просечки - нет
Min размер просечки - нет мм
Бородки - нет
Min размер бородка - нет мм
Max размер бородка - нет мм
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-slesarnyh-zubil-dvutavr-po-metallu-zubr-4-sht-2104-h4-8014904/#characteristics 
	1
	да

	14
	Набор головок ударных 16 шт, 17-50 мм, 90 мм, 3/4", металлический кейс
	Шт.
	Набор головок ударных 16 шт, 17-50 мм, 90 мм, 3/4", металлический кейс эквивалент Airline ATAS045

Тип крепления - квадрат с отверстием
Количество - 16 шт
Размер посадки - 3/4 дюйма
Система измерения - метрическая
Наконечник - внутренний шестигранник
Min размер головки - 17 мм
Max размер головки - 50 мм
Min размер головки - нет дюйм
Max размер головки - нет дюйм
Размер головки TORX min - нет
Размер головки TORX max - нет
Размер головки E min - нет
Размер головки E max - нет
Размер головки SPLINE min - нет мм
Размер головки SPLINE max - нет мм
Ударная - да
Материал - CrMo
Глубокая - да
Количество граней - 6
Упаковка - кейс/чемодан 
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-golovok-udarnyh-16-sht-17-50-mm-90-mm-3-4-kejs-airline-atas045-4529448/#characteristics 
	1
	да

	15
	Адаптер ударный 3/4x1/2
	Шт.
	Адаптер ударный 3/4x1/2 эквивалент HORTZ HOR 1136546

Модель - G 210 20 3,25 т
Материал - оц. сталь
Вес нетто шт./кг - 0,73
Грузоподъемность, т - 3.25
Диаметр пальца-болта, мм - 20
Диаметр пальца-болта, дюйм - 5/8
Глубина прохода, мм - 51
Ширина прохода, мм - 26.9
Стандарт - G 210
Страна бренда - Россия
Страна производства - Россия / Китай
Тип - прямая, с винтом (штифтом)
Ширина скобы, мм - 58.5
Высота дужки, мм - 15.7
Диаметр прутка, мм - 16
Ширина основания, мм – 38
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/adapter-udarnyj-hortz-3-4x1-2-hor-1136546-18014249/#searchQuery=адаптер+ударный+с+3/4+на+1/2&searchType=srp 
	1
	да

	16
	Накидной односторонний ударный ключ 65 мм
	Шт.
	Накидной односторонний ударный ключ 65 мм эквивалент SITOMO 65 42302

Длина - 287 мм
Размер min (мм) - 65
Размер max (мм) - 65
Размер min (дюйм) - нет
Размер max (дюйм) - нет
Размер Е-профиля - нет
Трещотка - нет
Материал - сталь 45
Покрытие - оксидирование
Ударный - да
Односторонний - есть
Двусторонний - нет
Изогнутый - нет
Диэлектрическое покрытие - нет
Класс товара - Профессиональный
ГОСТ - нет
Тип профиля - 12-гранный
Вид - миллиметровый
Размер ключа – 65
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/nakidnoj-odnostoronnij-udarnyj-klyuch-sitomo-65-42302-1286620/#characteristics 
	1
	да

	17
	Накидной ключ ударный односторонний 50 мм
	Шт.
	Накидной ключ ударный односторонний 50мм эквивалент Forcekraft FK-79350(26853)

Длина - 255 мм
Размер min (мм) - 50
Размер max (мм) - 50
Размер min (дюйм) - нет
Размер max (дюйм) - нет
Размер Е-профиля - нет
Трещотка - нет
Материал - CrMo
Покрытие - антикоррозийное
Ударный - да
Односторонний - есть
Двусторонний - нет
Изогнутый - нет
Диэлектрическое покрытие - нет
Класс товара - Профессиональный
ГОСТ - нет
Тип профиля - 12-гранный
Вид - миллиметровый
Размер ключа – 50
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/nakidnoj-udarnyj-odnostoronnij-klyuch-forcekraft-fk-79350-50mm-26853-1868641/#characteristics 
	1
	да

	18
	Накидной односторонний ударный ключ 46 мм
	Шт.
	Накидной односторонний ударный ключ 46 мм эквивалент SITOMO 42299

Длина - 238 мм
Размер min (мм) - 46
Размер max (мм) - 46
Размер min (дюйм) - нет
Размер max (дюйм) - нет
Размер Е-профиля - нет
Трещотка - нет
Материал - сталь 45
Покрытие - оксидирование
Ударный - да
Односторонний - есть
Двусторонний - нет
Изогнутый - нет
Диэлектрическое покрытие - нет
Класс товара - Профессиональный
ГОСТ - нет
Тип профиля - 12-гранный
Вид - миллиметровый
Размер ключа - 46
[image: ]






https://www.vseinstrumenti.ru/product/nakidnoj-odnostoronnij-udarnyj-klyuch-sitomo-46-42299-1286737/ 
	1
	да

	19
	Накидной односторонний ударный ключ 30 мм
	Шт.
	Накидной односторонний ударный ключ 30 мм эквивалент SITOMO 30 42295

Длина - 190 мм
Размер min (мм) - 30
Размер max (мм) - 30
Размер min (дюйм) - нет
Размер max (дюйм) - нет
Размер Е-профиля - нет
Трещотка - нет
Материал - сталь 45
Покрытие - оксидирование
Ударный - да
Односторонний - есть
Двусторонний - нет
Изогнутый - нет
Диэлектрическое покрытие - нет
Класс товара - Профессиональный
ГОСТ - нет
Тип профиля - 12-гранный
Вид - миллиметровый
Размер ключа -30 
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/nakidnoj-odnostoronnij-udarnyj-klyuch-sitomo-30-42295-1286550/
	5
	да

	20
	Ключ радиусный для круглых гаек, 40-42
	Шт.
	Ключ радиусный для круглых гаек, 40-42 мм эквивалент Gedore  40-42 6334370

Размер min: - 40 мм.
Размер max:  - 42 мм.
Длина:  - 170 мм.
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https://www.tictools.ru/klyuch-radiusnyy-dlya-kruglyh-gaek-40-42-mm-40-40-42-6334370?ysclid=mqrs26hkyj17015846
	1
	да

	21
	Ключ радиусный для круглых гаек, 45-50 мм
	Шт.
	Ключ радиусный для круглых гаек, 45-50 мм эквивалент Gedore  40 Z 45-50 6336900

Размер min: - 45 мм.
Размер max: - 50 мм.
Длина: - 205 мм.
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https://www.tictools.ru/klyuch-radiusnyy-shtiftovoy-45-50-mm-40-z-45-50-6336900
	1
	да

	22
	Ключ гаечный для круглых шлицевых гаек 65х70
	Шт.
	Ключ гаечный для круглых шлицевых гаек 65х70 эквивалент ООО МПК "Технологические Инновации" ГОСТ 16984-79 ст.40Х КЗСМИ оцинкованный 22161

Материал - сталь
Покрытие - оцинкованный
Размер min (мм) - 65
Размер max (мм) - 70
Трещотка - нет
Диэлектрическое покрытие - нет
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/klyuch-gaechnyj-ooo-mpk-tehnologicheskie-innovatsii-dlya-kruglyh-shlitsevyh-gaek-65h70-gost-16984-79-st-40h-kzsmi-otsinkovannyj-22161-22719777/
	1
	да

	23
	Ключ гаечный для круглых шлицевых гаек 80-90
	Шт.
	Ключ гаечный для круглых шлицевых гаек 80-90, эквивалент CNIC TD121280-90 80-90, CrV 60301

Размер min (мм) - 80
Размер max (мм) - 90
Трещотка - нет
Диэлектрическое покрытие - нет
Класс товара - Профессиональный
Вид – миллиметровый
[image: ]



https://www.vseinstrumenti.ru/product/klyuch-cnic-td121280-90-80-90-crv-60301-7166708/#characteristics
	1
	да

	24
	Радиусный ударный ключ 165-170мм 
	Шт.
	Радиусный ударный ключ 165-170мм, эквивалент Rockforce RF-685C170(17549)

Размер min (мм) - 165
Размер max (мм) - 170
Трещотка - нет
Диэлектрическое покрытие - нет
Класс товара - Полупрофессиональный
Вид - миллиметровый 
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/radiusnyj-udarnyj-klyuch-165-170mm-rockforce-rf-685c170-1142674/ 
	1
	да

	25
	Набор ключей комбинированных 22 штуки, планшет тетрон.
	Шт.
	Набор ключей комбинированных 22 штуки, планшет тетрон. эквивалент Дело Техники 511220

Тип - рожковые/накидные
Размер min (мм) - 6
Размер max (мм) - 32
Размер min (дюйм) - нет
Размер max (дюйм) - нет
Трещотка - нет
Покрытие - никелирование
Материал - CrV
Количество в наборе - 22 шт
Класс товара - Профессиональный
С рукояткой - нет
Диэлектрическое покрытие - нет
Вид - миллиметровый
Размер min (Т/E) - нет
Размер max (T/E) - нет
Форма - прямой
Вид упаковки - чехол(сумка)/полотно
С шаровым окончанием - нет
Шарнирный механизм - нет
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-kombinirovannyh-klyuchej-22-sht-sumka-dt-4-delo-tehniki-511220-674058/
	1
	да

	26
	Комбинированный ключ 32мм
	Шт.
	Комбинированный ключ 32мм, эквивалент Дело Техники 511032

Покрытие - никелирование
Трещотка - нет
Длина - 360 мм
Размер min (мм) - 32
Размер max (мм) - 32
Размер min (дюйм) - нет
Размер max (дюйм) - нет
Материал - CrV
Шарнирный механизм - нет
Диэлектрическое покрытие - нет
Количество граней кольцевой головки - 12
Класс товара - Профессиональный
Вид - миллиметровый
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/kombinirovannyj-klyuch-32-mm-delo-tehniki-511032-859583/#characteristics
	1
	да

	27
	Комбинированный ключ 36мм
	Шт.
	Комбинированный ключ 36мм, эквивалент Дело Техники 511036

Покрытие - никелирование
Трещотка - нет
Длина - 400 мм
Размер min (мм) - 36
Размер max (мм) - 36
Размер min (дюйм) - нет
Размер max (дюйм) - нет
Материал - CrV
Шарнирный механизм - нет
Диэлектрическое покрытие - нет
Количество граней кольцевой головки - 12
Класс товара - Профессиональный
Вид - миллиметровый[image: ]



https://www.vseinstrumenti.ru/product/kombinirovannyj-klyuch-36mm-delo-tehniki-511036-852478/#characteristics
	1
	да

	28
	Комбинированный ключ 46мм
	Шт.
	Комбинированный ключ 46мм, эквивалент Дело Техники 511046

Тип ткани - бязь
Плотность - 120 г/м²
Цвет - белый
Количество лоскутов - 1 шт
Длина 1 лоскута - 5000 см
Ширина 1 лоскута - 150 см
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https://www.vseinstrumenti.ru/product/kombinirovannyj-klyuch-46mm-delo-tehniki-511046-852479/ 
	1
	да

	29
	Комбинированный ключ 50мм,
	Шт.
	Комбинированный ключ 50мм, эквивалент Дело Техники 511050

Покрытие - никелирование
Трещотка - нет
Длина - 530 мм
Размер min (мм) - 50
Размер max (мм) - 50
Размер min (дюйм) - нет
Размер max (дюйм) - нет
Материал - CrV
Шарнирный механизм - нет
Диэлектрическое покрытие - нет
Количество граней кольцевой головки - 12
Класс товара - Профессиональный
Вид - миллиметровый

[image: ]


https://www.vseinstrumenti.ru/product/kombinirovannyj-klyuch-50mm-delo-tehniki-511050-852480/
	1
	да

	30
	Т-образный вороток 3/4" DR 450 мм, усиленный
	Шт.
	Т-образный вороток 3/4" DR 450 мм, усиленный, эквивалент AIRLINE CR-Mo AT-IS34-51

Тип товара - вороток
Формфактор - Т-образный
Длина - 450 мм
Материал - CrMo
Покрытие - фосфатирование
Диэлектрическое покрытие - нет
Шарнирный механизм - нет
Посадочный квадрат - 3/4 дюйма
Вид - дюймовый
[image: ]




https://www.vseinstrumenti.ru/product/t-obraznyj-vorotok-airline-3-4-dr-450-mm-usilennyj-cr-mo-at-is34-51-2990486/
	1
	да

	31
	Переставные клещи 400 мм
	Шт.
	Переставные клещи 400 мм, эквивалент Дело Техники 415400

Материал - CrV
Длина - 400 мм
Мах захват - 70 мм
Мах захват - 2 3/4 дюйм
Покрытие рукояток - ПВХ (PVC|поливинилхлорид) - Ширина губок
11.7 мм
Количество позиций установки - 9
Прямая форма губок - нет
Фиксатор - нет
Цвет рукояток - зеленый
Диэлектрическое покрытие - нет
[image: ]





https://www.vseinstrumenti.ru/product/perestavnye-kleschi-400-mm-dt-20-5-delo-tehniki-415400-672571/ 
	1
	да

	32
	Монтировочная лопатка для шиномонтажа L=900мм
	Шт.
	Монтировочная лопатка для шиномонтажа L=900мм, эквивалент Forsage F-750900(51197)

Длина - 900 мм
Материал рабочей части - CrV
Материал рукояти - без рукояти
Гвоздодер - нет
Количество в упаковке - 1 шт
Габариты без упаковки - 900х25х10 мм
Вид - плоская
[image: ] 



https://www.vseinstrumenti.ru/product/montirovochnaya-lopatka-dlya-shinomontazha-forsage-l-900mm-f-750900-51197-4482294/
	1
	да

	33
	Плоская монтировка 600мм
	Шт.
	Плоская монтировка 600мм, эквивалент АвтоDело 34024 13402

Длина - 600 мм
Материал рабочей части - сталь
Материал рукояти - без рукояти
Гвоздодер - нет
Количество в упаковке - 1 шт.
Вид - плоская[image: ]



https://www.vseinstrumenti.ru/product/ploskaya-montirovka-600mm-avtodelo-34024-13402-1131250/ 
	1
	да

	34
	Вязальная оцинкованная проволока d2.0 20 м/п
	Шт.
	Вязальная оцинкованная проволока d2.0 20 м/п, эквивалент КРЕПКО-НАКРЕПКО 43695

Диаметр - 2 мм
Длина - 20 м
Материал - оцинкованная сталь
ПВХ изоляция - нет
Цвет - стальной
[image: ]Марка стали -  Ст1сп




https://koiper.ru/katalog/item/smazka_pushechnaya_pvk_gost_19537_83/?ysclid=mq80xbb064736075652
	2
	да

	35
	Грузоподъемный стальной трос Профессионал DIN 3066, d=10 мм, L=60 м
	Шт.
	Грузоподъемный стальной трос Профессионал DIN 3066, d=10 мм, L=60 м, эквивалент 30417-10

Длина - 60 м
Диаметр - 10 мм
Покрытие - цинк
В ПВХ изоляции - нет
DIN - 3066
ГОСТ - 3241-91
Тип фасовки - шт.
Фасовка - 1 шт
Max рабочее усилие - 1150.24 кг
На катушке - есть
Материал - оцинкованная сталь
Цвет - серый
[image: ]



https://www.vseinstrumenti.ru/product/gruzopodemnyj-stalnoj-tros-zubr-professional-din-3066-d-10-mm-l-60-m-30417-10-1547049/#characteristics
	20
	да

	36
	Зажим для троса оцинкованный, диаметр 10 мм, DIN 741, в упак. 50 шт.
	Шт.
	Зажим для троса оцинкованный, диаметр 10 мм, DIN 741, 50 шт, эквивалент REXANT 09-5600

Тип - слоник
Диаметр - 10 мм
Тип фасовки - шт.
Фасовка - 50 шт
DIN - 741
ГОСТ - нет
Материал - ковкий чугун/сталь
Покрытие - цинк
[image: ]

https://www.vseinstrumenti.ru/product/zazhim-dlya-trosa-rexant-otsinkovannyj-d10-mm-din-741-50-sht-09-5600-2967380/#characteristics
	1
	да

	37
	Бутылочный двухштоковый укороченный домкрат 10 т 
	Шт.
	Бутылочный двухштоковый укороченный домкрат 10 т, эквивалент NORDBERG N31210

Тип привода - гидравлический
Грузоподъемность - 10 т
Высота подхвата - 125 мм
Высота подъема - 215 мм
Количество штоков - 2
Ход выдвижного винта - нет мм
Рабочий ход - 90 мм
Материал корпуса - металл
Диаметр опоры - 47 мм
Телескопический - да
Горизонтальная работа - нет
Предохранительный клапан - да
Ручка для переноски - да
Длина рукояти - 560 мм
[image: ]





https://www.vseinstrumenti.ru/product/domkrat-butylochnyj-dvuhshtokovyj-ukorochennyj-10-t-nordberg-n31210-10607120/
	1
	да

	38
	Бесщеточный ударный гайковерт
	Шт.
	Бесщеточный ударный гайковерт, сумка ЗУБР 20 В, 1000 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч) ГБУ-1000-41

Угловые - нет
Тип патрона - квадрат
Размер патрона - 3/4 дюйма
Max крутящий момент  - 1000 Нм
Max размер крепежа, М - 22
Регулировка частоты вращения -да
Наличие удара - есть
Мах частота ударов - 3300 уд/мин
Наличие реверса - есть
Наличие подсветки - есть
Тип аккумулятора - Li-Ion
Напряжение аккумулятора - 20 В
Емкость аккумулятора - 4 А*ч
Время заряда - 0.75 ч
Устройство аккумулятора - слайдер
Серия аккумулятора - Зубр LMS
Габариты без упаковки - 320x100x260 мм
Тип двигателя - бесщеточный
Частота вращения шпинделя - 0-2600 об/мин
Частота ударов - 0-3300 уд/мин
Количество аккумуляторов в комплекте - 1
Упаковка - сумка, коробка 
[image: ]

https://www.vseinstrumenti.ru/product/20-v-1000-n-m-1-akb-lms-4-a-ch-besschetochnyj-udarnyj-gajkovert-sumka-zubr-gbu-1000-41-20371058/#reviews
	1
	да

	39
	Аккумулятор бесщеточному ударному гайковерту
	Шт.
	Аккумулятор ЗУБР 20В, 4.0 А·ч, аккумулятор LMS АКБ-20-4

Тип аккумулятора - Li-Ion
Устройство аккумулятора - слайдер
Емкость аккумулятора - 4.0 А*ч
Напряжение - 20 В
Наличие кейса - нет
Зарядное устройство в комплекте - нет
Индикатор заряда - есть

[image: ]

https://www.vseinstrumenti.ru/product/akkumulyator-zubr-20v-4-0-a-ch-akkumulyator-lms-akb-20-4-20272982/#characteristics
	1
	да


2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Алупка, ул. Фрунзе 19а.  
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать ___ дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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