ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Электрокар грузопассажирский
	шт.
	 1. Наименование поставляемого Товара: электрокар грузопассажирский. 
В случае предложения эквивалента товара - эквивалент по своим характеристикам должен быть не хуже характеристик, указанных в Таблице № 1 настоящего приложения.
2. Условия поставки: поставка товара осуществляется по адресу: г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9.
3. Сроки (периоды) поставки Товара: поставка Товара осуществляется в срок не позднее 90 календарных дней с момента заключения Договора.
4. Требования к качеству Товара, функциональным характеристикам (потребительским) свойствам и безопасности Товара: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находиться в залоге, товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, не находиться под арестом или под иным обременением, а так же не использовавшемся в демонстрационных целях.
Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.) и подтверждаться соответствующими документами на русском языке (сертификат соответствия, сертификат качества и т.д.), (при необходимости).  Поставляемый товар должен быть промышленного производства (серийного заводского изготовления).
Поставляемый товар должен иметь техническое описание, выпущенное производителем и сопровождаться руководством по эксплуатации.
5.  Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товара: одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику документы в соответствии с требованием действующего законодательства РФ для данного вида товара, в том числе: 
- паспорт транспортного средства (самоходной машины) при необходимости;
- сертификат соответствия;
- гарантийная (сервисная) книжка;
- инструкция (руководство) по эксплуатации транспортного средства;
- гарантийный талон и инструкцию по эксплуатации на дополнительно установленное оборудование;
- документы, оформленные в установленном порядке таможенными органами (если транспортное средство произведено за пределами Российской Федерации);
- товарная накладная № ТОРГ-12/УПД и Товарно-транспортная накладная (ТТН) №1-Т;
- счет-фактура.
иные документы – по необходимости.
Инструкции и иные технические документы должны быть предоставлены на русском языке либо вместе с качественно и точно выполненным переводом на русский язык.
6. Требования по объему гарантий качества Товара: не менее 36 месяцев.
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Таблица №1
	
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование показателя, технического, функционального параметра и т.п.)
	 
Описание, значение

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Электрокар грузопассажирский
	шт.
	1
	Грузовой кузов с откидывающимся бортом (ДхШхВ) мм 
Материал кузова - алюминий
	Наличие
не менее
длина – 1000мм
ширина – 1000мм
высота – 400мм
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество пассажирских мест, шт
	не менее 4
	

	
	
	
	
	Грузоподъемность, кг
	не менее 600
	

	
	
	
	
	Дальность хода на одном заряде, км
	не менее 70
	

	
	
	
	
	Максимальная скорость, км/ч
	не менее 20
	

	
	
	
	
	Угол подъёма машины, градуса
	не менее 20
	

	
	
	
	
	Дорожный просвет, мм
	не менее 100
	

	
	
	
	
	Номинальная мощность, кВт
	не менее 3, не более 4
	

	
	
	
	
	Тип аккумуляторной батареи (АКБ): Литий железофосфат с дополнительным дисплеем, показывающий корректные данные по заряду батареи и возможностью подключения к BMS c помощью Bluetooth
	наличие
	

	
	
	
	
	Электрическая емкость АКБ, А*ч
	не менее 230
	

	
	
	
	
	Система BMS фирмы Jikong не менее 200А
	наличие
	

	
	
	
	
	Номинальное напряжение АКБ
	не менее 48
	

	
	
	
	
	Количество циклов заряд/разряд АКБ
	не менее 2000
	

	
	
	
	
	Заряд АКБ от бытовой сети 220В без съема АКБ
	наличие
	

	
	
	
	
	Влагозащитное зарядное устройство автоматического типа с защитой от перегрузки, зарядный кабель длиной не менее 5 метров
	наличие
	

	
	
	
	
	Время полного заряда АКБ от бытовой электросети, ч
	не более 10
	

	
	
	
	
	Система контроля электрокаром(контроллер) фирмы Curtis
	наличие
	

	
	
	
	
	Самокомпенсирующаяся рулевая рейка
	наличие
	

	
	
	
	
	Диаметр колеса (диска), дюйм
	не менее 10
	

	
	
	
	
	Клаксон
	наличие
	

	
	
	
	
	Передние и задние осветительные приборы светодиодного типа либо линзованные, указатели поворотов, ходовые огни
	наличие
	

	
	
	
	
	Панорамное зеркало заднего вида
	наличие
	

	
	
	
	
	Электроручной тормоз
	наличие
	

	
	
	
	
	Пакет «Горные дороги», для горной местности
	наличие
	

	
	
	
	
	Информационная приборная панель (спидометр, одометр, индикатор заряда батареи)
	наличие
	

	
	
	
	
	Лобовое стекло
	наличие
	

	
	
	
	
	Тормозная система на передней и задней оси
	наличие
	

	
	
	
	
	Гарантия на гольф-кар
	Не менее 36 месяцев
	

	
	
	
	
	Всепогодный чехол
	наличие
	

	
	
	
	
	Цвет кузова и сидений
	Цвет кузова 6026 по предоставленному RAL
Цвет сидений – черный (9017, 9011, 9005 или 8022)
	

	
	
	
	
	Год выпуска
	не ранее 2025г
	





3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя, в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.


