

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

5. 1. Наименование закупаемых Товаров:
	П/п
	Наименование
	Ед.
измерения
	Кол-во
	Состав/ описание
	Возможность аналога

	1
	Грузовой квадроцикл

	Шт.
	1
	Мощность: от 25 л.с.
Тип двигателя: бензиновый 
Объем двигателя: от 299 см. куб.
Привод: полный
Трансмиссия: механика
Тормозная система: гидравлический дисковые тормоза на всех четырех колесах
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев
Лебедка: наличие
ПТС (ПСМ): наличие

Кузов
Размеры кузова ДхШхВ: не менее 1250х1250х450 мм.
Борта: откидные боковые и задний борт
Материал: металл, толщиной не менее 2мм

Примеры:
https://kvadros.store/product/274536112642 

https://kvadros.store/product/358218709322 

https://9814555.ru/catalog/kvadrocikly/zongshen_farmer/zongshen_farmer_bill_4x4_400_kub_sm_psm/  

Допустимы: 
https://zavod-rusich.ru/gruzovoy-kvadrocikl-tzr-300 

https://barnaul.x-m.su/gruzovoy-kvadrocikl-zongshen-farmer-300-4h4 

https://zavod-rusich.ru/ATVs/gruzovoj-kvadrocikl-tzr-300-4h4 

https://x-m.su/kvadrocikl-grizzly-300-samosval-4wd?ysclid=mt9trx045j996549869 
	Да





1. Наименование поставляемого Товара: Грузовой квадроцикл
В случае предложения эквивалента товара - эквивалент по своим характеристикам должен быть не хуже характеристик, указанных в Таблице № 1 настоящего приложения.
2. Условия поставки: поставка товара осуществляется по адресу: г. Севастополь, Балаклавский район, с.Родное, Виноградное поле №2 
3. Сроки (периоды) поставки Товара: поставка Товара осуществляется в срок не позднее 45 календарных дней с момента заключения Договора.
4. Требования к качеству Товара, функциональным характеристикам (потребительским) свойствам и безопасности Товара: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находиться в залоге, товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, не находиться под арестом или под иным обременением, а так же не использовавшемся в демонстрационных целях.
Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.) и подтверждаться соответствующими документами на русском языке (сертификат соответствия, сертификат качества и т.д.), (при необходимости).  Поставляемый товар должен быть промышленного производства (серийного заводского изготовления).
Поставляемый товар должен иметь техническое описание, выпущенное производителем и сопровождаться руководством по эксплуатации.
5.  Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товара: одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику документы в соответствии с требованием действующего законодательства РФ для данного вида товара, в том числе: 
- паспорт транспортного средства (самоходной машины) при необходимости;
- сертификат соответствия;
- гарантийная (сервисная) книжка;
- инструкция (руководство) по эксплуатации транспортного средства;
- гарантийный талон и инструкцию по эксплуатации на дополнительно установленное оборудование;
- документы, оформленные в установленном порядке таможенными органами (если транспортное средство произведено за пределами Российской Федерации);
- товарная накладная № ТОРГ-12/УПД и Товарно-транспортная накладная (ТТН) №1-Т;
- счет-фактура.
иные документы – по необходимости.
Инструкции и иные технические документы должны быть предоставлены на русском языке либо вместе с качественно и точно выполненным переводом на русский язык.
6. Требования по объему гарантий качества Товара: не менее 12 месяцев.

