Приложение № 1 к Договору
от «__» 2026 № 


[bookmark: _Toc165887577]Описание объекта закупки в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Техническое задание)

1. Общие требования
1.1	Объектом закупки является право заключения Договора (гражданско-правового договора) (далее - договор) на оказание услуг по уборке искусственных дорожных сооружений 
и защитных дорожных сооружений в части, касающейся берегозащитных сооружений, расположенных в Курортном и Кронштадтском районах Санкт-Петербурга (далее – Объект(ы)) (далее – услуги).
1.2	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 
81.29.12.000 - Услуги по подметанию и уборке снега.

2. Требования к количественным и техническим характеристикам (объему) услуг
2.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по уборке Объекта (-ов) Заказчика, а также услуги по вывозу снега и снежно-ледяных образований с проезжей части, тротуаров и иных частей Объекта (-ов). Вывоз снега осуществляется на стационарные инженернооборудованные снегоприемные пункты (далее – СИСП), стационарные снегоплавильные пункты (далее – ССП). Контроль и учет снега, вывезенного на ССП и СИСП осуществляется путем сверки объемов снега с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
2.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги по уборке Объекта (-ов) Заказчика. Методы, организация оказания услуг и сроки их выполнения не должны препятствовать надежному функционированию Объекта (-ов), безопасности пешеходов и транспорта.
2.3. Услуги по уборке, включают в себя:
- услуги по механизированной и ручной уборке проезжей части, в т. ч. лотковой зоны
и разделительной полосы, искусственных дорожных сооружений, а также тротуаров и иных частей искусственных дорожных сооружений и защитных дорожных сооружений в части, касающейся берегозащитных сооружений, на которых разрешено движение пешеходов; 
- услуги по уборке мусора с горизонтальных и вертикальных элементов конструкций сооружений (перильных, парапетных, барьерных, силовых, бордюрных ограждений, шумовых экранов, тумб, обелисков, торшеров, стоек специальных знаков, табличек и иных декоративных элементов сооружений);
- услуги по мойке проезжей части, в т. ч. лотковой зоны и разделительной полосы, искусственных дорожных сооружений, а также тротуаров, служебных (технологических) проходов, прохожих частей, лестничных и пандусных сходов искусственных дорожных сооружений и защитных дорожных сооружений в части, касающейся берегозащитных сооружений, включая перильные, парапетные, барьерные, силовые и бордюрные ограждения;
- услуги по вывозу снега и снежно-ледяных образований; 
- услуги по распределению противогололедных материалов;
- услуги по очистке урн от мусора и промывке;
- услуги по вывозу смета и мусора.
2.4. Перечень искусственных дорожных сооружений и защитных дорожных сооружений
в части, касающейся берегозащитных сооружений, подлежащих уборке, представлен в Приложении № 1 к Техническому заданию.
2.5. Сводный расчет площадей по уборке представлен в Приложении № 2 к Техническому заданию.
2.6. Виды и периодичность услуг по уборке в зимний и летний периоды определены исходя из Технологического регламента производства работ по содержанию искусственных (дорожных) сооружений в Санкт-Петербурге, в редакции Распоряжения Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга от 30.06.2017 № 217-р, с изменениями согласно Распоряжения Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга от 21.11.2018 № 556-р (далее - Распоряжение)  (Приложение  3 к Техническому заданию (Приложение 2 к Распоряжению, таблицы 2, 3 и Приложение 3 к Распоряжению, таблицы 2, 3)).
2.7. В процессе оказания услуг необходимо применять материалы, технические характеристики которых соответствуют требованиям, указанным в Приложении № 3 к Техническому заданию (Приложение 1 к Распоряжению п. 2.4.6, п. 3.3.2.2.).
2.8. Перечень нормативно-технических документов представлен в Приложении № 4 к Техническому заданию.

3. Требования к качеству и безопасности услуг
3.1. При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить надлежащую уборку искусственных дорожных сооружений, защитных дорожных сооружений в части, касающейся берегозащитных сооружений.
Под надлежащей уборкой понимается обеспечение нормативного состояния искусственных дорожных сооружений и защитных дорожных сооружений в части, касающейся берегозащитных сооружений в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и Приложения № 3 к нему, нормативных правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующих данную сферу деятельности, включая, но не ограничиваясь соблюдением требований нормативно-технических документов, указанных в техническом задании (Приложение № 4 к Техническому заданию). 
3.2. Уборочная техника, применяемая для оказания услуг по Договору, должна быть оснащена системой ГЛОНАСС или эквивалент. 
3.3. К оказанию услуг должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»), в том числе исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими вставками, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также инвентарём и средствами малой механизации, необходимыми для выполнения услуг.     
3.5. Используемые при оказании услуг оборудование, машины и механизмы должны соответствовать современным технологическим требованиям, обладать высокими техническими характеристиками, надежностью, допустимым уровнем шума, хорошей управляемостью, соответствовать современному уровню оснащения данного типа объектов с учетом последних достижений ведущих фирм-производителей в этой области.
3.6. Услуги должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, часть II, ст. 743, 751, 754, 755.
3.7.  Услуги по уборке (объемы, перечень основных операций, количество циклов 
и качество) должны выполняться в соответствии с требованиями Технического задания 
и приложений к нему.
3.8. Исполнитель должен осуществлять погрузку снега и снежно-ледяных образований 
с последующим вывозом на стационарные инженерно-оборудованные снегоприемные пункты, стационарные снегоплавильные пункты (далее – снегоприемные пункты).
3.9. В случае залповых снегопадов с целью оперативного вывоза снега с Объекта (-ов) Исполнитель может осуществлять вывоз снега в места временного складирования снега с последующим вывозом на снегоприемные пункты.
3.10. Факт разгрузки снега на снегоприемных пунктах должен подтверждаться Исполнителем выданной квитанцией, в которой указывается дата и время въезда, объем снега, номер машины, а также ставится штамп и подпись ответственного лица. 
3.11. По выданным квитанциям и путевым листам Исполнителю необходимо оформить транспортные накладные и составить реестр путевых листов, на основании которых Заказчиком осуществляется контроль и учет снега, вывезенного на снегоприемные пункты. 
3.12. Условия оказания услуг с выделением опасных зон и границ, а также схемы движения транспорта и пешеходов на период оказания услуг должны быть согласованы с УГИБДД, ФСО, местными администрациями, эксплуатирующими организациями и иными заинтересованными организациями. Разработка и согласование схем организации дорожного движения на период оказания услуг, а также приобретение, расстановка, демонтаж, обслуживание в период оказания услуг временных дорожных знаков осуществляется за счет средств Исполнителя.
3.13.  В случае возникновения экстремальных погодных условий Исполнитель обеспечивает круглосуточное дежурство ответственных лиц, аварийных бригад и техники, а в период сильных снегопадов и иных сложных погодных условий осуществляет бесперебойную работу по уборке снега и мусора. 

4. Требования энергетической эффективности услуг
Не применяется.

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания
Приложение № 1 - Перечень искусственных дорожных сооружений и защитных дорожных сооружений в части, касающейся берегозащитных сооружений, подлежащих уборке. 
Приложение № 2 - Сводный расчет площадей по уборке.
Приложение № 3 - Технологический регламент производства работ по содержанию искусственных (дорожных) сооружений в Санкт-Петербурге в редакции Распоряжения Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга от 30.06.2017 № 217-р, с изменениями согласно Распоряжению Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга от 21.11.2018 № 556-р.
Приложение № 4 - Перечень нормативно-технических документов.


Приложение № 1 к Описанию объекта закупки
[bookmark: _Hlk498596919]Перечень искусственных дорожных сооружений и защитных дорожных сооружений 
в части, касающейся берегозащитных сооружений, подлежащих уборке 
(публикуется отдельным файлом)


 
Приложение № 2 к Описанию объекта закупки


Сводный расчет площадей по уборке
	
	
	 

	№ п/п
	Наименование вида услуг
по группам дорог и классам тротуаров
	Площадь проезжей части 
и тротуаров (кв.м)

	1
	2
	3

	Раздел 1. Уборка уборке искусственных дорожных сооружений и защитных дорожных сооружений в части, касающейся берегозащитных сооружений, расположенных 
в Курортном и Кронштадтском районах Санкт-Петербурга с 16.11.2026 по 30.11.2027 года, в том числе: материалы, очистка урн, вывоз снега, смета и мусора с утилизацией

	1
	Уборка проезжей части, в т. ч. лотковой зоны и разделительной полосы
	17 416,45

	1.2
	группа А
	0,00

	1.3
	группа Б
	17 210,45

	1.4
	группа В
	0,00

	1.5
	группа Г
	206,00

	1.6
	группа Д
	0,00

	2
	Уборка тротуаров и лестничных спусков, 
в т. ч. урн.
	5 058,56

	2.1
	Класс 3 (П)
	0,00

	2.2
	Класс 3
	692,16

	2.3
	Класс 2
	0,00

	2.4
	Класс 1
	4 366,40

	3
	Итого по уборке раздела 1 (стр.1+стр.2) 
	22 475,01

	4
	Всего по уборке (стр.3)
	22 475,01









	Заказчик:

	Исполнитель:

	
	

	     МП
	                            МП





Приложение № 3 к Описанию объекта закупки


Технологический регламент производства работ по содержанию искусственных (дорожных) сооружений в Санкт-Петербурге в редакции Распоряжения Комитета 
по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга от 30.06.2017 № 217-р, 
с изменениями согласно Распоряжения Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга от 21.11.2018 № 556-р.

[bookmark: _Hlk84583095](публикуется отдельным файлом)

[bookmark: _Hlk496107447]Приложение № 4 к Описанию объекта закупки


Перечень нормативно-технических документов


	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	2
	Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

	3
	Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

	4
	Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

	5
	Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

	6
	Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

	7
	Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

	8
	Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ 

	9
	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

	10
	Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

	11
	Закон Санкт-Петербурга от 11.04.2013 № 163-34 «О порядке ремонта и содержания автомобильных дорог в Санкт-Петербурге»

	12
	Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.03.2011 № 300 «О критериях отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, о перечне автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге и перечне автомобильных дорог необщего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге»

	13
	Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»

	14
	«ГОСТ 33387-2015. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования» (введен в действие Приказом Росстандарта от 31.08.2016 № 1003-ст)

	15
	«ГОСТ Р 58427-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов. Общие технические условия» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.10.2020 
№ 1005-ст)

	16
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 
(ред. от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62297)

	17
	Распоряжение Федерального дорожного агентства от 25.04.2012 № 203-р «Об издании 
и применении ОДМ 218.2.018-2012 «Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ 
по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог»

	18
	Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»

	19
	Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 «О принятии Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»; 

	20
	«ГОСТ Р 58862-2020 Национальный стандарт РФ. Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.05.2020 г. № 229-ст)

	21
	Распоряжение Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р «Об утверждении ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», ОДМ «Методика испытания противогололедных материалов» и ОДН «Требования 
к противогололедным материалам»	

	22
	Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 26 сентября 2017 г. № 1245-ст)

	23
	Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. № 269-ст) 

	24
	Межгосударственный стандарт ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» (введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2014 г. № 1641-ст)

	25
	Распоряжение Федерального дорожного агентства от 10.09.2008 № 383-р 
«Об издании и применении ОДМ 218.5.006-2008 «Методические рекомендации 
по применению экологически чистых антигололедных материалов и технологий при содержании мостовых сооружений»

	26
	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.12.2019 № 1425-ст)

	27
	Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (утвержден постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 № 579)

	28
	ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 602-ст)

	29
	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50971-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения»

	30
	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

	31
	«СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 822)

	32
	СП 34.13330.2021 «СНИП 2.05.02-85* АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» (утв. Приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 09.02.2021 г. 
№ 53/пр)

	33
	«СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 272) 

	34
	Распоряжение Федерального дорожного агентства от 02.03.2016 № 303-р «Об издании 
и применении ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения 
и ограждению мест производства дорожных работ»

	35
	Технологический регламент производства работ по уборке искусственных (дорожных) сооружений Санкт-Петербурга, в редакции Распоряжения Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга от 30.06.2017 № 217-р, с изменениями согласно Распоряжения Комитета по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга от 21.11.2018 № 556-р

	Рекомендуемые к использованию документы:

	36
	Список стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов, стационарных снегоплавильных пунктов и мест временного складирования снега, определенных 
в соответствии с п. 4.11 приложения № 5 Правил благоустройства Санкт-Петербурга администрациями районов Санкт-Петербурга и иными организациями

	37
	Руководство по производству работ дорожным мастером (при содержании и ремонте автомобильных дорог), утвержденное приказом Российского дорожного агентства 
от 16.06.2000 № 115-р

	38
	Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ (методические рекомендации) (согласовано Департаментом ОБДД МВД России 19.02.2009 письмом 
№ 13/6-1029). М., 2009, Институт проблем безопасности движения.

	39
	Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ 
в населенных пунктах (методические рекомендации) (согласовано Департаментом БДД МВД России 18.09.2009 письмом № 13/6-5240). М., 2009, Институт проблем безопасности движения.

	40
	Пособие дорожному мастеру (по организации производства работ при содержании 
и ремонте автомобильных дорог)» (утверждено Приказом Российского дорожного агентства от 16.06.2000 № 115-р).

	41
	Рекомендации по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации. Академия коммунального хозяйства. Москва, издание 
2-е, исправленное и дополненное, 1990 г.;



