Приложение 1
Описание предмета закупки
Поставка медицинских расходных материалов для Операционного блока (стенты мочеточниковые)
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.
	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Значение и характеристики показателя
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения

	1
	Стент мочеточниковый двухпетлевой
в наборе
	Количество, шт
	30
	Неизменный показатель

	
	
	Назначение
	Для предотвращения сужения или закупорки протока и облегчения оттока мочи из почки в мочевой пузырь
	Неизменный показатель

	
	
	Описание
	Гибкая медицинская трубка, имеет закругленные петли на концах, оба конца трубки открытые
	Неизменный показатель

	
	
	Состав набора:
	
	

	
	
	1.Стент
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	   -материал 
	Полиуретан
	Неизменный показатель

	
	
	   -размер, CH
	6
	Неизменный показатель

	
	
	   -длина, мм
	Не менее 260 и не более 270
	Конкретное значение

	
	
	   -градуировка 
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	   -рентгеноконтрастность
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	   -отверстия на петлях и прямой части стента
	Наличие  
	Неизменный показатель

	
	
	2.Проводник 
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	   -длина, см
	Не менее 150
	Конкретное значение

	
	
	3.Толкатель 
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Максимальная длительность имплантации, дней
	Не менее 30
	Конкретное значение

	
	
	Упаковка
	Индивидуальная, стерильная 
	Неизменный показатель

	2
	Стент мочеточниковый двухпетлевой
в наборе
	Количество, шт
	30
	Неизменный показатель

	
	
	Назначение
	Для предотвращения сужения или закупорки протока и облегчения оттока мочи из почки в мочевой пузырь
	Неизменный показатель

	
	
	Описание
	Гибкая медицинская трубка, имеет закругленные петли на концах, оба конца трубки открытые
	Неизменный показатель

	
	
	Состав набора:
	
	

	
	
	1.Стент
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	   -материал 
	Полиуретан
	Неизменный показатель

	
	
	   -размер, CH
	7
	Неизменный показатель

	
	
	   -длина, мм
	Не менее 270 и не более 280
	Конкретное значение

	
	
	   -градуировка 
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	   -рентгеноконтрастность
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	   -отверстия на петлях и прямой части стента
	Наличие  
	Неизменный показатель

	
	
	2.Проводник с покрытием
	Наличие  
	Неизменный показатель

	
	
	  -покрытие
	ПТФЭ (политетрафторэтилен)
	Неизменный показатель

	
	
	  -длина, см
	Не менее 150
	Конкретное значение

	
	
	3.Толкатель 
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Максимальная длительность имплантации, мес
	Не менее 12
	Конкретное значение

	
	
	Упаковка
	Индивидуальная, стерильная
	Неизменный показатель

	3
	Стент мочеточниковый однопетлевой
в наборе
	Количество, шт
	30
	Неизменный показатель

	
	
	Назначение
	Для наружного отведения мочи из почки в мочеприемник
	Неизменный показатель

	
	
	Описание
	Гибкая медицинская трубка, имеет закругленную петлю, почечный конец трубки открытый
	Неизменный показатель

	
	
	Состав набора:
	
	

	
	
	1.Стент
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	  -материал 
	Полиуретан
	Неизменный показатель

	
	
	  -размер, CH
	7
	Неизменный показатель

	
	
	  -длина, мм
	Не менее 700
	Конкретное значение

	
	
	   -градуировка 
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	   -рентгеноконтрастность
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	   -отверстия на петлях и прямой части стента
	Наличие  
	Неизменный показатель

	
	
	2.Проводник с покрытием
	Наличие  
	Неизменный показатель

	
	
	  -покрытие
	ПТФЭ (политетрафторэтилен)
	Неизменный показатель

	
	
	  -длина, см
	Не менее 150
	Конкретное значение

	
	
	  -коннектор для соединения с мочеприемником
	Тип Луер-Лок
	Неизменный показатель

	
	
	Упаковка
	Индивидуальная, стерильная
	Неизменный показатель

	4
	Стент мочеточниковый 
однопетлевой
в наборе
	Количество, шт
	[bookmark: _GoBack]262
	Неизменный показатель

	
	
	Назначение
	Для наружного отведения мочи из почки в мочеприемник
	Неизменный показатель

	
	
	Описание
	Гибкая медицинская трубка, имеет закругленную петлю, почечный конец трубки открытый
	Неизменный показатель

	
	
	Состав набора:
	
	

	
	
	1.Стент
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	  -материал 
	Полиуретан
	Неизменный показатель

	
	
	  -размер, CH
	8
	Неизменный показатель

	
	
	  -длина, мм
	Не менее 700
	Конкретное значение

	
	
	   -градуировка 
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	   -рентгеноконтрастность
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	   -отверстия на петлях и прямой части стента
	Наличие  
	Неизменный показатель

	
	
	2.Проводник с покрытием
	Наличие  
	Неизменный показатель

	
	
	  -покрытие
	ПТФЭ (политетрафторэтилен)
	

	
	
	  -длина, см
	Не менее 150
	Конкретное значение

	
	
	  -коннектор для соединения с мочеприемником
	Тип Луер-Лок
	Неизменный показатель

	
	
	Упаковка
	Индивидуальная, стерильная
	Неизменный показатель



