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ЧАСТЬ I. ПОЛОЖЕНИЯ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. [bookmark: _Toc432073111][bookmark: _Toc1576656]РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. [bookmark: _Toc241210673]Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (СМК ДП 06.05-2024) от 07.04.2025 №1130022351, утвержденного Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 07.04.2025 № 333, и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Заказчик проводит аукцион в электронной форме (далее - аукцион), предмет и условия которого указаны в Информационной карте документации об аукционе в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.
1.1.2. В настоящей документации применяются следующие сокращения:
ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок.
Закон № 135-ФЗ – Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика.
Постановление Правительства РФ № 1352 – Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Постановление Правительства РФ № 616 – Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 года № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме».
Приоритет – приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
Университет, ФГБОУ ВО ПГУПС – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I».
Электронная подпись – усиленная квалифицированная электронная подпись.
РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ АУКЦИОНА.
2.1. Участником аукциона могут быть любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя.
2.2. Для получения доступа к участию в аукционе участник должен пройти аккредитацию. Аккредитацию осуществляет оператор электронной площадки. Порядок аккредитации, а также перечень документов и сведений, необходимых для получения аккредитации, размещены на электронной площадке.
2.3. [bookmark: _Ref378771780] Единые требования, предъявляемые к участнику аукциона:
2.3.1. [bookmark: _Ref378771707][bookmark: Par1]Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (перечень документов, которые должны быть представлены участником аукциона устанавливается в Информационной карте аукциона);
2.3.2. [bookmark: _Ref378771774]Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2.3.3. [bookmark: _Ref378772268]Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;
2.3.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
2.3.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
2.3.6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
2.3.7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
2.3.8. [bookmark: Par5]Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
2.3.9. При закупке Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 3 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном - Закон № 44-ФЗ).
2.4. [bookmark: _Ref378771894]Дополнительные требования, предъявляемые к участнику аукциона:
2.4.1. [bookmark: Par13]Заказчик вправе предъявить иные дополнительные квалификационные требования к участникам закупки в зависимости от предмета закупки, в том числе: 
1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;
2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг.
При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их изменения.
2.4.2. В случае установления таких требований перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям, устанавливается в Информационной карте аукциона.
[bookmark: Par26][bookmark: Par25]2.4.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.
2.4.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.
2.5. [bookmark: _Ref378772608][bookmark: _Toc432073113]Требования, устанавливаемые Заказчиком к участникам закупки в случае проведения аукциона для субъектов малого и среднего предпринимательства:
2.5.1. Заказчик обязан осуществлять закупки в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, если правительством Российской Федерации установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.5.2. В случае если в соответствии с положениями Информационной картой документации об аукционе проводится аукцион среди субъектов малого и среднего предпринимательства, то участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. [bookmark: _Toc1576658]РАЗДЕЛ III. РАЗЪЯСНЕНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.
3.1. [bookmark: _Toc381286701][bookmark: _Toc432073114][bookmark: _Toc483491565][bookmark: _Toc1576659][bookmark: _Toc379911112]Разъяснение положений документации об аукционе
3.1.1. [bookmark: _Toc1576660][bookmark: _Toc381286702][bookmark: _Toc432073115][bookmark: _Toc483491566]Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе в виде электронного документа. 
3.1.2. [bookmark: _Toc483491567][bookmark: _Toc1576661][bookmark: _Toc381286703][bookmark: _Toc432073116][bookmark: _Toc379911114]В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации об аукционе Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
3.2. Внесение изменений в документацию об аукционе.
3.2.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию об аукционе. Изменять предмет закупки не допускается.
3.2.2. Изменения, внесенные в извещение об аукционе, документацию об аукционе, размещаются в единой информационной системе не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. 
3.2.3. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в единой информационной системе изменений в извещение об аукционе, документацию об аукционе до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного Положением.
3.2.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник аукциона не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.
3.3. Отказ от проведения аукциона
3.3.1. [bookmark: Par0]Заказчик вправе отменить проведение аукциона до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
3.3.2. Решение об отмене от проведения закупки размещается в единой информационной системе в день его принятия.
3.3.3. По истечении срока отмены аукциона и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
4. [bookmark: _Toc432073118][bookmark: _Toc1576662]РАЗДЕЛ IV. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ, ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
4.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе.
4.1.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.
4.1.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными Договорами Российской Федерации.
4.1.3. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявка подается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.
4.1.4. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей и ценового предложения.
4.1.5. [bookmark: _Ref378770879]Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:
4.1.5.1. согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
4.1.5.2. описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями аукционной документации;
4.1.5.3. при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:
1) наименование страны происхождения товара (в случае если Заказчик при проведении аукциона установил приоритет);
2) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в аукционной документации, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в аукционе в случае отсутствия в аукционной документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает эквивалентный товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в аукционной документации.
4.1.5.4. Первая часть заявки на участие в аукционе, предусмотренная п. 4.1.5 настоящей документации, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.
4.1.6. В первой части заявки на участие в аукционе не допускается указание сведений об участнике аукциона, подавшем заявку на участие в таком аукционе, и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в аукционной документации (если такие требования установлены в аукционной документации).
4.1.7. [bookmark: _Ref378775048]Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:
4.1.7.1. сведения об участнике аукциона, подавшем заявку: 
ИНН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН (при наличии), сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
4.1.7.2. копии учредительных документов участника аукциона (для юридических лиц);
4.1.7.3. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4.1.7.4. копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
4.1.7.5. копию надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). 
4.1.7.6. копию документа, подтверждающего полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и копию доверенности на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц);
4.1.7.7. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке;
4.1.7.8. документ, декларирующий соответствие участника закупки требованиям, установленным в аукционной документации;
4.1.7.9. копии документов, подтверждающих соответствие участника аукциона требованиям аукционной документации и законодательства РФ к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
4.1.7.10. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;
4.1.7.11. обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование об их представлении установлено в Информационной карте аукционной документации;
4.1.8. Вторая часть заявки на участие в аукционе может содержать:
1. дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;
2) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в аукционной документации.
4.2. Подача заявок на участие в аукционе.
4.2.1. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных настоящей документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.
[bookmark: _Ref530866902]4.2.2. Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 4.1.5 и 4.1.7 настоящей документации об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.
4.2.3. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, участник аукциона подает отдельные заявки в отношении каждого лота.
4.2.4. Участник аукциона подает заявку в соответствии с порядком, предусмотренным регламентом оператора электронной площадки.
4.2.5. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником аукциона на электронную площадку, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени такого участника аукциона.
4.2.6. Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
4.3.  Порядок заполнения сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки для представления в первой части заявки на участие в электронном аукционе.
4.3.1. Участник аукциона при установлении конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, предлагаемого к поставке товара, обязан руководствоваться следующими положениями: 
- при указании заказчиком в значениях показателей товаров определения «должен» - участник  аукциона обязан указать (любым определением) о соответствии данного показателя предлагаемого товара; 
- при указании заказчиком показателей через «или», участник должен указать на конкретное значение выбрав один из показателей;
- при указании (перечислении) заказчиком показателей через запятую или союз «и», участник должен указать все перечисленные показатели;
-  указание показателей со значениями «более, менее, выше, ниже» означает, что конкретное значение должно быть указано дискретно (без слов «более, менее, выше, ниже») и должно исключать установленное значение. Дискретное значение при этом устанавливается в сторону, соответственно, уменьшения либо увеличения значения показателя;
- при установлении показателей со словом «диапазон», участник обязан указать соответствующий диапазон показателей, включая установленные;
-  указание показателей со словами «не менее, не более, не хуже, не ниже, не выше» означает, что показатели товара могут быть идентичны значениям, установленным заказчиком, значение данного показателя должно быть указано дискретно (без слов «не менее, не более, не хуже, не ниже, не выше»). Дискретное значение при этом устанавливается в сторону, соответственно, уменьшения либо увеличения значения показателя;
-  указание показателей с сочетанием слов «более, менее, не более, не менее, не ниже, не выше, выше, ниже» с союзом «и» означает, что показатели товара могут быть идентичны значениям, установленным заказчиком, значение данного показателя должно быть указано дискретно (без слов «не менее, не более, не хуже»). Дискретное значение при этом устанавливается в сторону, соответственно, уменьшения либо увеличения значения показателя;
-  указание показателей с сочетанием слов «более, менее, не более, не менее, не ниже, не выше, выше, ниже» с союзом «и» означает, что показатели товара могут быть идентичны значениям, установленным заказчиком, либо исключать их в соответствии с положением настоящего раздела документации об электронном аукционе, при этом значение данного показателя должно быть указано дискретно (без слов «более, менее, не более, не менее, не ниже, не выше, выше, ниже» и союза «и»). Дискретное значение при этом устанавливается в диапазоне указанных показателей, включая либо исключая соответственно установленные;
- указание показателей со словами «могут быть» означает, что участник аукциона может установить свои значения показателей;
- значения, указанные после слов «от», «до», «выше» являются неизменными, слова «минимальный» и «максимальный» являются неизменными значениями.
4.3.2. При заполнении заявки участник должен указывать существующие показатели, соответствующие требованиям действующих нормативов на данный товар (ТУ, национальный стандарт, международный стандарт).
4.3.3. В случае если в настоящей документации об аукционе имеется указание на товарный знак словами «или эквивалент», то эквивалентность товара определяется заказчиком на основании сравнения характеристик товара, указанных участником закупки в первой части заявки на участие в аукционе с характеристиками товара, заявленного заказчиком в настоящей документации об аукционе;
4.3.4. Предоставляемые участником закупки сведения о конкретных показателях товара, требования к которым установлены в документации об электронном аукционе, не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «не более», «не менее», «не хуже», «более», «менее», «выше», «ниже» (и их символами) и допускать разночтение или двоякое толкование;
4.3.5. При подаче участником закупки заявки на участие в аукционе, к сведениям, указанным в ней должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в настоящей документации об аукционе.
5. [bookmark: _Toc1576663][bookmark: _Toc432073119]РАЗДЕЛ V. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА.
5.1. Рассмотрение первых частей заявок участников размещение заказа.
5.1.2. Комиссия по закупкам  проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией в отношении товаров, работ, услуг, на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
5.1.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 4.1.5 настоящей документации об аукционе, комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены подпунктами 2, 3, 4 пункта 12.1 Положения.
5.1.4. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе комиссия оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
5.2. Проведение аукциона.
5.2.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной процедуре.
5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в извещении о проведении аукциона и аукционной документации
5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.
5.2.4. В случае если в аукционной документации указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при закупке работ на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при закупки услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в аукционной документации.
[bookmark: _Toc375054757]5.2.5. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:
[bookmark: _Toc381286707][bookmark: _Toc483491571][bookmark: _Toc375054758][bookmark: _Toc1576664][bookmark: _Toc432073120]1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;
[bookmark: _Toc375054759][bookmark: _Toc483491572][bookmark: _Toc1576665][bookmark: _Toc432073121][bookmark: _Toc381286708]2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";
3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником аукциона.
[bookmark: _Ref530867475]5.2.6.Шаг аукциона составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора.
5.2.7. В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся. Оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся и направляет его Заказчику.
5.2.8. Протокол проведения аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в соответствии с регламентом электронной площадки.
5.2.9. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора.
5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе.
5.3.1. Комиссия по закупкам рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона на соответствие их требованиям, установленным извещением о проведении аукциона и аукционной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Положением. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать три рабочих дня с даты направления оператором электронной площадки Заказчику вторых частей заявок на участие в таком аукционе. 
[bookmark: _Ref244599842]5.3.2. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным извещением о проведении аукциона и аукционной документации в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 12.1 Положения.
5.3.3. В рамках определения победителя аукциона комиссия по закупкам проверяет сведения об участнике аукциона, предложившим наиболее низкую (либо наиболее высокую, если проводится аукцион на право заключить договор в соответствии с пунктом 5.2.9 аукционной документации) цену договора, на соответствие извещению о проведении аукциона и аукционной документации. 
[bookmark: _Toc375054760][bookmark: _Toc382914432][bookmark: _Toc382915838]5.3.4. По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день подведения итогов, указанный в извещении о проведении аукциона и аукционной документации. 
[bookmark: _Toc375054761][bookmark: _Toc382914433][bookmark: _Toc382915839]5.3.5. Протокол подведения итогов аукциона должен содержать информацию в соответствии с пунктом 10.5 Положения. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
5.3.6. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую (либо наиболее высокую, если проводится аукцион на право заключить договор в соответствии с пунктом 5.2.9  аукционной документации) цену договора и заявка на участие в аукционе, которого соответствует требованиям извещения о проведении аукциона и аукционной документации, признается победителем аукциона.
6. [bookmark: _Toc1576666][bookmark: _Toc432073122]РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1. [bookmark: _Ref379300989]Условия и порядок заключения договора по итогам проведения аукциона.
6.1.1. При заключении договора между Заказчиком и участником аукциона, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. В случае если Заказчиком в документации об  аукционе были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом.
6.1.2. По результатам аукциона договор заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом документации, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в аукционе признана соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.
[bookmark: Par1158]6.1.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона Заказчик размещает на электронной торговой площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект договора, прилагаемый к документации о таком аукционе.
6.1.4. В случае если договор заключается с единственным участником аукциона, то в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной документации, включается цена, согласованная с единственным участником такого аукциона, либо начальная (максимальная) цена.
[bookmark: Par1159]6.1.5. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком на электронной торговой площадке проекта договора победитель (единственный участник) аукциона размещает на  электронной торговой площадке проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (в случае если обеспечение исполнения договора было установлено документацией о закупке) и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. 
[bookmark: Par1160]6.1.6. Победитель (единственный участник) аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, размещенному, размещает на электронной торговой площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя (единственного участника) такого аукциона. При этом победитель (единственный участник) такого аукциона, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
6.1.7. Протокол разногласий должен содержать следующие сведения:
- о месте, дате и времени его составления;
- о наименовании предмета закупки и номера закупки;
- о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого участника. 
6.1.8. В течение трех дней с даты размещения победителем (единственным участником) аукциона на электронной торговой площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной торговой площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной торговой площадке проект договора с указанием (при необходимости) в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника, с котором заключается договор.
[bookmark: Par1162]6.1.9. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком на электронной торговой площадке документов, предусмотренных п. 6.1.8 настоящей документации, победитель (единственный участник) аукциона размещает на электронной торговой площадке проект договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя (единственного участника) такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (в случае если обеспечение исполнения договора было установлено документацией об аукционе) и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.
6.1.10. Заказчик по результатам аукциона не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона, на основании которого заключается договор, подписывает договор электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.
6.1.11. В случае если договор, заключаемый по итогам аукциона, является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и может быть заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. В случае неполучения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения Заказчик обязан отказаться от заключения договора.
6.1.12. В случае если предварительное согласие и (или) одобрение сделки не может быть получено в срок, установленный для заключения договора в  Положении, и Заказчик заключил договор, то такой договор подлежит последующему одобрению. В случае если сделка не одобрена, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя).
6.2. Условия признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора:
[bookmark: _Ref530873832]6.2.1. Участник запроса цен признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:
- не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определенный Положением и настоящей документацией об аукционе;
- не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный извещением и (или) документацией об аукционе, или предоставил с нарушением условий, указанных в извещении и (или) документации об аукционе, если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено извещением и (или) документацией об аукционе, а также проектом договора;
- не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, если требование о представлении таких сведений и документов установлено извещением и (или) документацией об аукционе , а также проектом договора.
[bookmark: _Ref379301619]6.2.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотренные в пункте 6.2.1 настоящей документации об аукционе, Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе должны быть отражены следующие сведения:
- место, дата и время составления протокола;
- наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;
- факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.
Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
6.2.3. В случае, когда участник аукциона признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней в соответствии с пунктом 12.2 Положения, признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником аукциона, предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, заключается в порядке, установленном в разделе 23 Положения.
7. [bookmark: _Toc432073123][bookmark: _Toc1576667]РАЗДЕЛ VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Виды обеспечения исполнения договора.
7.1.1. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке условие об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора устанавливается Заказчиком.
7.1.2. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления определяются в Информационной карте документации об аукционе.
7.1.3. Исполнение договора может обеспечиваться следующими способами: предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям действующего законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение исполнения договора на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств или предоставления независимой гарантии. 
7.1.4. Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть установлен иной способ обеспечения исполнения договора.
7.1.5. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.
[bookmark: Par1626]7.1.5. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.
7.1.6. Размер обеспечения исполнения договора может составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса.
7.1.7. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) по согласованию с Заказчиком вправе изменить способ обеспечения исполнения договора.
7.1.8. В случае если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное или муниципальное казенное либо бюджетное учреждение, требования  об обеспечении исполнения договора к такому участнику не применяются.
7.2. Требования, предъявляемые к обеспечению исполнения договора.
[bookmark: Par10]7.2.1. Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения и должна содержать:
-указание на договор путем указания сторон договора, названия предмета договора и ссылки на основание заключения договора  (протокол подведения итогов аукциона);
-сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом (в размере, указанном в Информационной карте документации об аукционе);
-обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией по возврату авансового платежа (при условии предоставления аванса), уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, уплате убытков (при их наличии в случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору;
-обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
-условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
-срок действия банковской гарантии (срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц);
-отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;
-перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии: 
· расчет суммы, включаемой в требование по гарантии;
· платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
· документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
· документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по гарантии (доверенность) (в случае, если требование по гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);
- права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;
- права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
- обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.
7.2.2. Запрещается включение в условия банковской гарантии:
· требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;
· положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора или законодательством Российской Федерации);
· требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора.
7.2.3. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются следующие положения:
1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ;
2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона № 44-ФЗ;
3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 Закона № 223-ФЗ;
5) несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком;
6) гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
7.2.4. При этом такая независимая гарантия:
1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;
2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
7.2.5. Типовая  форма независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, дополнительные требования,
перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, особенности порядка ведения реестра независимых гарантий
установлены Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
7.2.6. Денежные средства,  вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены в размере, указанном в Информационной карте документации об аукционе. 
7.2.7. В случае если документы, предоставленные в качестве обеспечения исполнения договора, не отвечают вышеизложенным требованиям, такие документы не будут приниматься в качестве обеспечения исполнения договора.
8. [bookmark: _Toc1576668][bookmark: _Toc432073124]РАЗДЕЛ VIII. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменение договора.
8.1.1. Изменение договоров, заключенных по результатам процедур закупок, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями заключаемых договоров, а также законодательством РФ с учетом особенностей, установленных Положением и документацией об аукционе.
8.1.2. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
8.1.3. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено извещением и (или) документацией об аукционе. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника закупки с которым заключается договор, на количество товара, установленное в извещении и (или) документации об аукционе.
8.1.4. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
8.2. Расторжение договора.
8.2.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
8.2.2 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.2.3 Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Требование о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок.
8.2.4 Если договор расторгается, Заказчик вправе заключить новый договор в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением, при уклонении победителя закупки от заключения договора. Договор заключается с согласия такого участника закупки на условиях, предусмотренных настоящим Положением.
8.2.5 Если до расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) частично исполнил обязательства по нему, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг и цена договора должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по договору, ранее заключенному с победителем (единственным участником) закупок. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.



РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА.
	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	2
	3

	1. Общие сведения об аукционе, заказчике

	1.1. 
	Сведения о Заказчике
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»
Юридический адрес: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д.9
ОГРН 1027810241502
ИНН / КПП 7812009592 / 783801001
УФК по Нижегородской области
(ФГБОУ ВО ПГУПС л/сч.20726X57890)
ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, 
г Нижний Новгород
БИК 012202102   
Казначейский счет: 03214643000000013225
Счет в составе ЕКС: 40102810745370000024
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 40302000
ОКОНХ 92110
ОКПО 01115840
Тел./факс: (812) 436-9797 / 436-93-55;
E-mail: tradegz@bk.ru.

	1.2. 
	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
	https://torgi82.ru/ 

	1.3. 
	Ответственное за заключение договора должностное лицо заказчика: 
	Кошмак А.Н.
тел.: +7(812)570-77-05.

	1.4. 
	Наименование объекта закупки  
	Выполнение работ по модернизации фрагмента локальной вычислительной сети (СКС в корпусах: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 14) по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.9, лит А, набережная реки Фонтанки, д. 113, лит А

	1.5. 
	Описание объекта закупки, количество товаров, работ, услуг и условия договора
	В соответствии с Частью II. «Техническое задание (технические требования)» и Частью III. «Проект договора».

	1.6. 
	Начальная (максимальная) цена договора, порядок формирования цены договора
	Начальная (максимальная) цена договора: 48 402 773 (Сорок восемь миллионов четыреста две тысячи семьсот семьдесят три) руб. 16 коп., в том числе НДС.
С целью обоснования начальной (максимальной) цены договора Заказчиком выполнен расчет начальной (максимальной) цены договора. 
Расчеты приложены в виде файлов в разделе «Документы заказа» извещения о проведении аукциона.

	1.7. 
	Метод обоснования начальной (максимальной) цены договора
	Проектно-сметный метод

	1.8. 
	Порядок формирования цены договора
	Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: оплата выполняемых работ по Договору, компенсацию Подрядчику издержек (покупка запасных частей (расходных материалов, оборудования, и т.д.), аренда оборудования, транспортные расходы и т.п.). Налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением работ.

	1.9. 
	Источник финансирования договора
	Средства, полученные от приносящей доход деятельности.

	1.10. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиками, исполнителями) 
	Рубль Российской Федерации


	1.11. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора:
	Для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору используется рубль Российской Федерации.
Иностранная валюта при оплате по заключенному договору не используется.

	1.12. 
	Место и срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Санкт-Петербург, Московский пр., д.9, лит А, набережная реки Фонтанки, д. 113, лит А

	1.13. 
	
	Начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
Окончание выполнения работ – через 100 (Сто) рабочих дней со дня заключения Договора.

	1.14. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Форма оплаты: безналичный расчет без предоплаты и аванса.
Оплата выполненных работ осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней после передачи Заказчику Акта выполненных работ (далее – Акт) без замечаний на основании счета, (счет-фактуры), при условии предсотавления Заказчику исполнительной документации  и протокола приемо-сдаточных испытаний, предусмотренных Приложением № 1 к Договору путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от условий   договора, не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

	1.15. 
	Требование к сроку предоставления гарантий качества товаров (работ, услуг)
	Гарантия качества выполненных работ - в соответствии с условиями договора

	1.16. 
	Требование к объему предоставления гарантий качества  
	Гарантия распространяется на весь объем (количество) товаров (работ, услуг). Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, допущенные по вине поставщика (подрядчика, исполнителя), устраняются им за свой счет в сроки, определенные в соответствии с условиями договора. 

	1.17. 
	Возможность изменения условий договора
	Заказчик по согласованию с участником аукциона при заключении и исполнении договора вправе изменить:
1) цену договора в случаях:
- если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;
- если заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения договора на поставку товара, (выполнение работ, оказание услуг), изменяет количество товара (объем работ, услуг) при изменении потребности в товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном количестве товара (объеме работ, услуг), не предусмотренных договором, но связанных с товарами (работами, услугами), предусмотренными договором. При выполнении дополнительного объема таких товаров, (работ, услуг) заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству (объему) таких товаров (работ, услуг), но не более чем на двадцать процентов этой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставки (выполнении) таких товаров (работ, услуг) заказчик обязан снизить цену договора указанным образом;
- инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;
- изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);
- заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору.
При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника закупки с которым заключается договор, на количество товара, установленное в извещении и (или) документации об аукционе.
При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

	1.18. 
	Срок заключения договора
	Победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя от подписания договора, обязан подписать проект договора в течение пяти дней с момента его размещения заказчиком в порядке, установленном Разделом VI настоящей документации об аукционе.

	1.19. 
	Условия признания уклонения от заключения договора
	Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случаях: 
- не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определенный Положением и настоящей документацией об аукционе;
- не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный извещением и (или) документацией об аукционе, или предоставил с нарушением условий, указанных в извещении и (или) документации об аукционе, если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено извещением и (или) документацией об аукционе, а также проектом договора;
- не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, если требование о представлении таких сведений и документов установлено извещением и (или) документацией об аукционе, а также проектом договора.

	1.20. 
	Порядок предоставления
разъяснений           
документации об       
аукционе:
	Участник аукциона вправе направить в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации о проведении аукциона в электронной форме со дня размещения такой документации в единой информационной системе и не позднее 28.09.2026.
Дата начала срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений положений документации: 17.09.2026.
Дата окончания срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений положений документации: 30.09.2026.
В течение трех дней с момента поступления запроса заказчику разъяснения документации об аукционе будут размещены в единой информационной системе (на официальном сайте).

	1.21. 
	Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
	настоящая документация размещается на официальном сайте единой информационной системы www.zakupki.gov.ru, а также на сайте электронной площадки https://torgi82.ru/ и доступна для ознакомления без взимания платы с момента ее опубликования и до момента подведения итогов аукциона. В бумажном виде копия документация не предоставляется.

	2.  Требования к участникам размещения заказа

	2.1. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки
	Не установлены

	2.2. 
	Единые требования, предъявляемые к участнику аукциона
	В соответствии с требованиями, установленными частью 2.3 Раздела II настоящей документации об аукционе.

	2.3. 
	Дополнительные требования, предъявляемые к участнику аукциона
	Не установлено

	2.4. 
	Иные требования к участникам аукциона
	Не установлено

	2.5. 
	Предоставление преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов
	Не установлены

	3. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

	3.1. 
	Общие требования к подготовке, составу и подаче заявок на участие в аукционе
	В соответствии с Разделом IV настоящей документации об аукционе.

	3.2. 
	Состав и содержание первой части заявки на участие в аукционе
	Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: 
1) согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных аукционной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) конкретные показатели товара, в том числе поставляемого при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным в аукционной документации, и указание на товарный знак (при наличии);
3) наименование страны происхождения поставляемого товара.
В соответствии  с Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (вместе с "Положением о требованиях к форме и содержанию отчета об объеме закупок товаров российского происхождения, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими гражданами, российскими юридическими лицами, о порядке формирования и размещения такого отчета в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о порядке предоставления федеральному органу исполнительной власти, указанному в части 7 статьи 14 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и части 7 статьи 3.1-4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", доступа к информации, содержащейся в таких отчетах, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о порядке рассмотрения таких отчетов и оценки результатов осуществления в отчетном году указанных закупок этим федеральным органом исполнительной власти") (далее – Постановление № 1875) предъявляется требование об указании (декларировании) участником конкурса в первой части заявки на участие в конкурсе наименования страны происхождения поставляемых товаров.

	3.3. 
	Состав и содержание второй части заявки
	Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) сведения об участнике аукциона, подавшем заявку: 
ИНН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН (при наличии), сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) копии учредительных документов участника аукциона (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
  4) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
  5) копию надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). 
 6) копию документа, подтверждающего полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и копию доверенности на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц);
 6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке. 

	3.4. 
	Предоставление национального режима
	[bookmark: _Hlk189221754]В соответствии с Постановлением правительства № 1875 от 23.12.2024 г. «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлено запрет/ограничение/преимущество закупок товаров, происходящих из иностранных государств.
Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товаров, являются:
- для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции;
- для подтверждения происхождения товаров из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза.

	4. Периоды проведения аукциона

	4.1. 
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
	02.10.2026 в «00» часов «10» минут

	4.2. 
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в  аукционе 
	05.10.2026

	4.3. 
	Дата проведения аукциона 
	06.10.2026

	4.4. 
	Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в  аукционе и  подведения итогов аукциона
	07.10.2026

	4.5. 
	Место рассмотрения заявок и подведения итогов аукциона
	190031, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 9

	5. Обеспечение заявки на участие в аукционе, исполнения договора

	5.1. 
	Обеспечение заявки на участие в аукционе
	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 968 055,46 руб.

	5.2. 
	Размер обеспечения исполнения договора
	Размер обеспечения исполнения договора: 2 420 138,66 руб. 

	5.3. 
	Общие требования к обеспечению исполнения договора
	Установлены в Разделе VII настоящей документации об аукционе.
Сканированный образ (светокопия) документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения договора, представляется заказчику одновременно с подписанием победителем аукциона или иным участником, с которым заключается договор при уклонении победителя от подписания договора, проекта договора.

	5.4. 
	Реквизиты для перечисления денежных средств в случае обеспечения исполнения договора в виде внесения денежных средств
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I».
Адрес (место нахождения) юридического лица: 
190031, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 9.
ОГРН 1027810241502
ИНН 7812009592/КПП 783801001
УФК по Нижегородской области
(ФГБОУ ВО ПГУПС л/сч.20726X57890)
ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, 
г Нижний Новгород
БИК 012202102   
Казначейский счет: 03214643000000013225
Счет в составе ЕКС: 40102810745370000024
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 40302000
ОКОНХ 92110
ОКПО 01115840
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора на _______, НДС не облагается».
Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в этом письменном требовании.
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ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ)
[bookmark: _Toc475014600][bookmark: _Toc1576671]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки: Работы по модернизации фрагмента локальной вычислительной сети (СКС в корпусах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 14).

2. Сроки выполнения работ: 
Начало работ – со дня заключения Договора;
Окончание работ –100 (Сто) рабочих дней со дня заключения Договора.

3. Место выполнения работ: 
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.9, лит. А, Набережная реки Фонтанки, д. 113, лит. А.

4. Требования к содержанию и оформлению технической документации: проект, техническое задание, локальный сметный расчёт.

5. Описание и характер работ.
5.1 Модернизация информационной инфраструктуры Заказчика – фрагмент локальной вычислительной сети (СКС в корпусах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 14), предполагающая работы согласно проектной документации, в следующих помещениях:

Корпус 1
Шкаф MС1.1 (пом. 1-110)
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП и батарейного модуля:
- ИБП 3000 ВА – 1шт.;
- Батарейный модуль для ИБП 3000 ВА – 1шт.

Шкаф НС1.2 (пом. 1-220а)
Подключить рабочие места в помещении 1-114.2 (3 рабочих места (РМ)) и 1-101.11 (2 РМ).
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП и батарейного модуля:
- ИБП 3000 ВА – 1шт.;
- Батарейный модуль для ИБП 3000 ВА – 1шт.

Шкаф НС1.4 (пом. 1-204)
В помещении 1-204, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационный шкаф НС1.4 42U 600х800 мм. От шкафа НС1.4 (пом. 1-204) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  от шкафа НС1.4 (пом. 1-204) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС1.4 (пом. 1-204) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Из существующего шкафа (пом. 1-204) перенести все медные подключения в новый шкаф НС1.4. Подвод кабелей к шкафу НС1.4 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Подключить рабочие места в помещении 1-310 (1 РМ). Для шкафа НС1.4 (пом. 1-204) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП и батарейного модуля:
- MES2448P – 1шт. ;
- MES2448B – 1шт.;
- MES2424 – 1шт.;
- ИБП 1500 ВА – 1шт.;
- Батарейный модуль для ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС1.5 (пом. 1-411а)
Подключить рабочие места в помещениях 1-317 (1 РМ), 1-329 (1 РМ), 1-330 (1 РМ), 1-402 (4 РМ), 1-410 (1 РМ), 1-411 (2 РМ), 1-411а (2 РМ), 1-412 (1 РМ), 1-416.1 (3 РМ), 1-429 (2 РМ), 1-430 (3 РМ), 1-523 (1 РМ), 1-525 (1 РМ), 1-527 (1 РМ), 1-530 (1 РМ), 1-607 (1 РМ), 1-611 (1 РМ) и 1-613 (1 РМ).
Для шкафа НС1.5 (пом. 1-411а) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.
Корпус 2
Шкаф НС2.1 (пом. 36)
Подключить рабочие места в подвальном помещении №2-3-4, в помещениях 2-110 (2 РМ), 2-124.1 (2 РМ), 2-124.2 (1 РМ). Для шкафа НС2.1 (пом. 36) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС2.2 (пом. 2-303)
В помещении 2-303, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационном шкаф НС2.2 36U 600х800 мм. Из существующего шкафа (пом. 2-303) перенести все медные подключения в новый шкаф НС2.2. Подвод кабелей к шкафу НС2.2 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Подключить рабочие места в помещениях 2-209 (1 РМ), 2-209.5 (1 РМ), 2-213 (1 РМ) и 2-224 (3 РМ), 2-306 (1 РМ), 2-308 (1 РМ), 2-310 (1 РМ) и 2-409 (1 РМ). Для шкафа НС2.2 (пом. 2-303) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП и батарейного модуля:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.;
- Батарейный модуль для ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС2.3 (пом. 3-323)
Подключить рабочие места в помещении 2-316в (1 РМ).
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Корпус 3
Шкаф НС3.2 (пом. 3-234)
Подключить рабочие места в помещениях 3-200а (2 РМ), 3-200б (1 РМ), 3-203 (1 РМ), 3-308а (1 РМ), 3-308в (2 РМ), 3-308г (4 РМ), 3-309 (1 РМ), 3-309б (2 РМ) и 3-311 (1 РМ).
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 3000 ВА – 1шт.

Корпус 4
Шкаф MС4.2 (пом. 4-108.5)
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП и батарейного модуля:
- MES2448P – 1шт.;
- MES2448B – 4шт.;
- ИБП 3000 ВА – 1шт.;
- Батарейный модуль для ИБП 3000 ВА – 1шт.

Шкаф MС4.3 (пом. 4-108.5)
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС4.6 (пом. 4-309)
В помещении 4-309, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационном шкаф НС4.6. 42U 600х800 мм. От шкафа НС4.6 (пом. 4-309) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  от шкафа НС4.6 (пом. 4-309) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС4.6 (пом. 4-309) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Из существующего шкафа (пом. 4-309) перенести все медные подключения в новый шкаф НС4.6. Подключить рабочие места в помещениях 4-200 (1 РМ), 4-200.1 (1 РМ), 4-201 (1 РМ) и 4-415 (1 РМ). Подвод кабелей к шкафу НС4.6 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Для шкафа НС4.6 (пом. 4-309) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП:
- MES2448P – 1шт.;
- MES2448B – 2шт.;
- MES2424 – 1шт. (предоставляется Заказчиком);
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Корпус 5
Шкаф НС5.1 (пом. 5-407)
Подключить рабочие места в помещениях 5-205 (1 РМ), 5-305 (2 РМ), 5-405 (1 РМ), 5-501 (1 РМ), 5-502 (1 РМ), 5-505 (1 РМ), 5-508 (1 РМ) и 5-510 (1 РМ).
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Корпус 6
Шкаф НС6.1 (пом. 6-208)
Подключить рабочие места в помещениях 6-103 (6 РМ), 6-110 (11 РМ), 6-108а (1 РМ), 6-204 (1 РМ). 6-208 (2 РМ), 6-301 (2 РМ), 6-303 (1 РМ), 6-306 (2 РМ), 6-307 (1 РМ), 6-308 (2 РМ), 6-311 (4 РМ) и 6-401 (1 РМ). Для шкафа НС6.1 (пом. 6-208) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС6.2 (пом. 6б-204)
Для шкафа НС6.2 (пом. 6б-204) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Корпус 7
Шкаф НС7.1 (пом. 7-115)
Подключить рабочие места в помещениях 7-104 (1 РМ), 7-105 (1 РМ), 7-116 (2 РМ), 7-119 (1 РМ).
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП и батарейного модуля:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.;
- Батарейный модуль для ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС7.2 (пом. 7-127.1)
Подключить рабочие места в помещениях 7-121 (2 РМ), 7-123 (1 РМ), 7-128 (1 РМ), 7-127.2 (1 РМ), 7-127.3 (1 РМ), 7-127.4 (1 РМ), 7-127.7 (2 РМ), 7-127.7а (2 РМ), 7-127.7б (1 РМ), 7-127.10 (3 РМ), 7-127.13 (1 РМ).
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.;

Шкаф НС7.4 (пом. 7-338)
В помещении 7-338, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационном шкаф НС7.4. 42U 600х800 мм. От шкафа НС7.4 (пом. 7-338) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  От шкафа НС7.4 (пом. 7-338) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС7.4 (пом. 7-338) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Из существующего шкафа (пом. 7-338) перенести все медные подключения в новый шкаф НС7.4. Подключить рабочие места в помещениях 7-330.1 (2 РМ), 7-330.2 (5 РМ), 7-332 (1 РМ), 7-334 (1 РМ), 7-336 (1 РМ), 7-338 (1 РМ), 7-340 (1 РМ) и 7-440 (3 РМ). Подвод кабелей к шкафу НС7.4 выполнить в скрытом коробе. Для шкафа НС7.4 (пом. 7-338) выполнить организацию электропитания.  шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП и батарейного модуля: 
- MES2448P – 1шт.;
- MES2448B – 2шт.;
- ИБП 1500 ВА – 1шт.;
- Батарейный модуль для ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС7.5 (пом. 7-313)
Подключить рабочие места в помещении 7-413 (1 РМ).
Для шкафа НС7.5 (пом. 7-313) выполнить организацию электропитания.
В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП и батарейного модуля:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.;
- Батарейный модуль для ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС7.6 (пом. 7-530)
В помещении 7-530, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационном шкаф НС7.6. 42U 600х800 мм. От шкафа НС7.6 (пом. 7-530) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  От шкафа НС7.6 (пом. 7-530) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС7.6 (пом. 7-530) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Из существующего шкафа (пом. 7-530) перенести все медные подключения в новый шкаф НС7.6.  подключить рабочие места в помещениях 7-511 (1 РМ), 7-514.2 (2 РМ), 7-523 (1 РМ) и 7-538 (20 РМ). Подвод кабелей к шкафу НС7.6 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Для шкафа НС7.6 (пом. 7-530) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП: 
- MES2424P – 1шт.;
- MES2448B – 1шт.;
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС7.7 (пом. 7-508)
В помещении 7-508, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационном шкаф НС7.7. 42U 600х800 мм. От шкафа НС7.7 (пом. 7-508) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  От шкафа НС7.7 (пом. 7-508) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС7.7 (пом. 7-508) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Из существующего шкафа (пом. 7-508) перенести все медные подключения в новый шкаф НС7.7. Подключить рабочие места в помещениях 7-505 (1 РМ), 7-506 (1 РМ), 7-510 (1 РМ) и 7-512 (1 РМ). Подвод кабелей к шкафу НС7.7 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Для шкафа НС7.7 (пом. 7-508) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП: 
- MES2424P – 1шт.;
- MES2448B – 1шт.;
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС7.8 (пом. 7-308)
Для шкафа НС7.8 (пом. 7-308) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Корпус 8
Шкаф НС8.1 (пом. 8-109)
В помещении 8-109, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационном шкаф НС8.1. 42U 600х800 мм. От шкафа НС8.1 (пом. 8-109) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  От шкафа НС8.1 (пом. 8-109) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС8.1 (пом. 8-109) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Из существующего шкафа (пом. 8-109) перенести все медные подключения в новый шкаф НС8.1. Подключить рабочие места в помещениях 8-001 (3 РМ), 8-003 (3 РМ), 8-102 (1 РМ), 8-103 (1 РМ) и в регистратуре водолечебницы (1 РМ). Подвод кабелей к шкафу НС8.1 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Для шкафа НС8.1 (пом. 8-109) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП: 
- MES2448P – 1шт.;
- MES2448B – 3шт.;
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Корпус 9
Шкаф НС9.1 (пом. 9-115а, лестница)
В помещении 9-115а, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационном шкаф НС9.1. 22U 600х450 мм. От шкафа НС9.1 (пом. 9-115а) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  От шкафа НС9.1 (пом. 9-115а) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС9.1 (пом. 9-115а) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Из существующего шкафа (пом. 9-115а) перенести все медные подключения в новый шкаф НС9.1.  подключить рабочие места в помещениях 9-101 (1 РМ), 9-103 (1 РМ), 9-106 (1 РМ), 9-112 (1 РМ), 9-113 (1 РМ) и 9-114 (1 РМ). Подвод кабелей к шкафу НС9.1 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Для шкафа НС9.1 (пом. 9-115а) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП:
- MES2448P – 1шт.;
- MES2448B – 2шт.;
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС9.2 (пом. 9-126)
В помещении 9-126, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационном шкаф НС9.2. 42U 600х800 мм. От шкафа НС9.2 (пом. 9-126) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  От шкафа НС9.2 (пом. 9-126) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС9.2 (пом. 9-126) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Из существующего шкафа (пом. 9-126) перенести все медные подключения в новый шкаф НС9.2. Подключить рабочие места в помещениях 9-003 (1 РМ), 9-03 (1 РМ), 9-07 (1 РМ), 9-08 (3 РМ) и 9-127 (3 РМ). Подвод кабелей к шкафу НС9.2 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Для шкафа НС9.2 (пом. 9-126) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП:
 - MES2448P – 1шт.;
 - MES2448B – 1шт.;
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС9.4 (лестница)
В лестнице 3 этажа, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационном шкаф НС9.4. 33U 600х800 мм. От шкафа НС9.4 (лестница) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  От шкафа НС9.4 (лестница) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС9.4 (лестница) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Из существующего шкафа на лестнице 3 этажа перенести все медные подключения в новый шкаф НС9.4. Подключить рабочие места в помещениях 9-305 (12 РМ), 9-308 (8 РМ) и 9-309 (1 РМ). Подвод кабелей к шкафу НС9.4 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Для шкафа НС9.4 (лестница) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов. 
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП:
- MES2424P – 1шт.;
- MES2424 – 1шт. (предоставляется Заказчиком);
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Корпус 10
Шкаф НС10.3 (пом. 17)
В помещении 17, этаж 3, установить новый телекоммуникационном шкаф НС10.3. 42U 600х800 мм. От шкафа НС10.3 (пом. 17) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  от шкафа НС10.3 (пом. 17) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС10.3 (пом. 17(10-309.3)) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Подключить рабочие места в помещениях 10-215 (1 РМ), 10-308.1 (11 РМ), 10-308.2 (10 РМ), 10-309.1 (6 РМ), 10-309.2 (6 РМ), 10-309.3 (1 РМ), 10-309.4 (3 РМ), 10-411.1 (2 РМ), 10-411.2 (1 РМ), 10-412.1 (1 РМ), 10-412.2 (1 РМ), 10-412.4 (2 РМ), 10-504 (4 РМ), 10-505 (2 РМ), 10-509 (2 РМ), 10-521 (4 РМ), 10-524 (3 РМ) и 10-525 (1 РМ). Подвод кабелей к шкафу НС10.3 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Для шкафа НС10.3 (пом. 17) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП:
- MES2424P – 1шт.;
- MES2448B – 1шт.
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Корпус 14
Шкаф НС14.1 (пом. 14-308)
Для шкафа НС14.1 (пом. 14-308) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

5.3. Работы должны выполняться в условиях действующего здания, без прекращения деятельности ФГБОУ ВО ПГУПС. Во время проведения работ должно быть сохранено бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение Заказчика. Должна быть обеспечена бесперебойная работа существующей телекоммуникационной сети. Все работы должны производиться в соответствии с режимом доступа в согласованное с Заказчиком время и только после обеспечения Заказчиком доступа к помещениям и существующей инфраструктуре.
5.4. Разрабатываемые технические решения, размещение коммуникационных шкафов и оборудования в них, траектории прокладки кабелей по каждому помещению, схемы организации связи, логическая конфигурация сети и политики безопасности должны соответствовать проектной документации Университета. 
Ознакомиться с проектной документацией на модернизацию информационной инфраструктуры можно с 10.00 до 17.00 часов по рабочим дням. Контактное лицо представителя ФГБОУ ВО ПГУПС – Полищук Максим Викторович, телефон для связи –  457-80-06. Установление указанного порядка ознакомления обусловлено тем, что вычислительная сеть Заказчика проходит в том числе через помещения с ограниченным режимом доступа и используется при обработке информации, содержащей персональные данные, в связи с чем размещение указанной документации в открытом доступе не осуществляется. При этом, документация о закупке содержит сведения, достаточные для определения предмета закупки и формирования заявки, а предоставление возможности дополнительного ознакомления с документацией и объектом направлено на уточнение условий выполнения работ и минимизацию технологических рисков при исполнении договора.
5.5. Исполнитель производит следующие пусконаладочные работы с активным сетевым оборудованием:
• установка комплектующих (блоков питания, доп. модулей, трансиверов);
• обновление микропрограммного обеспечения;
• установка обновлений и лицензий;
• подключение и коммутация;
• настройка коммутаторов (ACL, IRF, адресация, VLAN, QoS, агрегация, управление);
• настройка групп коммутаторов в стеке (AOC, DAC и т.п.);
• организация соединения нового сегмента локальной вычислительной сети с существующей сетью ФГБОУ ВО ПГУПС;
• настройка маршрутизации, включая маршрутизацию между новой локальной вычислительной сетью и существующей сетью ФГБОУ ВО ПГУПС с актуализацией конфигурации кластера МСЭНП UserGate (новые подсети, VLAN, политики безопасности, настройки балансировки и резервирования и т.д.).

6. Требования к оборудованию, используемого Исполнителем:

6.1. Требования к техническим показателям оборудования/товара:
	Наименование товара, товарный знак (при наличии)
	Конкретные показатели технических (функциональных) и качественных характеристик товаров, необходимых для использования при выполнении работ 

	Шкаф коммуникационный
	Коммуникационный шкаф должен быть металлическим; высота, ширина, глубина – согласно требованиям по помещениям; передняя дверь стеклянная одностворчатая; задняя дверь металлическая двустворчатая; цвет черный.

	Оптическая панель 
	Оптическая панель (оптобокс) должна быть металлическая. Оптобокс должен вмещать в себя не менее 24 портов для оптического одномодового кабеля тип волокна не ниже OS2. Высота патч-панели должна быть не более 1U (44,45 мм).

	Кабель оптический одномодовый
	Кабель должен быть 24-х волоконный, тип волокна не ниже OS2. В кабеле должен отсутствовать несущий трос и экран. 

	Кабель медный 
	Кабель категории 5е, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH нг(A)-HFLTx, внутренней прокладки

	Горизонтальный организатор
	Горизонтальный организатор должен быть металлическим, количество металлических колец не менее 5, высота горизонтального организатора должна быть не более 1U (44,45 мм).

	Патч-панели (Коммутационная панель)
	Патч-панель должна иметь 19” конструктив, высота 1U, количество портов 24, категория портов 5e, маркировка портов.  

	ИБП 1500 ВА
	Для реализации функции мониторинга каждый ИБП должен быть оснащен SNMP картой, обеспечивающей возможность удалённого управления и мониторинга параметров и событий ИБП, электросети и нагрузки посредством подключения в локальную вычислительную сеть через RJ45/Ethernet 10/100/1000 UTP, mini USB с поддержкой протоколов http, https, IPv.4, IPv.6, SNMP v.1/v.2с/v.3, TCP/IP, SMTP, SSL(2048бит)/TLS, SSH, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, Radius, Modbus по TCP/IP, BACnet, Syslog, LDAP  
· Тип ИБП — двойного преобразования (On-Line).
· Форм-фактор: универсальный в 19-дюймовую стойку/напольный высота не более 2U.
· Наличие встроенных аккумуляторных батарей – Да.
· Полная выходная мощность: не менее 1500 ВА.
· Активная выходная мощность: не менее 1500 Вт.
· Выходной коэффициент мощности: не менее 0,99.
· Входное напряжение: 208-240 В (настраиваемое).
· Диапазон входного напряжения: 110–300 В.
· Диапазон входной частоты: 50 Гц / 60 Гц.
· Номинальное выходное напряжение: 200-240 В (настраиваемое).
· Точность выходного напряжения: ± 1%.
· Форма выходного напряжения: чистая синусоида.
· КПД в режиме работы от электросети: ≥90% при полной нагрузке.
· КПД в экономичном режиме: ≥95% при полной нагрузке.
· Интерфейсы: USB, RS-232, слот для мини SNMP-карты / «сухих» контактов.
· Габариты (ШхГхВ, не более): 440×460×86,5 мм.
· Вес нетто: не более 20 кг.
· Уровень шума: не более 50 дБ.
· Наличие SNMP карты – да
· Монтажный комплект рельсов.

	Батарейный модуль для ИБП 1500 ВА
	Батарейный модуль должен быть совместим с ИБП 1500 ВА
· Тип аккумуляторных батарей: свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки.
· Ёмкость АКБ: не более 9 Ач.
· Количество встроенных АКБ: не более 8 штук.
· Напряжение на шине постоянного тока: 48 В.
· Размер (Ш× Г×В, не более): 440×552×86,5 мм.
· Вес нетто: не более 28,5 кг.
· Форм-фактор: универсальный в 19-дюймовую стойку/напольный высота не более 2U.
· Монтажный комплект рельсов.

	ИБП 3000 ВА
	Для реализации функции мониторинга каждый ИБП должен быть оснащен SNMP картой, обеспечивающей возможность удалённого управления и мониторинга параметров и событий ИБП, электросети и нагрузки посредством подключения в локальную вычислительную сеть через RJ45/Ethernet 10/100/1000 UTP, mini USB с поддержкой протоколов http, https, IPv.4, IPv.6, SNMP v.1/v.2с/v.3, TCP/IP, SMTP, SSL(2048бит)/TLS, SSH, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, Radius, Modbus по TCP/IP, BACnet, Syslog, LDAP  
· Тип ИБП — двойного преобразования (On-Line).
· Форм-фактор: универсальный в 19-дюймовую стойку/напольный высота не более 2U.
· Наличие встроенных аккумуляторных батарей – Да.
· Полная выходная мощность: не менее 3000 ВА.
· Активная выходная мощность: не менее 3000 Вт.
· Выходной коэффициент мощности: не менее 0,99.
· Входное напряжение: 208-240 В (настраиваемое).
· Диапазон входного напряжения: 110–300 В.
· Диапазон входной частоты: 50 Гц - 70 Гц.
· Номинальное выходное напряжение: 200-240 В (настраиваемое).
· Точность выходного напряжения: ± 1%.
· Форма выходного напряжения: чистая синусоида.
· КПД в режиме работы от электросети: ≥92% при полной нагрузке.
· КПД в экономичном режиме: ≥95% при полной нагрузке.
· Интерфейсы: USB, RS-232, слот для мини SNMP-карты / «сухих» контактов.
· Габариты (ШхГхВ, не более): 440×600×86,5 мм.
· Вес нетто: не более 28 кг.
· Уровень шума: не более 50 дБ.
· Наличие SNMP карты – да
· Монтажный комплект рельсов.

	Батарейный модуль для ИБП 3000 ВА
	Батарейный модуль должен быть совместим с ИБП 3000 ВА
· Тип аккумуляторных батарей: свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки.
· Ёмкость АКБ: не более 9 Ач.
· Количество встроенных АКБ: не более 12 штук.
· Напряжение на шине постоянного тока: 72 В.
· Размер (Ш× Г×В, не более): 440×520×131 мм.
· Вес нетто: не более 41 кг.
· Форм-фактор: универсальный в 19-дюймовую стойку/напольный высота не более 3U.
· Монтажный комплект рельсов.



	Коммутаторы:

	MES2424
	Производитель:
	Eltex*

	
	Модель:
	MES2424_AC

	
	ЕРРРП (ТОРП):
	ТКО-476/20

	
	Пропускная способность:
	128 Гбит/с

	
	Порты 100/1000BASE-T (RJ45):
	24 шт.

	
	Порты 10GBASE-R (SFP+):
	4 шт.

	
	Питание:
	220В, 50Гц

	
	- комплект креплений в стойку 19" RM
- кабель питания IEC 60320 C13

	
	- кабель SFP+ DAC (Direct attach cable), 10G, 1m

	
	Гарантийный срок: 36 месяцев

	MES2448B
	Производитель:
	Eltex*

	
	Модель:
	MES2448B

	
	ЕРРРП (ТОРП):
	ТКО-478/20

	
	Пропускная способность:
	176 Гбит/с

	
	Порты 100/1000BASE-T (RJ45):
	48 шт.

	
	Порты 10GBASE-R (SFP+):
	4 шт.

	
	Питание:
	220В, 50Гц

	
	- комплект креплений в стойку 19" RM
- кабель питания IEC 60320 C13

	
	- трансиверы FH-SPB311TCDL3 SFP+ 10GE, 3 км, SM, 1 волокно, комплект (2 шт.) TX/RX 1310/1310 LC, DDM

	
	Гарантийный срок: 36 месяцев

	MES2424P
	Производитель:
	Eltex*

	
	Модель:
	MES2424P AC

	
	ЕРРРП (ТОРП):
	ТКО-704/21

	
	Пропускная способность:
	128 Гбит/с

	
	[bookmark: _Hlk166278707]Порты 100/1000BASE-T (RJ45) PoE+:
	24 шт.

	
	Порты 10GBASE-R (SFP+):
	4 шт.

	
	Питание:
	220В, 50Гц

	
	- комплект креплений в стойку 19" RM
- кабель питания IEC 60320 C13

	
	- кабель SFP+ DAC (Direct attach cable), 10G, 1m

	
	Гарантийный срок: 36 месяцев

	MES2448P
	Производитель:
	Eltex*

	
	Модель:
	MES2448P

	
	ЕРРРП (ТОРП):
	ТКО-767/22

	
	Пропускная способность:
	176 Гбит/с

	
	Порты 100/1000BASE-T (RJ-45) PoE+:
	48 шт.

	
	Порты 10GBASE-R (SFP+):
	4 шт.

	
	Питание:
	220В, 50Гц

	
	- комплект креплений в стойку 19" RM
- модуль питания PM380-220/56, 380 Вт
- 2 кабеля питания IEC 60320 C13

	
	- кабель SFP+ DAC (Direct attach cable), 10G, 1m

	
	Гарантийный срок: 36 месяцев


* – Используемые в составе работ коммутаторы указываются с товарным знаком Eltex на основании подпункта «а» пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемого оборудования с товарами, уже используемыми Заказчиком.

6.2. Оборудование и материалы должны быть изготовлены в заводских условиях, должны быть новыми товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
6.3. Оборудование и материалы должны быть упакованы в тару (упаковку), не имеющую дефектов и обеспечивающую их сохранность при хранении. Стоимость тары (упаковки) включается в стоимость используемого оборудования и материалов.
6.4. Оборудование и материалы должны отвечать требованиям качества безопасности для жизни и здоровья человека, а также иным требованиям сертификации, безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и иным обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ и утвержденных для данного вида продукции.
6.5. Доставка оборудования и материалов на склад Заказчика осуществляется силами Исполнителя за свой счёт.
6.6. Все требуемые и неучтенные Исполнителем, по выше перечисленным работам, детали, расходные материалы и комплектующие поставляются и используются Исполнителем за его счет.
6.7. На оборудование и материалы должна быть предоставлена вся необходимая сопроводительная техническая документация при наличии и, если их оформление обязательно (сертификаты соответствия, таможенные, пожарной безопасности; отказные письма). 

7. Требования к техническим характеристикам работ, их качеству и безопасности:
7.1. Исполнитель обязан при выполнении работ соблюдать требования законодательства, СП, ПУЭ, ГОСТ Р 53245-2008 и других нормативных документов в отношении работ и материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ.
7.2. При прокладке кабеля по зданию использовать существующие пластиковые кабель-каналы и металлические лотки. В помещениях спуск кабелей с потолка и подвод к оборудованию осуществлять в декоративных пластиковых кабель-каналах при невозможности скрытой проводки. Не допускается организация незакрепленных кабельных линий протяженностью более 1 метра.
7.3. В качестве компонентов сети связи необходимо использовать 24-х волоконный оптический кабель, типом волокон OS2, оптические панели на 12 дуплекс адаптеров, оптические симплекс патч-корды с типом волокон OS2. Каждый 24-х волоконный оптический кабель должен терминироваться в отдельный устанавливаемый оптобокс.
В качестве медной части сети использовать кабель категории 5е, U/UTP, 4 пары, тип оболочки LSZH нг(A)-HFLTx, согласно ГОСТ 31565-2012 таблица 2. Кабель прокладывается единым отрезком от патч-панели до пользовательской розетки RJ-45. Кабель необходимо промаркировать с обоих концов и в местах отвода от основной трассы. 
7.4. На лицевой стороне коммутационных панелей и активного сетевого оборудования должна быть выполнена маркировка, соответствующая маркировке пользовательских портов, кабельных линий и оборудования. Маркировка должна быть произведена износостойкими материалами, понятна и не вызывать разночтений и читаема в течение всего срока эксплуатации системы.
7.5. Исполнитель должен вести журнал выполнения работ. Все материалы, используемые Исполнителем для выполнения работ, должны иметь сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, которые предъявляются после заключения контракта, перед началом выполнения работ.
7.6. Исполнитель осуществляет своевременную уборку, вынос и вывоз отходов после проведенных строительно-монтажных и иных работ, проводимых Исполнителем.
7.7. Исполнитель несет ответственность за действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства РФ в части обеспечения безопасности труда при выполнении работ на объектах Заказчика.
7.8. Исполнитель обязан соблюдать технологию производства работ, установленную производителем материала или оборудования, используемого при производстве работ.

8. Приёмка работ:
8.1. По окончании работ Исполнитель проводит тестирование смонтированных волоконно-оптических и медных линий согласно ГОСТ 53245-2008. Результаты тестирования предоставляются Заказчику в бумажном виде.
8.2. Исполнительная документация предоставляется Заказчику не позднее трёх рабочих дней после завершения работ на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде.
8.3. Исполнительная документация включает:
• топологию оптической сети;
• поэтажные исполнительные планы с указанием проложенных трасс, номеров помещений, фактическим местом установки шкафов;
• структурную схему локальной вычислительной сети;
• описание настроек;
• схему соединений;
• таблицы коммутации;
• схемы размещения оборудования в телекоммуникационных шкафах;
• спецификации;
• результаты тестирования смонтированной кабельной системы;
• сертификаты на оборудование и материалы Исполнителя.
8.4. Приемка работ Исполнителя в соответствии с Программой и методиками приемо-сдаточных испытаний (ПМИ) осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком. В состав комиссии включается не менее одного представителя Исполнителя. Процесс проведения и итоги приемо-сдаточных испытаний оформляются в виде протокола приемо-сдаточных испытаний.
8.5. ПМИ разрабатывает Исполнитель и предоставляет для согласования Заказчику совместно с исполнительной документацией. ПМИ должна содержать следующие обязательные разделы: комплектность оборудования и документации, способы и критерии проверки оборудования и выполненных настроек, а также методики проверки принятых политик безопасности, сетевой доступности ресурсов (в том числе – существующей ЛВС ПГУПС на примере нескольких служб или сервисов, которые определит Заказчик) и отказоустойчивости системы с формализованными ожидаемыми результатами успешных испытаний.

9. Гарантийные обязательства на работы и требования к Исполнителю и технической поддержке:
9.1. Исполнитель должен обеспечить гарантийное обслуживание результатов выполненных работ в течение гарантийного срока, установленного договором и настоящим Техническим заданием.
9.2. Исполнитель обязан обеспечить прием и регистрацию обращений Заказчика по вопросам гарантийного обслуживания и технической поддержки круглосуточно, 7 дней в неделю, не менее чем по двум каналам связи, включая телефон и электронную почту. Все обращения подлежат обязательной регистрации с фиксацией даты и времени поступления. 
	Начало работ по устранению неисправности должно быть обеспечено не позднее следующего рабочего дня после получения обращения Заказчика, а при необходимости выезд специалиста на объект Заказчика осуществляется в рабочее время по рабочим дням в сроки, установленные договором и настоящим Техническим заданием. 
Срок устранения неисправности не должен превышать более 21 рабочего дня с момента регистрации обращения Заказчика, если иные сроки не обусловлены необходимостью замены оборудования, предоставления запасных частей, получения доступа к обновлениям микропрограммного обеспечения либо иными обстоятельствами, зависящими от действий Заказчика.
Исполнитель вправе обеспечивать исполнение указанных обязательств собственными силами, через обособленное подразделение, сервисного партнера либо иным не запрещенным законодательством способом при условии соблюдения установленных сроков реагирования, выезда и устранения неисправностей.
9.3. Гарантийные обязательства на работы Исполнителя
	Срок гарантийных обязательств
	12 месяцев с момента приемки работ Заказчиком

	Время приема заявок
	Круглосуточно, 7 дней в неделю

	Начало работ по устранению неисправности
	На следующий рабочий день после получения заявки 

	Выезд к Заказчику
	При необходимости, в рабочее время по рабочим дням

	Консультации заказчика по замене запасных частей в рамках ремонта поставленного оборудования
	Осуществляются Исполнителем, по рабочим дням

	Окончание работ по устранению неисправности*
	Не более 21 рабочего дня с момента обращения Заказчика в техническую поддержку.


* - при необходимости, для устранения неисправности, замены единиц(ы) оборудования, запасных частей, обновления микрокодов оборудования, предоставленного Заказчиком: не более 14 дней с момента предоставления Заказчиком единиц(ы) оборудования на замену неисправной (неисправных), запасных частей, доступа к микрокодам на сайте производителя оборудования.







 
ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА


Договор   №

г. Санкт-Петербург			             	                         “___“ _____________ 20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в лице ________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,  и ____________________________________ в лице _______________________________, действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», признанное победителем аукциона в электронной форме на Выполнение работ по модернизации фрагмента локальной вычислительной сети (СКС в корпусах: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 14) по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.9, лит А, набережная реки Фонтанки, д. 113, лит А (протокол подведения итогов аукциона №______________________ от «__» ___________ 20__ г., извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru «__» __________ 20__ г.), с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик заказывает, а Подрядчик выполняет работы по модернизации фрагмента локальной вычислительной сети (СКС в корпусах: 1, 2, 3, 6 и 7) по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.9, лит. А, Набережная реки Фонтанки, д. 113, лит. А. (далее Объект).
2.  Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), определяющим содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также в соответствии с утвержденным Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 настоящему Договору) - определяющим стоимость работ.
1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика из его материалов, его силами и средствами.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
2.1. Общая цена выполняемых Работ составляет ___________ (________________) руб., в том числе НДС. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объема и качества выполняемых работ, а также иных условий Договора.
2.3. Цена Договора включает оплату выполняемых Подрядчиком работ по Договору, компенсацию Подрядчику издержек (покупка запасных частей (расходных материалов, оборудования, и т.д.), аренда оборудования, транспортные расходы и т.п.), а также налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора.
2.4. Оплата производится Заказчиком за счет средств бюджетного учреждения: средств, полученных от приносящей доход деятельности.
2.5. Заказчик производит оплату по факту выполнения работ течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ на основании счета, счет фактуры, при условии предсотавления Заказчику исполнительной документации  и протокола приемо-сдаточных испытаний, предусмотренных Приложением № 1 к Договору.  
2.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий настоящего Договора, не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения выявленных отклонений. Моментом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.


3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:
Начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
Окончание выполнения работ – через 100 (Сто) рабочих дней со дня заключения Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Получать от Подрядчика информацию, касающуюся хода работ, которые ведет Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Предъявлять мотивированные требования Подрядчику о замене работников Подрядчика, непосредственно занятых выполнением Работ, в том числе имеет право не допускать работников Подрядчика на объект в случае несоблюдения последним требований, предъявляемых к квалификации персонала, выполняющего Работы по настоящему Договору, к используемым материалам, технологиям или оборудованию (сертификаты соответствия и т.п.), в случае нарушения Подрядчиком пропускного режима, внутреннего распорядка Заказчика и т.п.
4.1.3. Проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его деятельность. Для проверки качества выполняемых Работ по настоящему Договору (их соответствию требованиям настоящего Договору, объему и т.п.) Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. В случае если по результатам проведенной ими экспертизы будет установлено несоответствие выполняемых Работ условиям настоящего Договора, расходы по проведению указанной экспертизы несет Подрядчик. 
4.1.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков, с указанием срока устранения таких недостатков, предварительно согласованных Сторонами.
4.1.5. Письменно уведомив Подрядчика, приостановить все платежи по Договору, если Подрядчик не выполняет своих обязательств (или их части), при условии, что такое уведомление о приостановлении платежей определяет характер невыполнения обязательств и содержит требование того, чтобы Подрядчик исправил положение в течение периода времени, не превышающего 30 (Тридцати) календарных дней после получения Подрядчиком такого уведомления.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять Работы в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их выполнения.
4.2.2. Оплатить Работы в размерах и в сроки, предусмотренные разделом 2 Договора.
4.2.3. Предоставить возможность подключать оборудование Подрядчика к инженерным сетям и коммуникациям Заказчика для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Договором, а также помещения для работников Подрядчика.
4.2.4. Своевременно уведомлять Подрядчика о проведении работ, которые могут
повлиять на выполнение Работ.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать оплаты Работ в соответствии с разделом 2 Договора.
4.3.2. Самостоятельно определять способы выполнения Договора.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. В течение трех рабочих дней после заключения Договора представить на согласование Заказчику График производства работ.
4.4.2. Своевременно и надлежащим образом выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием с использованием своих материалов и технических средств, собственными силами и средствами.
4.4.3. Выполнять Работы и иные обязанности в точном соответствии с настоящим Договором, на высоком профессиональном уровне и на наиболее выгодных для Заказчика условиях, а также применять передовые технологии и безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы.
4.4.4. Информировать Заказчика о ходе исполнения Договора, в том числе о выполняемых Работах.
4.4.5. В течение одного рабочего дня с момента заключения настоящего Договора предоставить Заказчику списки работников, привлекаемых для выполнения Работ по настоящему Договору. В случае внесения Подрядчиком изменений в списки работников, привлекаемых для выполнения Работ по настоящему Договору, предоставленных в соответствии с настоящим пунктом, Подрядчик заблаговременно (не менее чем за 2 рабочих дня) представляет Заказчику исправленные списки работников.
4.4.6. Обеспечить замену работника Подрядчика, занятого выполнением Работ, на другого работника Подрядчика в случае мотивированного заявления Заказчика, в том числе в случаях, указанных в п. 4.1.2. настоящего Договора.
4.4.7. Предупреждать Заказчика о событиях или обстоятельствах, которые могут негативно повлиять на качество Работ. 
4.4.8. Соблюдать права и законные интересы Заказчика в отношении любого вопроса, связанного с Договором, на всех этапах исполнения Договора.
4.4.9. Своими силами и за свой счет устранять недостатки в выполненных Работах.
4.4.10. Не использовать территорию Заказчика для осуществления иной деятельности, кроме той, что предусмотрена настоящим Договором либо иным соглашением Сторон.
4.4.11. Неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, выполнять в полном объеме все предписания пожарного надзора, Роспотребнадзора и других правовых инспекций по вопросам, связанным с осуществлением своей деятельности на территории Заказчика.
4.4.12. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или частично, другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.
4.4.13. В течение срока действия Договора и в течение трех лет после его окончания не раскрывать перед третьими лицами информацию, имеющую конфиденциальный характер, связанную с Договором, уставной деятельностью Заказчика и т.д., без предварительного его письменного согласия.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение рабочей (приемочной) комиссии и приступает к приемке результата выполненных работ.
5.2. Подрядчик в течение 5 рабочих дней после окончания выполнения работ предсотавляет Заказчику исполнительную документацию, протокол  приемо-сдаточных испытаний, предусмотренных Приложением № 1 к Договору и направляет Заказчику для подписания акт выполненных работ.
5.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения от Подрядчика актов, указанных в пункте 5.2 настоящего Договора, обязан при отсутствии претензий осуществить приемку результата работ и подписать представленные акты выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от их подписания.
5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе сторонами незамедлительно составляется об этом акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком, предварительно согласованных Сторонами. В случае отказа (уклонения) Подрядчиком от подписания такого акта, на акте делается пометка об этом, и акт подписывается Заказчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в таком акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 
5.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
5.7. Работы на объекте считаются принятыми со дня предсотавления Заказчику исполнительную документацию, протокола  приемо-сдаточных испытаний, предусмотренных Приложением № 1 к Договору и  подписания сторонами акта выполненных работ. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за его сохранность. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается Заказчиком не ранее устранения всех недостатков. 
5.8. Для проверки результата выполненных работ Заказчик вправе провести экспертизу за свой счет своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1.  Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные Работы не менее 3 (трех) лет с момента подписания акта сдачи-приемки объекта в эксплуатацию. 
6.2. Подрядчик гарантирует, что поставляемые запасные части (расходные материалы, оборудование), используемые при выполнении Работ, являются новыми, изготовлены в соответствии со стандартами и техническими условиями, не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном их использовании.
6.3. Гарантийные обязательства на установленные запасные части (расходные материалы, оборудование) должны соответствовать или превосходить по срокам и объемам гарантийные обязательства, установленные заводом-изготовителем.
6.4. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает бесплатное устранение недостатков выполненных Работ и замену некачественных запасных частей (расходных материалов).

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, имеющих место на территории всей страны или отдельных ее местностях, а именно: наводнений, эпидемий, землетрясения, диверсии, военных действий, эмбарго, блокады, восстаний, массовых беспорядков, саботажа, забастовок, локаутов, чрезвычайного или военного положения, враждебных действий какого-либо другого государства, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора, других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств и которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
7.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место. 
7.3. Если такого уведомления не будет сделано в возможно более короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, если только само обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
7.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 7.1. Договора, при условии соблюдения требований пункта 7.2. Договора, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 1 месяца и указанные обстоятельства повлекут за собой невозможность исполнения Договора соответствующей Стороной, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Сторона не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной Стороной своих обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки. 
8.2. За нарушение установленных настоящим Договором начального и конечного сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от Цены выполняемых Работ за каждый день просрочки. 
8.3. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от Цены выполняемых Работ за каждый день просрочки.
8.4. Заказчик имеет право удержать неустойку из очередной суммы платежа причитающегося Подрядчику по настоящему Договру..
8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения причиненных убытков, если отступления от условий Договора или иные недостатки Работ в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.
8.6. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора, сверх суммы неустойки.
8.7. Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых соисполнителей как за свои собственные.
8.8. В случае просрочки оплаты выполненных Работ Заказчик выплачивает по требованию Подрядчика неустойку (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России от просроченного платежа за каждый день просрочки. Общий размер неустойки по настоящему пункту не может превышать 15% от просроченного платежа.
8.9. Уплата неустойки (процентов) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре.
8.10. Все убытки, которые подлежат возмещению Сторонами в рамках настоящего Договора, возмещаются в размере, не превышающем документально подтвержденного прямого реального ущерба, исключая упущенную выгоду. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим Договором.
9.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. При расторжении Договора по соглашению Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора, выплат неустоек.
9.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении Договора другой Стороной.
9.5. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.
9.6. Все уведомления в рамках настоящего Договора должны посылаться Сторонами в письменном виде или по телеграфу, или телексу/факсу, или по электронной почте с последующим отправлением по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).
9.7. Днем получения уведомления по настоящему Договору считается день доставки уведомления другой Стороне. 
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы разрешить путем прямых переговоров все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Договора или в связи с ним.
10.2. Если в течение тридцати календарных дней после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не смогут решить спорный вопрос по настоящему Договору к обоюдному удовлетворению Сторон, любая Сторона может потребовать разрешения этого вопроса в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
11.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, которые хранятся каждой из Сторон.
11.4. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
11.5. По письменному запросу Заказчика Подрядчик предоставляет информацию о составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) исполнительных органах Подрядчика.
11.6. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в случае непредставления Подрядчиком по письменному запросу сведений, указанных в п. 11.5 настоящего Договора.
11.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания сторонами, действует до 30.03.2027 и до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора в размере _____________ руб.
12.2. Исполнение договора может обеспечиваться следующими способами: предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям действующего законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
12.3. Если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное либо бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.
12.4. В ходе исполнения договора Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе изменить способ обеспечения исполнения договора.
12.5. Денежные средства, вносимые Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 
13.1.1. Приложение № 1 – Техническое задание;
13.1.2. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет. 


13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
[bookmark: _Toc201641613]Заказчик		       	Подрядчик
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»
Юридический адрес: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д.9
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Аукцион в электронной форме
Выполнение работ по модернизации фрагмента локальной вычислительной сети (СКС в корпусах: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 14) по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.9, лит А, набережная реки Фонтанки, д. 113, лит А
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Приложение № 1
										к Договору № _________
									от «__» __________ 20__ г.


2. Предмет закупки: Работы по модернизации фрагмента локальной вычислительной сети (СКС в корпусах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 14).

2. Сроки выполнения работ: 
Начало работ – со дня заключения Договора;
Окончание работ –100 (Сто) рабочих дней со дня заключения Договора.

3. Место выполнения работ: 
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.9, лит. А, Набережная реки Фонтанки, д. 113, лит. А.

4. Требования к содержанию и оформлению технической документации: проект, техническое задание, локальный сметный расчёт.

5. Описание и характер работ.
5.1 Модернизация информационной инфраструктуры Заказчика – фрагмент локальной вычислительной сети (СКС в корпусах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 14), предполагающая работы согласно проектной документации, в следующих помещениях:

Корпус 1
Шкаф MС1.1 (пом. 1-110)
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП и батарейного модуля:
- ИБП 3000 ВА – 1шт.;
- Батарейный модуль для ИБП 3000 ВА – 1шт.

Шкаф НС1.2 (пом. 1-220а)
Подключить рабочие места в помещении 1-114.2 (3 рабочих места (РМ)) и 1-101.11 (2 РМ).
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП и батарейного модуля:
- ИБП 3000 ВА – 1шт.;
- Батарейный модуль для ИБП 3000 ВА – 1шт.

Шкаф НС1.4 (пом. 1-204)
В помещении 1-204, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационный шкаф НС1.4 42U 600х800 мм. От шкафа НС1.4 (пом. 1-204) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  от шкафа НС1.4 (пом. 1-204) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС1.4 (пом. 1-204) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Из существующего шкафа (пом. 1-204) перенести все медные подключения в новый шкаф НС1.4. Подвод кабелей к шкафу НС1.4 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Подключить рабочие места в помещении 1-310 (1 РМ). Для шкафа НС1.4 (пом. 1-204) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП и батарейного модуля:
- MES2448P – 1шт. ;
- MES2448B – 1шт.;
- MES2424 – 1шт.;
- ИБП 1500 ВА – 1шт.;
- Батарейный модуль для ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС1.5 (пом. 1-411а)
Подключить рабочие места в помещениях 1-317 (1 РМ), 1-329 (1 РМ), 1-330 (1 РМ), 1-402 (4 РМ), 1-410 (1 РМ), 1-411 (2 РМ), 1-411а (2 РМ), 1-412 (1 РМ), 1-416.1 (3 РМ), 1-429 (2 РМ), 1-430 (3 РМ), 1-523 (1 РМ), 1-525 (1 РМ), 1-527 (1 РМ), 1-530 (1 РМ), 1-607 (1 РМ), 1-611 (1 РМ) и 1-613 (1 РМ).
Для шкафа НС1.5 (пом. 1-411а) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.
Корпус 2
Шкаф НС2.1 (пом. 36)
Подключить рабочие места в подвальном помещении №2-3-4, в помещениях 2-110 (2 РМ), 2-124.1 (2 РМ), 2-124.2 (1 РМ). Для шкафа НС2.1 (пом. 36) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС2.2 (пом. 2-303)
В помещении 2-303, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационном шкаф НС2.2 36U 600х800 мм. Из существующего шкафа (пом. 2-303) перенести все медные подключения в новый шкаф НС2.2. Подвод кабелей к шкафу НС2.2 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Подключить рабочие места в помещениях 2-209 (1 РМ), 2-209.5 (1 РМ), 2-213 (1 РМ) и 2-224 (3 РМ), 2-306 (1 РМ), 2-308 (1 РМ), 2-310 (1 РМ) и 2-409 (1 РМ). Для шкафа НС2.2 (пом. 2-303) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП и батарейного модуля:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.;
- Батарейный модуль для ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС2.3 (пом. 3-323)
Подключить рабочие места в помещении 2-316в (1 РМ).
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Корпус 3
Шкаф НС3.2 (пом. 3-234)
Подключить рабочие места в помещениях 3-200а (2 РМ), 3-200б (1 РМ), 3-203 (1 РМ), 3-308а (1 РМ), 3-308в (2 РМ), 3-308г (4 РМ), 3-309 (1 РМ), 3-309б (2 РМ) и 3-311 (1 РМ).
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 3000 ВА – 1шт.

Корпус 4
Шкаф MС4.2 (пом. 4-108.5)
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП и батарейного модуля:
- MES2448P – 1шт.;
- MES2448B – 4шт.;
- ИБП 3000 ВА – 1шт.;
- Батарейный модуль для ИБП 3000 ВА – 1шт.

Шкаф MС4.3 (пом. 4-108.5)
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС4.6 (пом. 4-309)
В помещении 4-309, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационном шкаф НС4.6. 42U 600х800 мм. От шкафа НС4.6 (пом. 4-309) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  от шкафа НС4.6 (пом. 4-309) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС4.6 (пом. 4-309) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Из существующего шкафа (пом. 4-309) перенести все медные подключения в новый шкаф НС4.6. Подключить рабочие места в помещениях 4-200 (1 РМ), 4-200.1 (1 РМ), 4-201 (1 РМ) и 4-415 (1 РМ). Подвод кабелей к шкафу НС4.6 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Для шкафа НС4.6 (пом. 4-309) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП:
- MES2448P – 1шт.;
- MES2448B – 2шт.;
- MES2424 – 1шт. (предоставляется Заказчиком);
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Корпус 5
Шкаф НС5.1 (пом. 5-407)
Подключить рабочие места в помещениях 5-205 (1 РМ), 5-305 (2 РМ), 5-405 (1 РМ), 5-501 (1 РМ), 5-502 (1 РМ), 5-505 (1 РМ), 5-508 (1 РМ) и 5-510 (1 РМ).
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Корпус 6
Шкаф НС6.1 (пом. 6-208)
Подключить рабочие места в помещениях 6-103 (6 РМ), 6-110 (11 РМ), 6-108а (1 РМ), 6-204 (1 РМ). 6-208 (2 РМ), 6-301 (2 РМ), 6-303 (1 РМ), 6-306 (2 РМ), 6-307 (1 РМ), 6-308 (2 РМ), 6-311 (4 РМ) и 6-401 (1 РМ). Для шкафа НС6.1 (пом. 6-208) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС6.2 (пом. 6б-204)
Для шкафа НС6.2 (пом. 6б-204) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Корпус 7
Шкаф НС7.1 (пом. 7-115)
Подключить рабочие места в помещениях 7-104 (1 РМ), 7-105 (1 РМ), 7-116 (2 РМ), 7-119 (1 РМ).
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП и батарейного модуля:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.;
- Батарейный модуль для ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС7.2 (пом. 7-127.1)
Подключить рабочие места в помещениях 7-121 (2 РМ), 7-123 (1 РМ), 7-128 (1 РМ), 7-127.2 (1 РМ), 7-127.3 (1 РМ), 7-127.4 (1 РМ), 7-127.7 (2 РМ), 7-127.7а (2 РМ), 7-127.7б (1 РМ), 7-127.10 (3 РМ), 7-127.13 (1 РМ).
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.;

Шкаф НС7.4 (пом. 7-338)
В помещении 7-338, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационном шкаф НС7.4. 42U 600х800 мм. От шкафа НС7.4 (пом. 7-338) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  От шкафа НС7.4 (пом. 7-338) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС7.4 (пом. 7-338) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Из существующего шкафа (пом. 7-338) перенести все медные подключения в новый шкаф НС7.4. Подключить рабочие места в помещениях 7-330.1 (2 РМ), 7-330.2 (5 РМ), 7-332 (1 РМ), 7-334 (1 РМ), 7-336 (1 РМ), 7-338 (1 РМ), 7-340 (1 РМ) и 7-440 (3 РМ). Подвод кабелей к шкафу НС7.4 выполнить в скрытом коробе. Для шкафа НС7.4 (пом. 7-338) выполнить организацию электропитания.  шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП и батарейного модуля: 
- MES2448P – 1шт.;
- MES2448B – 2шт.;
- ИБП 1500 ВА – 1шт.;
- Батарейный модуль для ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС7.5 (пом. 7-313)
Подключить рабочие места в помещении 7-413 (1 РМ).
Для шкафа НС7.5 (пом. 7-313) выполнить организацию электропитания.
В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП и батарейного модуля:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.;
- Батарейный модуль для ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС7.6 (пом. 7-530)
В помещении 7-530, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационном шкаф НС7.6. 42U 600х800 мм. От шкафа НС7.6 (пом. 7-530) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  От шкафа НС7.6 (пом. 7-530) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС7.6 (пом. 7-530) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Из существующего шкафа (пом. 7-530) перенести все медные подключения в новый шкаф НС7.6.  подключить рабочие места в помещениях 7-511 (1 РМ), 7-514.2 (2 РМ), 7-523 (1 РМ) и 7-538 (20 РМ). Подвод кабелей к шкафу НС7.6 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Для шкафа НС7.6 (пом. 7-530) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП: 
- MES2424P – 1шт.;
- MES2448B – 1шт.;
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС7.7 (пом. 7-508)
В помещении 7-508, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационном шкаф НС7.7. 42U 600х800 мм. От шкафа НС7.7 (пом. 7-508) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  От шкафа НС7.7 (пом. 7-508) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС7.7 (пом. 7-508) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Из существующего шкафа (пом. 7-508) перенести все медные подключения в новый шкаф НС7.7. Подключить рабочие места в помещениях 7-505 (1 РМ), 7-506 (1 РМ), 7-510 (1 РМ) и 7-512 (1 РМ). Подвод кабелей к шкафу НС7.7 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Для шкафа НС7.7 (пом. 7-508) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП: 
- MES2424P – 1шт.;
- MES2448B – 1шт.;
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС7.8 (пом. 7-308)
Для шкафа НС7.8 (пом. 7-308) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Корпус 8
Шкаф НС8.1 (пом. 8-109)
В помещении 8-109, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационном шкаф НС8.1. 42U 600х800 мм. От шкафа НС8.1 (пом. 8-109) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  От шкафа НС8.1 (пом. 8-109) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС8.1 (пом. 8-109) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Из существующего шкафа (пом. 8-109) перенести все медные подключения в новый шкаф НС8.1. Подключить рабочие места в помещениях 8-001 (3 РМ), 8-003 (3 РМ), 8-102 (1 РМ), 8-103 (1 РМ) и в регистратуре водолечебницы (1 РМ). Подвод кабелей к шкафу НС8.1 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Для шкафа НС8.1 (пом. 8-109) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП: 
- MES2448P – 1шт.;
- MES2448B – 3шт.;
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Корпус 9
Шкаф НС9.1 (пом. 9-115а, лестница)
В помещении 9-115а, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационном шкаф НС9.1. 22U 600х450 мм. От шкафа НС9.1 (пом. 9-115а) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  От шкафа НС9.1 (пом. 9-115а) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС9.1 (пом. 9-115а) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Из существующего шкафа (пом. 9-115а) перенести все медные подключения в новый шкаф НС9.1.  подключить рабочие места в помещениях 9-101 (1 РМ), 9-103 (1 РМ), 9-106 (1 РМ), 9-112 (1 РМ), 9-113 (1 РМ) и 9-114 (1 РМ). Подвод кабелей к шкафу НС9.1 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Для шкафа НС9.1 (пом. 9-115а) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП:
- MES2448P – 1шт.;
- MES2448B – 2шт.;
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС9.2 (пом. 9-126)
В помещении 9-126, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационном шкаф НС9.2. 42U 600х800 мм. От шкафа НС9.2 (пом. 9-126) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  От шкафа НС9.2 (пом. 9-126) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС9.2 (пом. 9-126) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Из существующего шкафа (пом. 9-126) перенести все медные подключения в новый шкаф НС9.2. Подключить рабочие места в помещениях 9-003 (1 РМ), 9-03 (1 РМ), 9-07 (1 РМ), 9-08 (3 РМ) и 9-127 (3 РМ). Подвод кабелей к шкафу НС9.2 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Для шкафа НС9.2 (пом. 9-126) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП:
 - MES2448P – 1шт.;
 - MES2448B – 1шт.;
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Шкаф НС9.4 (лестница)
В лестнице 3 этажа, взамен существующего телекоммуникационного шкафа установить новый телекоммуникационном шкаф НС9.4. 33U 600х800 мм. От шкафа НС9.4 (лестница) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  От шкафа НС9.4 (лестница) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС9.4 (лестница) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Из существующего шкафа на лестнице 3 этажа перенести все медные подключения в новый шкаф НС9.4. Подключить рабочие места в помещениях 9-305 (12 РМ), 9-308 (8 РМ) и 9-309 (1 РМ). Подвод кабелей к шкафу НС9.4 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Для шкафа НС9.4 (лестница) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов. 
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП:
- MES2424P – 1шт.;
- MES2424 – 1шт. (предоставляется Заказчиком);
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Корпус 10
Шкаф НС10.3 (пом. 17)
В помещении 17, этаж 3, установить новый телекоммуникационном шкаф НС10.3. 42U 600х800 мм. От шкафа НС10.3 (пом. 17) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС1.2. Запас кабеля для подъема к шкафу МС1.2 в серверной (пом. 1-101.1) сбухтовать в подвале под помещением серверной.  от шкафа НС10.3 (пом. 17) проложить оптический кабель OS2 емкостью 24 волокна до шкафа МС4.2 (пом. 4-108.5). В шкафах НС10.3 (пом. 17(10-309.3)) и МС4.2 (пом. 4-108.5) проложенные кабели разварить в оптических панелях. Подключить рабочие места в помещениях 10-215 (1 РМ), 10-308.1 (11 РМ), 10-308.2 (10 РМ), 10-309.1 (6 РМ), 10-309.2 (6 РМ), 10-309.3 (1 РМ), 10-309.4 (3 РМ), 10-411.1 (2 РМ), 10-411.2 (1 РМ), 10-412.1 (1 РМ), 10-412.2 (1 РМ), 10-412.4 (2 РМ), 10-504 (4 РМ), 10-505 (2 РМ), 10-509 (2 РМ), 10-521 (4 РМ), 10-524 (3 РМ) и 10-525 (1 РМ). Подвод кабелей к шкафу НС10.3 выполнить в кабель канале 100х60 мм. Для шкафа НС10.3 (пом. 17) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка коммутаторов, ИБП:
- MES2424P – 1шт.;
- MES2448B – 1шт.
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

Корпус 14
Шкаф НС14.1 (пом. 14-308)
Для шкафа НС14.1 (пом. 14-308) выполнить организацию электропитания. В шкаф предусмотреть 10%-й запас патч-кордов RJ-45, UTP cat.5e, разных цветов.
Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП:
- ИБП 1500 ВА – 1шт.

5.3. Работы должны выполняться в условиях действующего здания, без прекращения деятельности ФГБОУ ВО ПГУПС. Во время проведения работ должно быть сохранено бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение Заказчика. Должна быть обеспечена бесперебойная работа существующей телекоммуникационной сети. Все работы должны производиться в соответствии с режимом доступа в согласованное с Заказчиком время и только после обеспечения Заказчиком доступа к помещениям и существующей инфраструктуре.
5.4. Разрабатываемые технические решения, размещение коммуникационных шкафов и оборудования в них, траектории прокладки кабелей по каждому помещению, схемы организации связи, логическая конфигурация сети и политики безопасности должны соответствовать проектной документации Университета. 
Ознакомиться с проектной документацией на модернизацию информационной инфраструктуры можно с 10.00 до 17.00 часов по рабочим дням. Контактное лицо представителя ФГБОУ ВО ПГУПС – Полищук Максим Викторович, телефон для связи –  457-80-06. Установление указанного порядка ознакомления обусловлено тем, что вычислительная сеть Заказчика проходит в том числе через помещения с ограниченным режимом доступа и используется при обработке информации, содержащей персональные данные, в связи с чем размещение указанной документации в открытом доступе не осуществляется. При этом, документация о закупке содержит сведения, достаточные для определения предмета закупки и формирования заявки, а предоставление возможности дополнительного ознакомления с документацией и объектом направлено на уточнение условий выполнения работ и минимизацию технологических рисков при исполнении договора.
5.5. Исполнитель производит следующие пусконаладочные работы с активным сетевым оборудованием:
• установка комплектующих (блоков питания, доп. модулей, трансиверов);
• обновление микропрограммного обеспечения;
• установка обновлений и лицензий;
• подключение и коммутация;
• настройка коммутаторов (ACL, IRF, адресация, VLAN, QoS, агрегация, управление);
• настройка групп коммутаторов в стеке (AOC, DAC и т.п.);
• организация соединения нового сегмента локальной вычислительной сети с существующей сетью ФГБОУ ВО ПГУПС;
• настройка маршрутизации, включая маршрутизацию между новой локальной вычислительной сетью и существующей сетью ФГБОУ ВО ПГУПС с актуализацией конфигурации кластера МСЭНП UserGate (новые подсети, VLAN, политики безопасности, настройки балансировки и резервирования и т.д.).

6. Требования к оборудованию, используемого Исполнителем:

6.1. Требования к техническим показателям оборудования/товара:
	Наименование товара, товарный знак (при наличии)
	Конкретные показатели технических (функциональных) и качественных характеристик товаров, необходимых для использования при выполнении работ 

	Шкаф коммуникационный
	Коммуникационный шкаф должен быть металлическим; высота, ширина, глубина – согласно требованиям по помещениям; передняя дверь стеклянная одностворчатая; задняя дверь металлическая двустворчатая; цвет черный.

	Оптическая панель 
	Оптическая панель (оптобокс) должна быть металлическая. Оптобокс должен вмещать в себя не менее 24 портов для оптического одномодового кабеля тип волокна не ниже OS2. Высота патч-панели должна быть не более 1U (44,45 мм).

	Кабель оптический одномодовый
	Кабель должен быть 24-х волоконный, тип волокна не ниже OS2. В кабеле должен отсутствовать несущий трос и экран. 

	Кабель медный 
	Кабель категории 5е, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH нг(A)-HFLTx, внутренней прокладки

	Горизонтальный организатор
	Горизонтальный организатор должен быть металлическим, количество металлических колец не менее 5, высота горизонтального организатора должна быть не более 1U (44,45 мм).

	Патч-панели (Коммутационная панель)
	Патч-панель должна иметь 19” конструктив, высота 1U, количество портов 24, категория портов 5e, маркировка портов.  

	ИБП 1500 ВА
	Для реализации функции мониторинга каждый ИБП должен быть оснащен SNMP картой, обеспечивающей возможность удалённого управления и мониторинга параметров и событий ИБП, электросети и нагрузки посредством подключения в локальную вычислительную сеть через RJ45/Ethernet 10/100/1000 UTP, mini USB с поддержкой протоколов http, https, IPv.4, IPv.6, SNMP v.1/v.2с/v.3, TCP/IP, SMTP, SSL(2048бит)/TLS, SSH, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, Radius, Modbus по TCP/IP, BACnet, Syslog, LDAP  
· Тип ИБП — двойного преобразования (On-Line).
· Форм-фактор: универсальный в 19-дюймовую стойку/напольный высота не более 2U.
· Наличие встроенных аккумуляторных батарей – Да.
· Полная выходная мощность: не менее 1500 ВА.
· Активная выходная мощность: не менее 1500 Вт.
· Выходной коэффициент мощности: не менее 0,99.
· Входное напряжение: 208-240 В (настраиваемое).
· Диапазон входного напряжения: 110–300 В.
· Диапазон входной частоты: 50 Гц / 60 Гц.
· Номинальное выходное напряжение: 200-240 В (настраиваемое).
· Точность выходного напряжения: ± 1%.
· Форма выходного напряжения: чистая синусоида.
· КПД в режиме работы от электросети: ≥90% при полной нагрузке.
· КПД в экономичном режиме: ≥95% при полной нагрузке.
· Интерфейсы: USB, RS-232, слот для мини SNMP-карты / «сухих» контактов.
· Габариты (ШхГхВ, не более): 440×460×86,5 мм.
· Вес нетто: не более 20 кг.
· Уровень шума: не более 50 дБ.
· Наличие SNMP карты – да
· Монтажный комплект рельсов.

	Батарейный модуль для ИБП 1500 ВА
	Батарейный модуль должен быть совместим с ИБП 1500 ВА
· Тип аккумуляторных батарей: свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки.
· Ёмкость АКБ: не более 9 Ач.
· Количество встроенных АКБ: не более 8 штук.
· Напряжение на шине постоянного тока: 48 В.
· Размер (Ш× Г×В, не более): 440×552×86,5 мм.
· Вес нетто: не более 28,5 кг.
· Форм-фактор: универсальный в 19-дюймовую стойку/напольный высота не более 2U.
· Монтажный комплект рельсов.

	ИБП 3000 ВА
	Для реализации функции мониторинга каждый ИБП должен быть оснащен SNMP картой, обеспечивающей возможность удалённого управления и мониторинга параметров и событий ИБП, электросети и нагрузки посредством подключения в локальную вычислительную сеть через RJ45/Ethernet 10/100/1000 UTP, mini USB с поддержкой протоколов http, https, IPv.4, IPv.6, SNMP v.1/v.2с/v.3, TCP/IP, SMTP, SSL(2048бит)/TLS, SSH, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, Radius, Modbus по TCP/IP, BACnet, Syslog, LDAP  
· Тип ИБП — двойного преобразования (On-Line).
· Форм-фактор: универсальный в 19-дюймовую стойку/напольный высота не более 2U.
· Наличие встроенных аккумуляторных батарей – Да.
· Полная выходная мощность: не менее 3000 ВА.
· Активная выходная мощность: не менее 3000 Вт.
· Выходной коэффициент мощности: не менее 0,99.
· Входное напряжение: 208-240 В (настраиваемое).
· Диапазон входного напряжения: 110–300 В.
· Диапазон входной частоты: 50 Гц - 70 Гц.
· Номинальное выходное напряжение: 200-240 В (настраиваемое).
· Точность выходного напряжения: ± 1%.
· Форма выходного напряжения: чистая синусоида.
· КПД в режиме работы от электросети: ≥92% при полной нагрузке.
· КПД в экономичном режиме: ≥95% при полной нагрузке.
· Интерфейсы: USB, RS-232, слот для мини SNMP-карты / «сухих» контактов.
· Габариты (ШхГхВ, не более): 440×600×86,5 мм.
· Вес нетто: не более 28 кг.
· Уровень шума: не более 50 дБ.
· Наличие SNMP карты – да
· Монтажный комплект рельсов.

	Батарейный модуль для ИБП 3000 ВА
	Батарейный модуль должен быть совместим с ИБП 3000 ВА
· Тип аккумуляторных батарей: свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки.
· Ёмкость АКБ: не более 9 Ач.
· Количество встроенных АКБ: не более 12 штук.
· Напряжение на шине постоянного тока: 72 В.
· Размер (Ш× Г×В, не более): 440×520×131 мм.
· Вес нетто: не более 41 кг.
· Форм-фактор: универсальный в 19-дюймовую стойку/напольный высота не более 3U.
· Монтажный комплект рельсов.



	Коммутаторы:

	MES2424
	Производитель:
	Eltex*

	
	Модель:
	MES2424_AC

	
	ЕРРРП (ТОРП):
	ТКО-476/20

	
	Пропускная способность:
	128 Гбит/с

	
	Порты 100/1000BASE-T (RJ45):
	24 шт.

	
	Порты 10GBASE-R (SFP+):
	4 шт.

	
	Питание:
	220В, 50Гц

	
	- комплект креплений в стойку 19" RM
- кабель питания IEC 60320 C13

	
	- кабель SFP+ DAC (Direct attach cable), 10G, 1m

	
	Гарантийный срок: 36 месяцев

	MES2448B
	Производитель:
	Eltex*

	
	Модель:
	MES2448B

	
	ЕРРРП (ТОРП):
	ТКО-478/20

	
	Пропускная способность:
	176 Гбит/с

	
	Порты 100/1000BASE-T (RJ45):
	48 шт.

	
	Порты 10GBASE-R (SFP+):
	4 шт.

	
	Питание:
	220В, 50Гц

	
	- комплект креплений в стойку 19" RM
- кабель питания IEC 60320 C13

	
	- трансиверы FH-SPB311TCDL3 SFP+ 10GE, 3 км, SM, 1 волокно, комплект (2 шт.) TX/RX 1310/1310 LC, DDM

	
	Гарантийный срок: 36 месяцев

	MES2424P
	Производитель:
	Eltex*

	
	Модель:
	MES2424P AC

	
	ЕРРРП (ТОРП):
	ТКО-704/21

	
	Пропускная способность:
	128 Гбит/с

	
	Порты 100/1000BASE-T (RJ45) PoE+:
	24 шт.

	
	Порты 10GBASE-R (SFP+):
	4 шт.

	
	Питание:
	220В, 50Гц

	
	- комплект креплений в стойку 19" RM
- кабель питания IEC 60320 C13

	
	- кабель SFP+ DAC (Direct attach cable), 10G, 1m

	
	Гарантийный срок: 36 месяцев

	MES2448P
	Производитель:
	Eltex*

	
	Модель:
	MES2448P

	
	ЕРРРП (ТОРП):
	ТКО-767/22

	
	Пропускная способность:
	176 Гбит/с

	
	Порты 100/1000BASE-T (RJ-45) PoE+:
	48 шт.

	
	Порты 10GBASE-R (SFP+):
	4 шт.

	
	Питание:
	220В, 50Гц

	
	- комплект креплений в стойку 19" RM
- модуль питания PM380-220/56, 380 Вт
- 2 кабеля питания IEC 60320 C13

	
	- кабель SFP+ DAC (Direct attach cable), 10G, 1m

	
	Гарантийный срок: 36 месяцев


* – Используемые в составе работ коммутаторы указываются с товарным знаком Eltex на основании подпункта «а» пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемого оборудования с товарами, уже используемыми Заказчиком.

6.2. Оборудование и материалы должны быть изготовлены в заводских условиях, должны быть новыми товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
6.3. Оборудование и материалы должны быть упакованы в тару (упаковку), не имеющую дефектов и обеспечивающую их сохранность при хранении. Стоимость тары (упаковки) включается в стоимость используемого оборудования и материалов.
6.4. Оборудование и материалы должны отвечать требованиям качества безопасности для жизни и здоровья человека, а также иным требованиям сертификации, безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и иным обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ и утвержденных для данного вида продукции.
6.5. Доставка оборудования и материалов на склад Заказчика осуществляется силами Исполнителя за свой счёт.
6.6. Все требуемые и неучтенные Исполнителем, по выше перечисленным работам, детали, расходные материалы и комплектующие поставляются и используются Исполнителем за его счет.
6.7. На оборудование и материалы должна быть предоставлена вся необходимая сопроводительная техническая документация при наличии и, если их оформление обязательно (сертификаты соответствия, таможенные, пожарной безопасности; отказные письма). 

7. Требования к техническим характеристикам работ, их качеству и безопасности:
7.1. Исполнитель обязан при выполнении работ соблюдать требования законодательства, СП, ПУЭ, ГОСТ Р 53245-2008 и других нормативных документов в отношении работ и материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ.
7.2. При прокладке кабеля по зданию использовать существующие пластиковые кабель-каналы и металлические лотки. В помещениях спуск кабелей с потолка и подвод к оборудованию осуществлять в декоративных пластиковых кабель-каналах при невозможности скрытой проводки. Не допускается организация незакрепленных кабельных линий протяженностью более 1 метра.
7.3. В качестве компонентов сети связи необходимо использовать 24-х волоконный оптический кабель, типом волокон OS2, оптические панели на 12 дуплекс адаптеров, оптические симплекс патч-корды с типом волокон OS2. Каждый 24-х волоконный оптический кабель должен терминироваться в отдельный устанавливаемый оптобокс.
В качестве медной части сети использовать кабель категории 5е, U/UTP, 4 пары, тип оболочки LSZH нг(A)-HFLTx, согласно ГОСТ 31565-2012 таблица 2. Кабель прокладывается единым отрезком от патч-панели до пользовательской розетки RJ-45. Кабель необходимо промаркировать с обоих концов и в местах отвода от основной трассы. 
7.4. На лицевой стороне коммутационных панелей и активного сетевого оборудования должна быть выполнена маркировка, соответствующая маркировке пользовательских портов, кабельных линий и оборудования. Маркировка должна быть произведена износостойкими материалами, понятна и не вызывать разночтений и читаема в течение всего срока эксплуатации системы.
7.5. Исполнитель должен вести журнал выполнения работ. Все материалы, используемые Исполнителем для выполнения работ, должны иметь сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, которые предъявляются после заключения контракта, перед началом выполнения работ.
7.6. Исполнитель осуществляет своевременную уборку, вынос и вывоз отходов после проведенных строительно-монтажных и иных работ, проводимых Исполнителем.
7.7. Исполнитель несет ответственность за действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства РФ в части обеспечения безопасности труда при выполнении работ на объектах Заказчика.
7.8. Исполнитель обязан соблюдать технологию производства работ, установленную производителем материала или оборудования, используемого при производстве работ.

8. Приёмка работ:
8.1. По окончании работ Исполнитель проводит тестирование смонтированных волоконно-оптических и медных линий согласно ГОСТ 53245-2008. Результаты тестирования предоставляются Заказчику в бумажном виде.
8.2. Исполнительная документация предоставляется Заказчику не позднее трёх рабочих дней после завершения работ на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде.
8.3. Исполнительная документация включает:
• топологию оптической сети;
• поэтажные исполнительные планы с указанием проложенных трасс, номеров помещений, фактическим местом установки шкафов;
• структурную схему локальной вычислительной сети;
• описание настроек;
• схему соединений;
• таблицы коммутации;
• схемы размещения оборудования в телекоммуникационных шкафах;
• спецификации;
• результаты тестирования смонтированной кабельной системы;
• сертификаты на оборудование и материалы Исполнителя.
8.4. Приемка работ Исполнителя в соответствии с Программой и методиками приемо-сдаточных испытаний (ПМИ) осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком. В состав комиссии включается не менее одного представителя Исполнителя. Процесс проведения и итоги приемо-сдаточных испытаний оформляются в виде протокола приемо-сдаточных испытаний.
8.5. ПМИ разрабатывает Исполнитель и предоставляет для согласования Заказчику совместно с исполнительной документацией. ПМИ должна содержать следующие обязательные разделы: комплектность оборудования и документации, способы и критерии проверки оборудования и выполненных настроек, а также методики проверки принятых политик безопасности, сетевой доступности ресурсов (в том числе – существующей ЛВС ПГУПС на примере нескольких служб или сервисов, которые определит Заказчик) и отказоустойчивости системы с формализованными ожидаемыми результатами успешных испытаний.

9. Гарантийные обязательства на работы и требования к Исполнителю и технической поддержке:
9.1. Исполнитель должен обеспечить гарантийное обслуживание результатов выполненных работ в течение гарантийного срока, установленного договором и настоящим Техническим заданием.
9.2. Исполнитель обязан обеспечить прием и регистрацию обращений Заказчика по вопросам гарантийного обслуживания и технической поддержки круглосуточно, 7 дней в неделю, не менее чем по двум каналам связи, включая телефон и электронную почту. Все обращения подлежат обязательной регистрации с фиксацией даты и времени поступления. 
	Начало работ по устранению неисправности должно быть обеспечено не позднее следующего рабочего дня после получения обращения Заказчика, а при необходимости выезд специалиста на объект Заказчика осуществляется в рабочее время по рабочим дням в сроки, установленные договором и настоящим Техническим заданием. 
Срок устранения неисправности не должен превышать более 21 рабочего дня с момента регистрации обращения Заказчика, если иные сроки не обусловлены необходимостью замены оборудования, предоставления запасных частей, получения доступа к обновлениям микропрограммного обеспечения либо иными обстоятельствами, зависящими от действий Заказчика.
Исполнитель вправе обеспечивать исполнение указанных обязательств собственными силами, через обособленное подразделение, сервисного партнера либо иным не запрещенным законодательством способом при условии соблюдения установленных сроков реагирования, выезда и устранения неисправностей.
9.3. Гарантийные обязательства на работы Исполнителя
	Срок гарантийных обязательств
	12 месяцев с момента приемки работ Заказчиком

	Время приема заявок
	Круглосуточно, 7 дней в неделю

	Начало работ по устранению неисправности
	На следующий рабочий день после получения заявки 

	Выезд к Заказчику
	При необходимости, в рабочее время по рабочим дням

	Консультации заказчика по замене запасных частей в рамках ремонта поставленного оборудования
	Осуществляются Исполнителем, по рабочим дням

	Окончание работ по устранению неисправности*
	Не более 21 рабочего дня с момента обращения Заказчика в техническую поддержку.


* - при необходимости, для устранения неисправности, замены единиц(ы) оборудования, запасных частей, обновления микрокодов оборудования, предоставленного Заказчиком: не более 14 дней с момента предоставления Заказчиком единиц(ы) оборудования на замену неисправной (неисправных), запасных частей, доступа к микрокодам на сайте производителя оборудования.




Заказчик							Подрядчик

__________________ /_______________/			_______________ /_______________/
риложение № 2
										к Договору № _________
									от «__» __________ 2026 г.

[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 (СМЕТА) *
Выполнение работ по модернизации фрагмента локальной вычислительной сети (СКС в корпусах: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 14) по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.9, лит А, набережная реки Фонтанки, д. 113, лит А

* Заполняется в соответствии с Закупочной документацией Заказчика и Предложением Участника
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