Техническое задание 
	№ п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество
	Основные характеристики, позволяющие идентифицировать товар и/или торговая марка, модель, комплектация. Требования к совместимости, гарантийным обязательствам, к цвету, дизайну (возможно предоставление с заявкой дизайн-проекта, чертежа, фотографии, технического паспорта) и/или ссылка на сайт с описанием товара.
	Возможность применения аналогов с указанием существенных характеристик 
	Примечание

	1
	Реле промежуточное 6А 230В 4пк без индикации без розетки RXM RXM4AB1P7
Schneider Electric
	шт
	10
	Миниатюрные реле RXM являются частью электромеханических реле Harmony. Втычное реле, монтируется в розетку RXZE. Промежуточное реле 4 выхода/выхода с номинальным током 6 А и напряжением цепи управления 230 В перем. тока 50/60 Гц. Кнопка испытания активируется мгновенно нажатием красной кнопки на передней стороне и блокируется поворотом зеленой части. Механический индикатор расположен рядом с кнопкой испытания, где оранжевый флаг указывает состояние контакта реле. Исполнение подходит для промышленного оборудования, упаковочных материалов, текстиля, систем ОВКВ, панелей управления автоматикой, распределительных устройств низкого/среднего напряжения, устройств управления двигателями, интерфейсов ПЛК, источников питания, строительного или медицинского оборудования, систем управления освещением. Изделие является green premium и соответствует международным стандартам и сертификатам, таким как IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd, RoHS и REACH. Реле RXM следует использовать с гнездом RXZE (винтовой зажим, винтовой соединитель, вставной вывод). Для защиты от вибрации в розетку можно добавить пластиковый/металлический зажим. Подключаемые реле RXM - это серия промышленных подключаемых реле, предназначенных как для простых, так и для сложных систем автоматизации.
	НЕТ
	

	2


	LC1E65M5 - КонтакторTVS 65А 400В AC3 220В 50ГЦ
Schneider Electric
	шт
	5
	Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с - 220


Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В - 65


Род тока включения
 - Переменный


Модульное исполнение - false
	НЕТ
	

	3
	LC1D18M7, Пускатель магнитный 18А катушка управления 220В АС 1НО+1НЗ LC1D
Schneider Electric
	шт
	5
	
	НЕТ

	


2.1 Место доставки, сроки и порядок поставки товара

2.2 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 

2.3 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 календарных дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Таблице №1.

3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке

4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

7 Порядок расчётов

7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.

