Описание объекта закупки
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование объекта закупки:
Поставка Шин пневматических для грузовых автомобилей (зимних)
Раздел 1. Общие требования.

Место поставки товара: 
Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется Поставщиком в полном объёме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения контракта.
Условия поставки товара: поставка товара осуществляется силами и средствами поставщика до адреса заказчика. Расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта включены в стоимость товара.
Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товара: 
1) Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, применимым для данного вида товара;
                            2)    Функциональные, технические и качественные характеристики, и количество товара должны соответствовать требованиям, установленным в Разделе 2.


Раздел 2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, к количеству товара.

	№
п/п
	Наименование товара
	ОКПД/КТРУ
	Технические характеристики 
	Дополнительная информация в сведения о товаре, работе, услуге (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости))
	Ед.изм
	Кол-во
	Производитель

	
	
	
	Наименование
	Значение
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk235112923][bookmark: _Hlk235113075]
1
	Шина пневматическая для грузовых автомобилей

KAMA NR 201 275/70 R22.5
	22.11.13.110-00000016
	
Вид шины по назначению
	
Грузовая
	Соответствует КТРУ
	













шт
	













18
	КАМА, КОРДИАНТ, ВОЗМОЖЕН АНАЛОГ

	
	
	
	

Категория использования шины
	

Зимняя
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	
Наличие шипов

	
нет

	
Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	Номинальная ширина профиля
	275 мм
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	Высота профиля
	70 
	Соответствует КТРУ

	
	
	

	
	
	
	Номинальный посадочный диаметр обода
	22.5 Дюйм (25,4 мм)
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	Индекс нагрузки
	148/145
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	Индекс категории скорости 
	L
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	Способ герметизации шины
	Бескамерная
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	Тип рисунка протектора
	Универсальный
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	

2
	Шина пневматическая для грузовых автомобилей

HANKOOK 295/80r22.5 152/148m smart flex dh31
	22.11.13.110-00000016
	

Вид шины по назначению
	
Грузовая
	Соответствует КТРУ
	









шт
	









12
	HANKOOK
КОРДИАНТ, ВОЗМОЖЕН АНАЛОГ

	
	
	
	

Категория использования шины
	

Зимняя
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	
Наличие шипов

	
нет

	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	Номинальная ширина профиля
	295 мм
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	Высота профиля
	80 
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	Номинальный посадочный диаметр обода
	22.5 Дюйм (25,4 мм)
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	Индекс нагрузки
	152/148
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	Индекс категории скорости 
	M
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	Способ герметизации шины
	Бескамерная
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	Тип рисунка протектора
	Универсальный
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	3
	Шина пневматическая для грузовых автомобилей

	22.11.13.110-00000016 
	
Вид шины по назначению
	
Легкая грузовая
	Соответствует КТРУ
	













шт
	













56
	IKON TYRES 
Autograph Snow C3,
КОРДИАНТ, ВОЗМОЖЕН АНАЛОГ

	
	
	
	

Категория использования шины
	

Зимняя
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	
Наличие шипов

	
нет

	
Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	Номинальная ширина профиля
	185 мм
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине
	75%
	Соответствует КТРУ

	
	
	

	
	
	
	Номинальный посадочный диаметр обода
	16 Дюйм (25,4 мм)
	Соответствует КТРУ

	
	
	

	
	
	
	Индекс нагрузки
	102
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	Индекс скорости
	R
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	Способ герметизации шины
	Бескамерная
	Соответствует КТРУ
	
	
	

	
	
	
	Тип рисунка протектора
	Зимний
	Соответствует КТРУ
	
	
	














[image: ]


Раздел 3. Описание товара.
Товар не должен иметь ни внешних, ни внутренних повреждений. Поставляемый товар имеет невскрытую упаковку, способную предотвратить товар от повреждения или порчи во время перевозки, разгрузки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения. 
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), принадлежать поставщику на праве собственности, не быть заложен, не являться предметом ареста, быть свободным от прав третьих лиц, быть ввезенным на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации правил. 


Начальник гаража                                                                             А.А. Эстрин
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