	
Приложение № 1 к
конкурсной документации
   
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	№ п\п
	Наименование товара
	Функциональные, технические 
и качественные характеристики, товара
	Запреты, ограничения 
и преимущества 
в соответствии 
с ПП РФ 1875 
от 23.12.2025
	ОКПД 2
	ОКВЭД 2
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Источник питания постоянного тока
	Согласно Приложения 1
	Ограничение (п. 205 Приложения № 2 
к ПП РФ 1875)
	26.20.40.111
	26.20
	Шт.
	30

	2. 
	Мышь компьютерная проводная
	Согласно Приложения 1
	Ограничение (п. 200 Приложения № 2 
к ПП РФ 1875)
	26.20.16.170
	26.20
	Шт.
	[bookmark: _GoBack]70

	3. 
	Мышь компьютерная комбинированная
	Согласно Приложения 1
	Ограничение (п. 200 Приложения № 2 
к ПП РФ 1875)
	26.20.16.170
	26.20
	Шт.
	15

	4. 
	Системный блок
	Согласно Приложения 1
	Ограничение (п. 199 Приложения № 2 
к ПП РФ 1875)
	26.20.15.120
	26.20
	Шт.
	100

	5. 
	Клавиатура проводная
	Согласно Приложения 1
	Ограничение (п. 200 Приложения № 2 
к ПП РФ 1875)
	26.20.16.110
	26.20
	Шт.
	50

	6. 
	Клавиатура комбинированная
	Согласно Приложения 1
	Ограничение (п. 200 Приложения № 2 
к ПП РФ 1875)
	26.20.16.110
	26.20
	Шт.
	15

	7. 
	Монитор
	Согласно Приложения 1
	Ограничение (п. 201 Приложения № 2 
к ПП РФ 1875)
	26.20.17.110
	26.20
	Шт.
	95






















Приложение 1 к Техническому заданию

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Источник питания постоянного тока
	Максимальное выходное напряжение < 30 Вольт
Максимальный выходной ток ≥ 20 Ампер
Мощность ≥ 500 и  < 1000 Ватт
Наличие функции защиты от перегрева: Да
Наличие функции защиты от перегрузки по току: Да
Наличие функции защиты от перенапряжения: Да
Тип: Импульсный
Форм-фактор: Встраиваемый.
	Шт.
	30

	2
	Мышь компьютерная проводная
	Длина кабеля ≥ 2 Метр
Тип подключения: Проводной
Разрешение сенсора, точек/дюйм: ≥ 1200 точек/дюйм
Интерфейс подключения: USB
Тип сенсора: Оптический.
	Шт.
	70

	3
	Мышь компьютерная комбинированная
	Тип подключения: Комбинированный
Интерфейс подключения: Радио
Длина кабеля: ≥ 1.5  и  < 2 Метр
Наличие функции тихого клика: Да
Разрешение сенсора, точек/дюйм: ≥ 2400
Наличие съемного кабеля: Да
Тип питания: Аккумулятор.
	Шт.
	15

	4
	Системный блок
	Высота корпуса: < 370 Миллиметр
Длина корпуса: ≥ 400 Миллиметр
Ширина корпуса: < 175 Миллиметр
Количество и типы встроенных интерфейсов USB на лицевой панели, не занимающие отсеки 5.25, 3.5, шт.: Не менее 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x USB 2.0
Доступные к использованию свободные внешние отсеки, шт.: Не менее 3 х 5.25”, 2 х 3.5”
Доступные к использованию свободные внутренние отсеки, шт.: Не менее 7 х 3.5”, 7 х 2,5”
Возможность одновременной установки устройств в отсеки 5.25, 3.5, 2.5: Не менее 17 шт.
Наличие картридера, не занимающего отсеки 5.25, 3.5: Наличие
Количество встроенных в корпус аудиоразъемов: ≥ 3
Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели: Наличие
Наличие выходного аудиоразъема на передней панели: Наличие
Наличие комбинированного аудиоразъема: Наличие
Петля для установки навесного замка, шт: Не менее 2
Поддержка установки датчика вскрытия корпуса: Соответствие
Наличие фиксатора для электромагнитного замка на боковой крышке корпуса: Наличие
Наличие ножек из диэлектрического материала: Наличие
Беспрепятственная установка заказчиком дополнительных устройств во все отсеки, слоты и разъёмы корпуса и материнской платы: Соответствие
Универсальные отсеки корпуса 5,25/2,5/3,5: Нет
Частота процессора базовая: ≥ 3.3 Гигагерц
Количество потоков процессора: ≥ 8 Штука
Количество ядер процессора: ≥ 4 Штука
Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3): ≥ 12 Мегабайт
Тип оперативной памяти: DDR5
Объем оперативной установленной памяти: ≥ 8 Гигабайт
Общий объем накопителей SSD: ≥ 480 Гигабайт
Мощность блока питания: ≥ 450 Ватт
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0): ≥ 2 Штука
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0): ≥ 2 Штука
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0: ≥ 3 Штука
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB Type-C: ≥ 2 Штука
Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2х2: ≥ 1 Штука
Возможность блокировки кнопки включения системного блока: нет
Тип порта видеовыхода: VGA, HDMI, DisplayPort, DVI-I
Количество портов DisplayPort: ≥ 1 Штука
Количество портов DVI-I: ≥ 1 Штука
Количество портов HDMI: ≥ 1 Штука
Количество портов Ethernet 8P8C (RJ-45): ≥ 2 Штука.
	Шт.
	100

	5
	Клавиатура проводная
	Цвет: Черный
Интерфейс подключения: USB
Тип подключения: Проводная клавиатура
Длина кабеля: Не менее 1,6 м.
Встроенный USB-хаб: Наличие
Количество свободных портов USB-хаба: Не менее 1
Общее количество клавиш не менее 108 штук, клавиши, не программируемые пользователем: Соответствие
Промышленное нанесение всех символов на клавиши клавиатуры, без использования наклеек: Соответствие
Отдельная клавиша для переключения между языками RUS/ENG в нижней части клавиатуры: Не менее 1
Отдельная клавиша Sleep для перевода компьютера в спящий режим: Не менее 1
Отдельные клавиши мультимедиа: Не менее 3
Отдельная клавиша для вызова аппаратных функций, электронной почты, браузера FN в нижней части клавиатуры: Не менее 1
Влагозащищенность, степень защиты не ниже IP22: Наличие
Отсутствие дополнительных переходников, разветвителей, адаптеров: Соответствие
Тип клавиш: Низкопрофильные
Отсутствие подставки для рук: Соответствие
	Шт.
	50

	6
	Клавиатура комбинированная
	Цвет: Черный
Интерфейс подключения: Радио
Тип подключения: Комбинированная клавиатура
Возможность работы от аккумулятора 10440/AAA: Наличие
Возможность работы в проводном и беспроводном режимах: Наличие
Радиус действия (макс., в помещении без преград): ≥ 10 Метр
Длина кабеля: 1,5 м.
Встроенный USB-хаб: Наличие
Съёмный USB кабель клавиатуры: Наличие
Количество свободных портов USB-хаба: Не менее 1
Общее количество клавиш не менее 108 штук, клавиши, не программируемые пользователем: Соответствие
Промышленное нанесение всех символов на клавиши клавиатуры, без использования наклеек: Соответствие
Отдельная клавиша для вызова сервисного обращения в нижней части клавиатуры: Не менее 1
Отдельная клавиша для переключения между языками RUS/ENG в нижней части клавиатуры: Не менее 1
Отдельная клавиша Sleep для перевода компьютера в спящий режим: Не менее 1
Отдельные клавиши мультимедиа: Не менее 3
Отдельная клавиша для вызова аппаратных функций, электронной почты, браузера FN в нижней части клавиатуры: Не менее 1
Влагозащищенность, степень защиты не ниже IP22: Наличие
Отсутствие дополнительных переходников, разветвителей, адаптеров: Соответствие
Тип клавиш: Низкопрофильные
Отсутствие подставки для рук: Соответствие.
	Шт.
	15

	7
	Монитор
	Разрешение экрана: 1920 x 1080
Время отклика, мс: < 6
Количество встроенных в корпус портов DisplayPort: ≥ 2 Штука
Количество встроенных в корпус портов HDMI: ≥ 1 Штука
Интерфейс подключения: Display Port, HDMI, VGA
Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте: Да
Стандарт крепления: VESA 75 x 75
Яркость, кд/м2: ≥ 300  и  < 350
Контрастность: ≥1000:1
Частота обновления экрана: ≥ 75 Герц
Размер диагонали: ≥ 23.8 Дюйм (25,4 мм)
Угол обзора по вертикали, градус: ≥ 178
Угол обзора по горизонтали, градус ≥ 178
Наличие функции регулировки наклона: Да
Наличие встроенных динамиков: Да
Технология изготовления матрицы дисплея: IPS
	Шт.
	95



