ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на пошив жилетов для официантов 

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: Жилет официальный для персонала (официантов)
Общее количество: 65 штук
СРОКИ
· Жилеты должны быть уже на руках у заказчика 15 декабря 2026 года (без задержек)
ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ
· Все 65 жилетов должны быть черного цвета
Гендерный крой: Согласно референсу, жилеты носят как мужчины, так и женщины. Исполнитель обязан разработать и предоставить лекала для обеспечения идеальной посадки. 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Основная ткань (на выбор Заказчика, Исполнитель делает просчет двух вариантов):
Вариант А: Бархат (или велюр/вельвет-корд с высоким ворсом). Требования: устойчивый к истиранию, не «лысеющий» в местах сгибов, легко поддающийся ВТО (влажно-тепловой обработке).
Вариант Б: Премиальная костюмная ткань (шерсть с вискозой/полиэстером или высококачественная смесовая ткань). Требования: плотность от 250 г/м², несминаемость, благородный матовый или легкий сатиновый блеск.

Подкладочная ткань:
Обязательно наличие подкладки (внутренняя часть спинки и внутренняя полочка).
Материал: вискоза, ацетат или качественный антистатический полиэстер. Подкладка должна быть приятна к телу, «дышать» и скользить при надевании на рубашку.
Цвет подкладки: подбирается в тон основной ткани (согласовывается с Заказчиком).

Фурнитура:
Пуговицы: Золото состаренное (антик/бронза с золотым отливом). Строго исключить ярко-желтое, дешевое золото. Пуговицы должны быть металлическими, с надежным креплением (на ножке или с ушками, прошитыми армированной нитью).
Регулятор (пряжка) по спинке: Аналогично пуговицам – состаренное золото.

ВАЖНО: Окончательный выбор цвета и материала подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ориентировочно)
	Размер
	Количество (шт.)

	XS
	10

	S
	20

	M
	25

	L
	10


Точные размеры будут предоставлены в начале ноября.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПОКРОЙ
Покрой: Классический, приталенный, элегантный. V-образный вырез горловины, обеспечивающий красивую линию шеи и демонстрацию галстука-бабочки. 
Регулировка размера (Обязательно): Жилет должен иметь функцию регулировки по объему.
· Классический хлястик (ремешок) по центру спинки с пряжкой из состаренного золота, позволяющий изменять объем на +/- 1,5-2 см.
· Спинка выполняется из основной ткани (для премиального вида) 
· Внешние карманы отсутствуют (для сохранения строгости силуэта)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
· Все образцы ткани, фурнитуры и готовых изделий подлежат обязательному согласованию с Заказчиком
· 
МАРКИРОВКА
· Внутри каждого жилета должен быть вшит составник (этикетка) с указанием размера
· Обязательно вложить инструкцию по уходу за изделиями.
Упаковка:
· Каждое изделие индивидуально упаковывается в прозрачный полиэтиленовый пакет (зип-лок или с клеевым клапаном).
· Изделия сортируются по цветам и размерам.
· Поставка осуществляется в коробках с обязательным вложением упаковочного листа (спецификации) с указанием количества по размерам.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ
· Все швы должны быть ровными, без затяжек, обрывов нитей и торчащих концов (нитки обрезаются «в ноль»).
· Симметричность лекал (длина полочек, высота пройм, расположение пуговиц).
· Пуговицы пришиты надежно, с формированием ножки (где необходимо) для свободного застегивания (обязательно вложить в каждый жилет 1 запасную пуговицу)
· После ВТО (отпаривания) на изделии не должно оставаться следов от утюга (ласов), особенно на бархате.
· Заказчик имеет право отклонить партию при выявлении брака более 10% от общего объема. Исполнитель обязан устранить брак за свой счет.

В срок до 16.10.2026 г. Участник должен предоставить образцы Товара в количестве не менее 1 (Одного) по адресу: 298685, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9, корп. 1.
Заявки Участников, не предоставивших образцы в указанный срок, не будут рассматриваться.


РЕФЕРЕНС Прилагается (изображение с примерами жилетов). Цвет – ЧЕРНЫЙ.
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