ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Устройство защиты 
	Шт.
	Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63К AC230В/AC400 синхронное Меандр для КНС БК 
https://www.ozon.ru/product/ustroystvo-zashchity-mnogofunktsionalnoe-uzm-3-63k-ac230v-ac400-sinhronnoe-meandr-236866426/?at=Eqtkz7BxxcqLo2z0TJvQN79UygEk1qH4kw8N9SX5EMRL
	20
	Нет


	2
	Бесперебойник 
	Шт.
	ONLINE3000, Источник бесперебойного питания Powerman Online 3000 3000VA/2400W, 220V, Tower, Out: 3xShuko
https://www.chipdip.ru/product/online3000-istochnik-bespereboynogo-pitaniya-powerman-8057939596
	1
	нет

	3
	Бесперебойник 
	шт
	Powerman Online 1000, ИБП POWERMAN Online 1000, LCD, двойного преобразования, 1000ВА, 900Вт, 2 евророзетки с резервным питанием, USB, RS232,
https://www.chipdip.ru/product/powerman-online-1000-ibp-lcd-dvoynogo-8007368355
	4
	нет


2. Обоснование целесообразности закупки
2.1 В целях обеспечения бесперебойной эксплуатации оборудования необходимы расходные материалы для проведения регулярного технического обслуживания и ремонта шкафов автоматики, оборудования КИПиА и АСУТП.
3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
3.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 месяц.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  
3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.

