Приложение №2

к документации о запросе предложений
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение строительства водопроводной камеры на сетях водоснабжения для подключения объекта «Торговые павильоны» 
по адресу: ул. Кутузова в Кировском районе, г. Красноярска
	1.
	Наименование Заказчика

	
	1.1
	ООО «Красноярская Сетевая Компания» (ООО «КСК»);

	2.
	Основание для проведения работ

	
	2.1
	Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения № 497-ОАЗИС/25-ТПВС от 14.11.2025г.

	3
	Цель и назначение работ

	
	3.1
	Строительство водопроводной камеры на сетях водоснабжения для подключения объекта «Торговые павильоны» по адресу: ул. Кутузова в Кировском районе, г. Красноярска (далее Объект).

	4.
	Район, пункт и площадка строительства

	
	4.1
	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова

	5.
	Объекты

	
	5.1
	Строительство водопроводной камеры на границе земельного участка с кадастровым номером 24:50:0600031:13765.

	6.
	Состав и виды работ

	
	6.1
	Состав работ и необходимые материалы определяются согласно рабочей документации, шифр 712.036.025-НВ.

	
	6.2
	Выполнение строительства водопроводной камеры согласно согласованной Заказчиком сметной документации. Восстановление благоустройства мест разрушения при выполнении работ.

	
	6.3
	Подготовка и согласование с Заказником исполнительной технической документации. Отсутствие согласованной Заказчиком исполнительной документации, является основанием для отказа приемки выполненных подрядчиком работ. Оформление технических планов на сооружения

	7.
	Сроки производства работ

	
	7.1
	Начало: со следующего рабочего дня, следующего за днем уведомления подрядчика заказчиком о необходимости преступить к выполнению работ

	
	7.2
	Окончание: определяется по результатам процедуры закупки

	8.
	Объем строительно-монтажных работ, исходные данные

	
	8.1
	Объем и содержание необходимых к выполнению строительно-монтажных работ определяется локально-сметным расчетом на основании представленной Заказчиком рабочей документации. 

	
	8.2
	Для исполнения обязательств по настоящему договору Заказчик обязуется предоставить Подрядчику:
 - рабочую документацию 712.036.025-НВ; 

 - выписки из ЕГРН об объектах недвижимости;

- локально сметные расчеты.


	9.
	Требования к выполняемым работам

	
	9.1.
	Подрядчик выполняет предусмотренные в договоре работы лично, либо с привлечением субподрядчика. 
В случае привлечения к работе субподрядной организации, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему договору.

	
	9.2
	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП, СП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ, в том числе: 
· СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации; 

· СП 48.13330.2011 Организация строительства;

· СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов;

· СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;

· СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий;
· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ» (в редакции от 26.10.2015г.);
· ГОСТ Р 51872-2002 Государственный стандарт РФ. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.

· Отчетная сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004

· и др. действующими НТД.

	
	9.3
	Подрядчик отвечает за сроки выполнения работ и их качество, технологическую,  производственную и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники  безопасности и пожарной безопасности своим персоналом, ведет учет трудовых и  материальных ресурсов в пределах обязательств, принятых по Договору.

	
	9.4.
	Для выполнения работ Подрядчик использует материалы собственной поставки. Все используемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ материалов, бывших в употреблении не допускается.

	
	9.5
	По завершению работ Подрядчик должен обеспечить вывоз, утилизацию строительного мусора, образовавшегося в процессе производства работ (5 класс опасности).

	
	9.6
	Для результата работ устанавливается гарантийный срок: 5 лет (60 месяцев), начиная с даты приемки Заказчиком. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.
Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ. Гарантийный срок продлевается на все время, на протяжении которого результат работ не мог использоваться вследствие обнаруженных недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках в порядке, предусмотренном договором. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика:
· безвозмездного устранения недостатков в установленный в уведомлении срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работы цены;

· возмещения своих расходов на устранение недостатков;

· возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчика    устранили недостатки в подрядных работах.  

	
	9.7
	С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал производства работ в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», в котором отражает ход производства работ, а также все обстоятельства, связанные с производством работ.

	
	9.8
	До начала производства работ Подрядчик разрабатывает поэтапный график производства работ, а также проект производства работ (ППР), разработанный в соответствии с СП 48.13330.2011, МДС 12-46.2008, (при необходимости ППР с кранами), технологические карты по отдельным видам работ и согласовывает с Заказчиком (согласно перечня, указанного в рабочей документации). График производства работ предоставляется Подрядчиком после подписания договора не позднее 5 рабочих дней и согласовывается с Заказчиком перед началом производства работ. Подрядчик оформляет разрешение на производство работ в службе Заказчика (акт-допуск).

	
	9.9
	До начала производства работ Подрядчик оформляет разрешение (ордер) на производство земляных работ самостоятельно. Перед началом производства работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о начале производства работ
После выполнения работ Подрядчик предъявляет объект комиссии и закрывает ордер. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о завершении работ
О задержках выполнения работ, несоответствия качеству, способного вызвать нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик извещает Заказчика своевременно в письменном виде.

	
	9.10
	Допущенные в процессе работ ошибки, выявленные замечания устраняются силами Подрядчика, без дополнительного финансирования.

	10.
	Контроль и приемка работ

	
	10.1
	Заказчик осуществляет контроль за соблюдением подрядной организацией технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований СНиП либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений;

	
	10.2
	Подрядчик выполняет работы по строительству водопроводной камеры и сдает их по акту КС-2 специалисту ООО «КСК» (куратору объекта).

	
	10.3
	По окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: 
· Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2);

· Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

· Счет-фактуру;

· Полный комплект исполнительной документации согласно РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ» (в редакции от 26.10.2015г.) в 2-х экземплярах, паспорта и сертификаты на используемые материалы.;

· Копию разрешения (ордера) на производство земляных работ с отметкой о его закрытии.

· Акты на срытые работы;

· Паспорта и сертификаты на примененные материалы и оборудование;

· Технические планы сооружений.

Если приемке результатов работ должны предшествовать предварительные испытания и т.п., приемка Заказчиком может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний и т.д.

	11.
	Требования к Подрядчику

	
	11.1
	Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договоров.

	
	11.2
	Организация, претендующая на выполнение работ, должна
· руководствоваться Постановлением №4 от 09.04.2014г. администрации г. Красноярска «Об утверждении Порядка выдачи разрешения (ордера) на проведение работ, связанных с нарушением благоустройства» и самостоятельно осуществлять работу с городскими коммунальными службами и административными органами г. Красноярска по согласованию и оформлению разрешительных документов на проведение данных видов работ;

· иметь материально-технические ресурсы, обеспечивающие выполнение указанных работ в установленные сроки с высоким качеством. 

	
	11.3
	Наличие минимально необходимой техники для выполнения всего цикла работ, указанного в техническом задании:
 - самосвалы – не менее 2 шт.;
 - экскаватор – не менее 2 шт.;
 - бульдозер (трактор с отвалом) – не менее 1 шт.;
 - автомобиль с манипулятором (не менее 7т.) или автокран – не менее 1 шт.

	
	11.4
	Минимально необходимый состав персонала для выполнения работ при условии выполнения сроков:
- Мастер (прораб) с высшим образованием в области водоснабжения и канализации – не менее 1 чел.

- Аттестованный специалист сварочного производства III уровня (НАКС) – не менее 1 чел. 
Рабочие и вспомогательный персонал:
 - монтажники наружных трубопроводов – не менее 3 чел.;

 - сварщик – не менее 1 чел.;
 - стропальщик – не менее 2 чел.
- Весь персонал должен быть соответствующим образом обучен и аттестован по направлению охрана труда и техника безопасности (с предоставлением удостоверений или протоколов).
- Работники, выполняющие стропальные работы (по подъему, перемещению грузов) (стропальщики) должны быть соответствующим образом обучены и аттестованы по направлению работа с подъемными сооружениями (с предоставлением удостоверений или протоколов).
- Работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы (электро-газосварщик, сварщик полимерных материалов) должны быть соответствующим образом обучены и аттестованы по направлению пожарно-технический минимум (с предоставлением действующих удостоверений или протоколов) и иметь группу по электробезопасности.

	
	11.5
	Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных видов работ, который должен составлять не менее 7 300 тыс. руб. в год за любой из 3 последних лет, опыт подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров в соответствии с Формой Закупочной документации. Заказчик вправе избирательно запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также общих журналов работ формы КС-6 при их наличии и актов выполненных работ формы КС-2, копии договоров подряда с реквизитами, предметом, и подписями сторон и т.д.).

	12.
	Особые условия

	
	12.1
	Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения приобретенных собственными силами материалов и оборудования.

	
	12.2
	Подрядчик за счет собственных средств должен обеспечить уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны.

	
	12.2
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, необходимость которых может возникнуть в процессе СМР, должны быть согласованы со специалистами ООО «КСК».


